17

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Информация |
| 1 | Ссылка на интернет ресурс, где размещена информация для потенциального инвестора | <http://www.berezovo.ru/activity/economy/business_segment/investitsionnye-predlozheniya/> |
| 2 | наименование проекта | Блокированная жилая застройка |
| 3 | краткая характеристика проекта | Жилищное строительство |
| 4 | расчетная сумма инвестиций |  |
| 5 | местоположение земельного участка | п. Сосьва, ул. Грибная, 14 |
| 6 | кадастровый номер земельного участка | 86:05:0201020:360 |
| 7 | площадь земельного участка | 0,16 |
| 8 | возможные формы муниципальной поддержки | Предоставление земельного участка в аренду субъектам МСП с применением понижающего коэффициента.  Консультационная поддержка, предоставляемая по принципу «одного окна».  Приобретение жилых помещений в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Березовского района в 2016-2020 годах» в случае, если их строительная готовность составляет не менее 60% от предусмотренной проектной документацией. |
| 9 | информация о точках подключения к объектам энергетической и коммунальной инфраструктуры, другие условия | ЛЭП-0,4 кВ. Расстояние до ближайшей точки подключения - 0.05 км.  Газ в баллонах для пищи приготовления.  Трубопроводы водоснабжения в районе застройки отсутствуют. Водоснабжение строящего дома, принять вода привозная.  Трубопроводы теплоснабжения в данном районе отсутствуют. Теплоснабжение индивидуальное, в каждой квартире индивидуальный прибор  Трубопроводы водоотведения в месте проектирования объекта отсутствуют. Водоотведение принять в септик. Септик расположить в удобном месте для подъезда спецтранспорта. |
| 10 | Другая информация | При выполнении технических условий застройщиком : возможно подключение стационарных телефонов (около 15 свободных абонентских номеров) , подключение к сети интернет (до 128 Кбит/с). Мобильная связь операторов: Теле 2, Мотив. |
| 11 | Транспортная инфраструктура на площадке | улица выполнена в грунтовом исполнении удовлетворительного качества, находится в непосредственной близости с площадкой  Отсутствует сеть железных дорог, ближайшая точка станция Приобье расположена на расстоянии 300 км.  Грузовой причал отсутствует |
| 12 | Справочная информация о предельных параметрах разрешенного строительства | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.  Минимальный размер земельного участка – 400 кв. м.  Максимальный размер земельного участка - 2500 кв. м.  Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.  Максимальный процент застройки в границах земельного участка площадью 400 кв. м. – 49.  Максимальный процент застройки в границах земельного участка площадью 1500 кв. м. – 70,4.  Предельное количество надземных этажей – 3.  Высота с мансардным завершением до конька скатной кровли – не более 14 м. Высота ограждения – не более 2,0 м., на перекрестках улиц в зоне треугольника видимости – 0,5 м.  Минимальное расстояние от красной линии улиц до жилого дома – 5 м.  Минимальная глубина переднего двора – 5 м.  Минимальная глубина заднего двора – 3 м.  Минимальное расстояние между стенами жилых домов, расположенных на соседних земельных участках – 6 м.  Минимальное расстояние от окон жилых комнат до хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках – 6 м. |