пгт. Игрим, ул. Кухаря, 31 А
	№
п/п
	Наименование
	Информация

	1
	Ссылка на интернет ресурс, где размещена информация для потенциального инвестора
	http://www.berezovo.ru/activity/economy/business_segment/investitsionnye-predlozheniya/ 

	2
	наименование проекта
	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

	3
	краткая характеристика проекта
	Зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами

	4
	расчетная сумма инвестиций
	

	5
	местоположение земельного участка
	пгт. Игрим, ул. Кухаря, 31 А


	6
	кадастровый номер земельного участка
	86:05:0324092:9

	7
	площадь земельного участка
	0,2653 га
га

	8
	возможные формы муниципальной поддержки
	Предоставление земельного участка в аренду субъектам МСП с применением понижающего коэффициента.
Консультационная поддержка, предоставляемая по принципу «одного окна».

	9
	информация о точках подключения к объектам энергетической и коммунальной инфраструктуры, другие условия
	Электроснабжение: 1. Источник электроэнергии - ЛЭП - 0,4 кВт, централизованное электроснабжение пгт. Игрим; 2. Используемая мощность - 0 кВт; 3. Свободная мощность - 10 кВт;  4. Расстояние до ближайшей точки подключения - 0,025 км.; 5.  Ориентировочная стоимость подключения - 150,00 тыс. руб.
[bookmark: _GoBack]Газоснабжение: 1. Стальной газопровод d=108;  2. Давление  низкое, 0,03 МПа; 3. Расстояние до ближайшей точки подключения - 0,5 км. Зона действия АО "Березовогаз" и ООО «Север межрегионгаз Север»; 4. Ориентировочная стоимость подключения - 100,00 тыс. руб.
Водоснабжение: 1. Размер (диаметр) водопровода - d=100мм ПЭ.; 2. Давление - 3,8 кгс/см2; 3. Резервная мощность - 33,91 м3 /сутки; 4. Расстояние до ближайшей точки подключения - 0,45 км. Зона действия Игримский МУП ТВК; 5. Ориентировочная стоимость подключения - 100,00 тыс. рублей.
Теплоснабжение: 1. Максимальная тепловая нагрузка в точке подключения - 1,268 Гкал/час. 2.  Расстояние до ближайшей точки подключения - 0,45 км. Зона действия МУП "Теплосети Игрим"; 3. Ориентировочная стоимость подключения - 180,00 тыс. рублей.
Канализация: 1. Расстояние до ближайшей точки подключения - техническая возможность отсутствует. Зона действия МУП Единый Водоканал. 2. Вид канализации - хозяйственно-бытовая; 3. Используемая мощность - 0 л/с; 4. Свободная мощность - 1,8 л/с; 5. Ориентировочная стоимость подключения -100,00 тыс. рублей.


	10
	Другая информация
	Связь: При выполнении технических условий застройщиком: возможно подключение стационарных телефонов (около 100 свободных абонентских номеров), подключение к сети интернет (высокоскоростной, оптика). Мобильная  связь  операторов: Теле 2, Билайн, Мотив, Мегафон. Стоимость подключения 0.7 тыс. рублей.

	11
	Транспортная инфраструктура на площадке
	Автомобильные дороги: 1. Вид дорожного покрытия - в грунтовом исполнении; 2. Состояние -удовлетворительное; 3. Расстояние до ближайшей автомобильной дороги с твердым покрытием круглогодичного использования –  0,05 км (ул. Промышленная пгт. Игрим)
Железнодорожные пути: 1. Возможность присоединения - нет; 2. Расстояние до ближайшей железнодорожной ветки с указанием наименования дороги - на территории пгт. Игрим  сеть железных дорог отсутствует, ближайшая ж/д в пгт. Приобье расположена на расстоянии 134 км.
Речной порт: 1. Период навигации - 6 месяцев (май-октябрь); 2. Наличие причальной стены с описанием характеристик - Грузовой причал ООО "Стивидор Сервис", имеет причальную стенку для грузовых судов. Разгрузка осуществляется плавкранами. Расстояние до инвестплощадки  3,5 км по дорогам с щебеночным, асфальтным покрытием 5 категории  категории.

	12
	Справочная информация о предельных параметрах разрешенного строительства
	Этажность – не более 4 наземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельного участка:
- от границ земельного участка до жилого дома – 3 м;
- от границ смежного земельного участка до хозяйственных строений – 1 м; - от красной линии до основного здания - 5 м. 
- от красной линии проездов – 3 м;
− в случае планирования на соседнем земельном участке пристроенного объекта – 0 м;
− в условиях реконструкции - в соответствии со сложившейся линией застройки, но не менее 3 м от границ земельного участка.
Размеры земельных участков:
− не менее 1000 кв. м;
− для 1-этажных многоквартирных домов – 227 кв. м площади земельного участка на 100 кв. м общей площади квартир;                                                                                 − для 2-х многоквартирных домов – 127 кв. м площади земельного участка на 100 кв. м общей площади квартир;                                                                                                − для 3-х этажных многоквартирных домов – 94 кв. м площади земельного участка на
100 кв. м общей площади квартир;                                                                                   − для 4-х этажных многоквартирных домов – 82 кв. м площади земельного участка на 100 кв. м общей площади квартир.
Фронтальная сторона земельного участка – не менее 30 м. 
Минимальный процент озеленения территории – 15%



