**пгт. Игрим, ул. Промышленная, 52**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование | Информация |
| 1 | Ссылка на интернет ресурс, где размещена информация для потенциального инвестора | <http://www.berezovo.ru/activity/economy/business_segment/investitsionnye-predlozheniya/>  |
| 2 | наименование проекта | Строительство физкультурно-спортивного комплекса с плавательным бассейном |
| 3 | краткая характеристика проекта | Социальный объект |
| 4 | расчетная сумма инвестиций |  |
| 5 | местоположение земельного участка | пгт. Игрим, ул. Промышленная, 52 |
| 6 | кадастровый номер земельного участка | 86:05:0000000:6355 |
| 7 | площадь земельного участка | 0,8943 гага |
| 8 | возможные формы муниципальной поддержки | Предоставление земельного участка в аренду субъектам МСП с применением понижающего коэффициента.Консультационная поддержка, предоставляемая по принципу «одного окна».Приобретение жилых помещений в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Березовского района в 2016-2020 годах» в случае, если их строительная готовность составляет не менее 60% от предусмотренной проектной документацией. |
| 9 | информация о точках подключения к объектам энергетической и коммунальной инфраструктуры, другие условия | **Электроснабжение** – 1. Источник электроэнергии - ЛЭП - 0,4 кВт, централизованное электроснабжение пгт. Игрим; 2. Используемая мощность - 0 кВт;3. Свободная мощность - 100 кВт; 4. Расстояние до ближайшей точки подключения - 0,1 км.;5. Ориентировочная стоимость подключения - 150,00 тыс. руб.**Газоснабжение** –**Водоснабжение** – 1. Размер (диаметр) водопровода - d=160мм ПЭ; 2. Давление - 2,5 кгс/см2; 3. Резервная мощность - 20 м3 /сутки; 4. Расстояние до ближайшей точки подключения - 0,2 км. Зона действия Игримский МУП ТВК; 5. Ориентировочная стоимость подключения - 100,00 тыс. рублей**Теплоснабжение** – 1. Используемая мощность - 0 Гкал/час; 2. Свободная мощность - 0,5 Гкал/час;3. Расстояние до ближайшей точки подключения - 0,2 км. Зона действия МУП "Теплосети Игрим";4. Ориентировочная стоимость подключения - 200,00 тыс. рублей.**Канализация** - 1. Расстояние до ближайшей точки подключения - 0,2 км. Зона действия Игримский МУП ТВК; 2. Вид канализации - хозяйственно-бытовая;3. Используемая мощность - 0 л/с; 4. Свободная мощность - 8 л/с; 5. Ориентировочная стоимость подключения -200,00 тыс. рублей. |
| 10 | Другая информация | **Связь** - При выполнении технических условий застройщиком : возможно подключение стационарных телефонов (около 32 свободных абонентских номеров) , подключение к сети интернет (менее 1 Гбит/с). Мобильная связь операторов: Билайн, Мегафон, Мотив, Теле 2, МТС, YOTA. Стоимость подключения 0.7 тыс. рублей. |
| 11 | Транспортная инфраструктура на площадке | **Автомобильные дороги** – 1. Вид дорожного покрытия - дорожные плиты покрытие; 2. Состояние -удовлетворительное; 3. Расстояние до ближайшей автомобильной дороги с твердым покрытием круглогодичного использования – 0,015 км**Железнодорожные пути** – 1. Возможность присоединения - нет; 2. Расстояние до ближайшей железнодорожной ветки с указанием наименования дороги - на территории пгт. Игрим сеть железных дорог отсутствует, ближайшая ж/д в пгт. Приобье расположена на расстоянии 134 км.**Речной порт** - 1. Период навигации - 6 месяцев (май-октябрь); 2. Грузовой причал Ремонтно-эксплуатационной базы флота филиал ДОАО Расстояние до инвестиционной площадки 3км по дорогам с асфальтным и дорожными плитами дороги 5 категории. «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром» (РЭБ флота) имеет причальную стенку для грузовых судов, Разгрузка осуществляется плавкранами. Расстояние до инвестплощадки 3,5 км по дорогам с щебеночным, асфальтным покрытием 5 категории категории.  |
| 12 | Справочная информация о предельных параметрах разрешенного строительства | Этажность – не более 4 наземных этажей.Минимальные отступы от границ земельного участка:- от границ смежного земельного участка – 3 м;- от красной линии улиц – 5 м;- в условиях реконструкции - в соответствии со сложившейся линией застройки, но не менее 3м от границ земельного участка.Размеры земельных участков:- не менее 400 кв. м.- фронтальная сторона земельного участка – не менее 15 м.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70% |