пгт. Березово, ул. Разведчиков, 22
	№
п/п
	Наименование
	Информация

	1
	ссылка на интернет ресурс, где размещена информация для потенциального инвестора
	https://berezovo.ru/activity/economy/business_segment/investitsionnye-predlozheniya/ 

	2
	наименование проекта
	Для малоэтажной многоквартирной жилой застройки 

	3
	краткая характеристика проекта
	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

	4
	расчетная сумма инвестиций
	

	5
	местоположение земельного участка
	пгт. Березово, ул. Разведчиков, 22


	6
	кадастровый номер земельного участка
	86:05:0310014:48

	7
	площадь земельного участка
	0,3527 га
га

	8
	возможные формы муниципальной поддержки
	Предоставление земельного участка в аренду субъектам МСП с применением понижающего коэффициента.
Консультационная поддержка, предоставляемая по принципу «одного окна».


	9
	информация о точках подключения к объектам энергетической и коммунальной инфраструктуры, другие условия
	Электроснабжение  – 1. Источник электроэнергии - ЛЭП - 0,4 кВт, централизованное электроснабжение пгт. Березово; 2. Используемая мощность - 0 кВт;
3. Свободная мощность - 35 кВт; 4. Расстояние до ближайшей точки подключения - 0,1 км.;
5.  Ориентировочная стоимость подключения - 50,00 тыс.руб.
Газоснабжение –1. Стальной газопровод d=108;    2. Давление  низкое, 0,03 МПа; 3. Расстояние до ближайшей точки подключения - 0,015 км. Зона действия АО "Березовогаз"; 4. Ориентировочная стоимость подключения - 100,00 тыс. руб.
Водоснабжение – 1. Размер (диаметр) водопровода - d=110 мм;
2. Давление - 2,5 кгс/см2;
3. Резервная мощность - 50 м3 /сутки;
4. Расстояние до ближайшей точки подключения - 0,030 км. Зона действия МУП "Теплосети Березово";
5. Ориентировочная стоимость подключения - 150,00 тыс.рублей.
Водоотведение – 1. Расстояние до ближайшей точки подключения - 0,1 км. Зона действия МУП "Теплосети Березово;
2. Вид канализации -  хозяйственно-бытовая;
3. Используемая мощность - 0 л/с;
4. Свободная мощность - 20 л/с;
5. Ориентировочная стоимость подключения -150,00 тыс.рублей.
Теплоснабжение – 1. Используемая мощность - 0 Гкал/час; 2. Свободная мощность - 3 Гкал/час;
3.  Расстояние до ближайшей точки подключения - 0,03 км. Зона действия МУП "Теплосети Березово";
4. Ориентировочная стоимость подключения - 250,00 тыс.рублей. 


	10
	Другая информация
	Связь - При выполнении технических условий застройщиком: возможно подключение стационарных телефонов  (около 32 свободных абонентских номеров), подключение к сети интернет (Более 10 Мбит/с). Мобильная  связь  операторов: Билайн, Мегафон, Мотив, Теле 2, МТС, YOTA. Стоимость подключения 0.7 тыс. рублей.

	11
	Транспортная инфраструктура на площадке
	Автомобильные дороги – 1. вид дорожного покрытия - асфальтовое; 2. Состояние -удовлетворительное; 3. Расстояние до ближайшей автомобильной дороги с твердым покрытием круглогодичного использования –  0 м.
Железнодорожные пути – 1. Возможность присоединения - нет; 2. Расстояние до ближайшей железнодорожной ветки с указанием наименования дороги - на территории пгт. Березово отсутствует сеть железных дорог, ближайшая точка Приобье расположена на расстоянии 234 км
[bookmark: _GoBack]Речной порт – 1. Период навигации - 6 месяцев (май-октябрь); 2. Наличие причальной стены с описанием характеристик - грузовой причал МУП "Березовонефтепродукт" имеет причальную стенку Оборудование для  погрузочно разгрузочных работ отсутствует. Ориентировочное расстояние до объекта 9 км. по дорогам с асфальтовым покрытием 5 категории.

	12
	Справочная информация о предельных параметрах разрешенного строительства
	Минимальная нормируемая площадь земельного участка составляет - 35 кв .м. на одну квартиру (без учета площади застройки дома).
Минимальная площадь земельного участка - 800 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка не подлежат установлению.
Минимальная ширина земельного участка -20 м.
Минимальное расстояние от красной линии улиц до жилого дома - 5 м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта - 3 м.
Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых зданий - не менее 15 м. Минимальное расстояние между длинной стороной жилого здания и торцом жилого здания с окнами из жилых комнат - не менее 10 м.
Предельное количество этажей - 4.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0 (в расчет не входит площадь под территорию благоустройства)
Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению



