
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 21.12.2022
 № 1739

пгт. Березово

Об утверждении правил землепользования и застройки сельского поселения Хулимсунт 

(с изменениями, внесенными постановлением Администрации 

О внесении изменений в постановление администрации Березовского района от 21.12.2022 № 1739 \«Об утверждении правил землепользования и застройки сельского поселения Хулимсунт\»

"

от 16.01.2024               № 15
)

(с изменениями, внесенными постановлением Администрации 

О внесении изменений в постановление администрации Березовского района от 21.12.2022 № 1739 \«Об утверждении правил землепользования и застройки сельского поселения Хулимсунт\»

"

от 23.05.2024             № 475
)
(с изменениями, внесенными постановлением Администрации 

О внесении изменения в постановление администрации Березовского района от 21.12.2022 № 1739 \«Об утверждении правил землепользования и застройки сельского поселения Хулимсунт\» 

"

от 11.11.2024                   № 1018
)
(с изменениями, внесенными постановлением Администрации 

О внесении изменения в постановление администрации Березовского района от 21.12.2022 № 1739 \«Об утверждении правил землепользования и застройки сельского поселения Хулимсунт\»

"

от 05.05.2025                 № 336
)
(с изменениями, внесенными постановлением Администрации 

О внесении изменений в постановление администрации Березовского района от 21.12.2022 № 1739 \«Об утверждении правил землепользования и застройки сельского поселения Хулимсунт\»

"

от 19.05.2025               № 402
)
(с изменениями, внесенными постановлением Администрации 

О внесении изменений в постановление администрации Березовского района от 21.12.2022 № 1739 \«Об утверждении правил землепользования и застройки сельского поселения Хулимсунт\»

"

от 30.12.2025                   № 1033
)
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 

УСТАВ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА"

уставом Березовского района
, утвержденным решением Думы Березовского района            от 15 апреля 2005 года № 338, Соглашением № 139/20-с от 11 декабря 2020 года о передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления сельского поселения Хулимсунт по решению вопросов местного значения органам местного самоуправления Березовского района на 2021-2023 годы:

1. Утвердить правила землепользования и застройки сельского поселения Хулимсунт согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь Югры» и разместить на официальном веб-сайте органов местного самоуправления Березовского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава района  
П.В. Артеев
(приложение к постановлению изложено в редакции постановления Администрации 

О внесении изменения в постановление администрации Березовского района от 21.12.2022 № 1739 \«Об утверждении правил землепользования и застройки сельского поселения Хулимсунт\» 

"

от 11.11.2024 № 1018
)

Приложение 

к постановлению администрации
 Березовского района

от 21.12.2022 № 1739

ПРАВИЛА

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХУЛИМСУНТ 

ОГЛАВЛЕНИЕ

Раздел I. Порядок применения Правил землепользования и застройки сельского поселения Хулимсунт и внесения в них изменений. 

Глава 1. Общие положения о применении правил землепользования и застройки сельского поселения Хулимсунт и регулировании землепользования и застройки органами местного самоуправления сельского поселения Хулимсунт.

Статья 1. Назначение и содержание Правил землепользования и застройки.

Статья 2. Сфера применения Правил землепользования и застройки. 

Статья 3. Регулирование землепользования и застройки органами местного самоуправления сельского поселения Хулимсунт. 

Статья 4. Регулирование землепользования и застройки иными органами.

Статья 5. Полномочия администрации Березовского района в сфере землепользования и застройки на территории поселения. 

Статья 6. Полномочия Комиссии по землепользованию и застройке.

Глава 2. Подготовка документации по планировке территории органами местного самоуправления. 

Статья 7. Документация по планировке территории. 

Статья 8. Порядок подготовки документации по планировке территории.

Глава 3. Градостроительное регламентирование. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства. 

Статья 9. Действие градостроительного регламента. 

Статья 10. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства. 

Статья 11. Порядок изменения видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства. 

Статья 12. Использование земельных участков и объектов капитального строительства, не соответствующих градостроительному регламенту. 

Статья 13. Использование земельных участков и объектов капитального строительства в зонах с особыми условиями использования территорий. 

Глава 4. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам землепользования и застройки. 

Статья 14. Общие положения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки. 

Статья 15. Сроки проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки.

Глава 5. Заключительные положения. 

Статья 16. Порядок внесения изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Хулимсунт. 

Статья 17. Действие настоящих Правил землепользования и застройки. 

Раздел II. Карты градостроительного зонирования.

1. Карта градостроительного зонирования.

2. Карта градостроительного зонирования и ЗОУИТ. 

Раздел III. Градостроительные регламенты. 

Статья 18. Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1). 

Статья 19. Зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж2). 

Статья 20. Общественно-деловые зоны (О1). 
Статья 21. Зона инженерной инфраструктуры (И). 
Статья 22. Зона транспортной инфраструктуры (Т). 

Статья 23. Производственная зона (П1). 

Статья 24. Коммунально-складская зона (П2). 
Статья 25. Зона рекреационного назначения (Р1). 

Статья 26. Зона сельскохозяйственного использования (СХ1). 

Статья 27. Зона кладбищ (СП1). 

Статья 28. Территории, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются. 

Раздел I. Порядок применения Правил землепользования и застройки сельского поселения Хулимсунт и внесения в них изменений

Глава 1. Общие положения о применении правил землепользования и застройки сельского поселения Хулимсунт и о регулировании землепользования и застройки органами местного самоуправления сельского поселения Хулимсунт

Статья 1. Назначение и содержание Правил землепользования и застройки

1. Правила землепользования и застройки сельского поселения Хулимсунт Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (далее-Правила землепользования и застройки, Правила) являются документом градостроительного зонирования, принятым в соответствии с 

Градостроительный кодекс Российской Федерации"

Градостроительным кодексом
 Российской Федерации, 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Земельным кодексом
 Российской Федерации, иными федеральными законами, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Березовского района, уставом сельского поселения Хулимсунт, генеральным планом сельского поселения Хулимсунт, а также с учетом положений иных актов и документов, определяющих основные направления социально-экономического и градостроительного развития сельского поселения Хулимсунт (далее-сельское поселение, поселение).

2. Правила землепользования и застройки сельского поселения Хулимсунт устанавливают территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения настоящих Правил и внесения в них изменений и наряду с действующим законодательством, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления сельского поселения Хулимсунт создают условия для устойчивого развития территории поселения, его планировки, застройки и благоустройства, развития жилищного строительства, производственной, социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, рационального использования природных ресурсов, для привлечения инвестиций, а также сохранения и развития историко-культурного наследия, обеспечивают права и законные интересы физических и юридических лиц. 

3. Настоящие Правила включают в себя:

1) порядок применения настоящих Правил и внесения в них изменений;

2) карту градостроительного зонирования;

3) градостроительные регламенты.

Статья 2. Сфера применения Правил землепользования и застройки

1. Настоящие Правила подлежат применению на всей территории поселения в границах, установленных согласно Закону Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 25.11.2004 

О СТАТУСЕ И ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ"

№ 63-оз «О статусе и границах
 муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа-Югры».

2. Настоящие Правила являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц при осуществлении ими градостроительной деятельности на территории поселения.

Статья 3. Регулирование землепользования и застройки органами местного самоуправления сельского поселения Хулимсунт

1. На территории поселения регулирование землепользования и застройки осуществляется следующими органами местного самоуправления:

1) Советом депутатов сельского поселения Хулимсунт;

2) главой сельского поселения Хулимсунт;

3) администрацией сельского поселения Хулимсунт.

2. Полномочия органов местного самоуправления сельского поселения Хулимсунт в сфере землепользования и застройки территории поселения определены федеральным законодательством, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, уставом поселения и иными муниципальными нормативными правовыми актами сельского поселения.
Статья 4. Регулирование землепользования и застройки иными органами 
1. Администрацией Березовского района (непосредственно структурными подразделениями, уполномоченными в сфере градостроительной деятельности и земельных отношений) регулирование землепользования и застройки на территории поселения осуществляется в случае заключения соглашения о передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления сельского поселения Хулимсунт по решению вопросов местного значения органам местного самоуправления Березовского района.

Регулирование землепользования и застройки на территории поселения осуществляется посредством подготовки и принятия градостроительной документации.
2. Полномочия структурных подразделений администрации Березовского района в сфере регулирования землепользования и застройки устанавливаются Положениями о структурных подразделениях, утверждаемыми распоряжениями администрации Березовского района.

3. По вопросам землепользования и застройки при администрации Березовского района создана комиссия по землепользованию и застройке (далее-Комиссия), являющаяся постоянно действующим коллегиальным органом.

4. Порядок образования и деятельности, состав и полномочия Комиссии устанавливаются положением о Комиссии, утверждаемым постановлением администрации Березовского района.

Статья 5. Полномочия администрации Березовского района в сфере землепользования и застройки на территории поселения 
К полномочиям администрации Березовского района в сфере землепользования и застройки на территории поселения относятся:

1) утверждение правил землепользования и застройки сельского поселения Хулимсунт, внесение в них изменений;

2) обеспечение разработки, рассмотрения, согласования и представления на утверждение в установленном порядке градостроительной и землеустроительной документации;

3) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселения; 

4) подготовка и принятие в пределах компетенции иных муниципальных правовых актов в области регулирования землепользования и застройки на территории поселения, внесение в них изменений.

Статья 6. Полномочия Комиссии по землепользованию и застройке

1. К полномочиям Комиссии при регулировании землепользования и застройки на территории поселения относятся:
1) подготовка проектов документов территориального планирования поселения, правил землепользования и застройки поселения, документации по планировке территории поселения, проектов о внесении изменений в такие документы; 

2) организация и проведение публичных слушаний или общественных

обсуждений по проектам правил землепользования и застройки поселения, планировки территории, межевания территории, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Глава 2. Подготовка документации по планировке территории органами местного самоуправления

Статья 7. Документация по планировке территории

1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территории, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

2. Видами документации по планировке территории являются:

1) проект планировки территории;

2) проект межевания территории.

Статья 8. Порядок подготовки документации по планировке территории 

1. Решение о подготовке документации по планировке территории применительно к территории поселения, за исключением случаев, указанных в частях 2-4.2 и 5.2 статьи 45 

Градостроительный кодекс Российской Федерации"

Градостроительного кодекса
 Российской Федерации, принимается администрацией Березовского района по собственной инициативе либо на основании предложений физических или юридических лиц о подготовке документации по планировке территории. Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение трех дней со дня принятия такого решения и размещается на официальном сайте сельского поселения Хулимсунт, официальном сайте органом местного самоуправления Березовского района в сети «Интернет».

2. Принятие администрацией Березовского района решения о подготовке документации по планировке территории не требуется в случае подготовки документации по планировке территории следующими лицами:

1) лицами, с которыми заключены договоры о комплексном развитии территории, операторами комплексного развития территории;

2) правообладателями существующих линейных объектов, подлежащих реконструкции, в случае подготовки документации по планировке территории в целях их реконструкции (за исключением случая, указанного в части 12.12 статьи 45 

Градостроительный кодекс Российской Федерации"

Градостроительного кодекса
 Российской Федерации);

3) субъектами естественных монополий, организациями коммунального комплекса в случае подготовки документации по планировке территории для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением случая, указанного в части 12.12 статьи 45 

Градостроительный кодекс Российской Федерации"

Градостроительного кодекса
 Российской Федерации);

4) садоводческим и огородническим некоммерческим товариществом применительно к территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд.
(подпункт 4 пункта 2 статьи 8 главы 2 раздела I изложен в редакции постановления Администрации 

О внесении изменений в постановление администрации Березовского района от 21.12.2022 № 1739 \«Об утверждении правил землепользования и застройки сельского поселения Хулимсунт\»

"

от 30.12.2025 № 1033
)
В случае подготовки документации по планировке территории лицами, указанными в пунктах 1-4 настоящей части, принятие администрацией Березовского района решения о подготовке документации по планировке территории не требуется.

3. Подготовка документации по планировке территории осуществляется на основании документов территориального планирования, правил землепользования и застройки (за исключением подготовки документации по планировке территории, предусматривающей размещение линейных объектов), лесохозяйственного регламента, положения об особо охраняемой природной территории в соответствии с программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры, программами комплексного развития социальной инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования, комплексными схемами организации дорожного движения, требованиями по обеспечению эффективности организации дорожного движения, указанными в части 1 статьи 11 Федерального закона от 29.12.2017 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

№ 443-ФЗ                   «Об организации дорожного
 движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», требованиями технических регламентов, сводов правил с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, если иное не предусмотрено частью 10.2 статьи 45 

Градостроительный кодекс Российской Федерации"

Градостроительного кодекса
 Российской Федерации.

4. Администрация Березовского района в течение пятнадцати рабочих дней со дня поступления документации по планировке территории, решение об утверждении которой принимается в соответствии с 

Градостроительный кодекс Российской Федерации"

Градостроительным кодексом
 Российской Федерации органом местного самоуправления, осуществляет проверку такой документации на соответствие требованиям, указанным в части 10 статьи 45 настоящего Кодекса. По результатам проверки администрация Березовского района обеспечивает рассмотрение документации по планировке территории на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, либо отклоняет такую документацию и направляет ее на доработку.
(пункт 4 статьи 8 главы 2 раздела I изложен в редакции постановления Администрации 

О внесении изменений в постановление администрации Березовского района от 21.12.2022 № 1739 \«Об утверждении правил землепользования и застройки сельского поселения Хулимсунт\»

"

от 19.05.2025 № 402
)
5. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, подготовленные применительно к территории поселения, до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.

6. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории не проводятся в случаях, предусмотренных частью 12 статьи 43 и частью 22 статьи 45 

Градостроительный кодекс Российской Федерации"

Градостроительного кодекса
 Российской Федерации, а также в случае, если проект планировки территории и проект межевания территории подготовлены в отношении:

1) территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд;
(подпункт 1 пункта 6 статьи 8 главы 2 раздела I изложен в редакции постановления Администрации 

О внесении изменений в постановление администрации Березовского района от 21.12.2022 № 1739 \«Об утверждении правил землепользования и застройки сельского поселения Хулимсунт\»

"

от 30.12.2025 № 1033
)
2) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда.

7. В случае внесения изменений в проект планировки территории и (или) проект межевания территории путем утверждения их отдельных частей общественные обсуждения или публичные слушания проводятся применительно к таким утверждаемым частям.

8. Администрация Березовского района с учетом протокола общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту планировки территории, проекту межевания территории и заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний принимает решение об утверждении документации по планировке территории или отклоняет такую документацию и направляет ее на доработку не позднее чем через двадцать рабочих дней со дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний, а в случае, если в соответствии с настоящей статьей общественные обсуждения или публичные слушания не проводятся, в срок, указанный в пункте 4 статьи 46 

Градостроительный кодекс Российской Федерации"

Градостроительного кодекса
 Российской Федерации. 

9. Со дня утверждения документации по планировке территории, в отношении которой принято решение о ее комплексном развитии, ранее утвержденная документация по планировке этой территории признается утратившей силу.

10. Утвержденная документация по планировке территории (проекты планировки территории и проекты межевания территории) подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение семи дней со дня утверждения указанной документации и размещается на официальном сайте поселения в сети «Интернет». на официальном сайте сельского поселения Хулимсунт, официальном сайте органом местного самоуправления Березовского района в сети «Интернет».

11. Сведения об утвержденном проекте межевания территории в течение пяти рабочих дней с даты вступления в силу решения об утверждении указанного проекта межевания подлежат направлению в орган регистрации прав в порядке, установленном Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ НЕДВИЖИМОСТИ"

О государственной регистрации
 недвижимости».

12. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с 

Градостроительный кодекс Российской Федерации"

Градостроительным кодексом
 Российской Федерации. 

Глава 3. Градостроительное регламентирование. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Статья 9. Действие градостроительного регламента

1. Градостроительный регламент определяет правовой режим земельных участков равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства на территории поселения. 

2. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, отображенной на карте градостроительного зонирования настоящих Правил, указываются:

1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;

2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой устанавливается градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории.

На территории поселения не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории.
3. Градостроительный регламент распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования за исключением случаев, указанных в части 4 настоящей статьи.

4. Действие градостроительного регламента на территории поселения не распространяется на земельные участки:

1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;

2) в границах территорий общего пользования;

3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;

4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.

5. Градостроительные регламенты на территории поселения не установлены для земель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий, сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения. 

6. Не соответствующий градостроительному регламенту минимальный отступ от границы земельного участка допускается в случае реконструкции объекта капитального строительства, при которой не изменяется местоположение объекта капитального строительства относительно указанной границы земельного участка. При этом иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, предусмотренные градостроительным регламентом, подлежат обязательному применению.

Статья 10. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, содержащиеся в градостроительном регламенте настоящих Правил, включают:

1) основные виды разрешенного использования;

2) условно разрешенные виды использования; 
3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними.

2. Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленных в градостроительных регламентах настоящих Правил, определяется в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным Приказом Росреестра от 10.11.2020 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КЛАССИФИКАТОРА ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ "

№ П/0412 «Об утверждении классификатора
 видов разрешенного использования земельных участков».

3. Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в настоящем классификаторе, допускает без отдельного указания в классификаторе размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, элементов благоустройства, если федеральным законом не установлено иное.

Статья 11. Порядок изменения видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

1. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов.

2. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные градостроительным регламентом для соответствующей территориальной зоны, правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования.

3. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 39 

Градостроительный кодекс Российской Федерации"

Градостроительного кодекса
 Российской Федерации.

4. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования, связанное с переводом жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения, осуществляется с соблюдением условий, предусмотренных 

Жилищный кодекс Российской Федерации"

Жилищным кодексом
 Российской Федерации.

Статья 12. Использование земельных участков и объектов капитального строительства, не соответствующих градостроительному регламенту

1. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, установленному настоящими Правилами землепользования и застройки, являются несоответствующими разрешенному использованию.

2. Земельные участки или объекты капитального строительства, указанные в части 1 настоящей статьи, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если их использование опасно для жизни и здоровья человека, окружающей среды, объектов культурного наследия.

3. Реконструкция указанных в части 1 настоящей статьи объектов капитального строительства может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.

4. В случае, если использование указанных в части 1 настоящей статьи земельных участков и объектов капитального строительства продолжается и при этом несет опасность жизни и здоровью человека, окружающей среде, объектам культурного наследия, то в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов.

Статья 13. Использование земельных участков и объектов капитального строительства в зонах с особыми условиями использования территорий 

1. Границы территориальных зон не могут пересекать границы муниципальных образований, населенных пунктов, земельных участков (за исключением земельного участка, границы которого могут пересекать границы территориальных зон в случаях, предусмотренных 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Земельным кодексом
 Российской Федерации или иным федеральным законом). Допускается пересечение границ территориальных зон с границами зон с особыми условиями использования территорий, границами территорий объектов культурного наследия, границами территорий исторических поселений федерального значения, границами территорий исторических поселений регионального значения, устанавливаемыми в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Осуществление деятельности на земельных участках, расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории может быть ограничено в целях защиты жизни и здоровья населения и окружающей среды от вредного воздействия промышленных объектов, объектов транспорта и других объектов, являющихся источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, а также в целях обеспечения безопасной эксплуатации объектов связи, электроэнергетики, трубопроводов и защиты иных охраняемых объектов, сохранения объектов культурного наследия и их территорий, предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на особо охраняемые природные территории, водные объекты, объекты растительного и животного мира и в иных случаях, установленных федеральными законами.

3. Землепользование и застройка в границах зон с особыми условиями использования территорий осуществляются:

1) с соблюдением запрещений и ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации, нормами и правилами для зон с особыми условиями использования территорий;

2) с соблюдением требований градостроительных регламентов, установленных настоящими Правилами.

Глава 4. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам землепользования и застройки

Статья 14. Общие положения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки 

1. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства в сельском поселении Хулимсунт проводятся общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам землепользования и застройки по следующим проектам:

1) по проектам правил землепользования и застройки и внесения в них изменений; 

2) по проектам планировки территории и проектам межевания территории и внесения в них изменений;

3) по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства;

4) проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

2. Порядок организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний определяется уставом сельского поселения Хулимсунт и (или) нормативным правовым актом представительного органа поселения.

3. В случае заключения соглашения о передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления сельского поселения Хулимсунт по решению вопросов местного значения органам местного самоуправления Березовского района при организации и проведении на территории сельского поселения Хулимсунт общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки применяется Порядок организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам в области градостроительной деятельности в Березовском районе. 

4. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся с учетом положений 

Градостроительный кодекс Российской Федерации"

Градостроительного кодекса
 Российской Федерации за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом и другими федеральными законами.

5. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, являются граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.

6. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которых подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлены данные проекты, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлены данные проекты, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 

Градостроительный кодекс Российской Федерации"

Градостроительного кодекса
 Российской Федерации, также правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации данных проектов.

7. Составы процедур проведения общественных обсуждений и публичных слушаний предусмотрены частями 4 и 5 статьи 5.1 

Градостроительный кодекс Российской Федерации"

Градостроительного кодекса
 Российской Федерации.

8. Обработка персональных данных участников общественных обсуждений или публичных слушаний осуществляется с учетом требований, установленных «Федеральным законом от 27.07.2006 

О персональных данных"

№ 152-ФЗ «О персональных данных
».

9. Финансирование проведения общественных обсуждений или публичных слушаний осуществляется за счет средств местного бюджета, за исключением случаев проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, а также по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. В указанных случаях расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний, несут заинтересованные физические и юридические лица.

Статья 15. Сроки проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки

1. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки установлен 

Градостроительный кодекс Российской Федерации"

Градостроительным кодексом
 Российской Федерации. 

2. Продолжительность общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки составляет не более одного месяца со дня опубликования такого проекта.

3. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории со дня оповещения жителей поселения об их проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний не может быть менее четырнадцати дней и более тридцати дней.

4. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства со дня оповещения жителей поселения об их проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний не может быть более одного месяца.

Глава 5. Заключительные положения

Статья 16. Порядок внесения изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Хулимсунт

1. Изменениями настоящих Правил считаются любые изменения текста Правил, карт градостроительного зонирования либо градостроительных регламентов.

2. Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении изменений в Правила землепользования и застройки поселения являются:

1) несоответствие правил землепользования и застройки генеральному плану поселения, схеме территориального планирования муниципального района, возникшее в результате внесения в такой генеральный план или схему территориального планирования муниципального района изменений;

2) (подпункт 2 пункта 2 статьи 16 главы 5 раздела I утратил силу постановлением Администрации 

О внесении изменений в постановление администрации Березовского района от 21.12.2022 № 1739 \«Об утверждении правил землепользования и застройки сельского поселения Хулимсунт\»

"

от 19.05.2025 № 402
)
3) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламентов;

4) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, отображенных на карте градостроительного зонирования, содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных зон, территорий;

5) несоответствие сведений о местоположении границ населенных пунктов (в том числе в случае выявления пересечения границ населенного пункта (населенных пунктов) с границами земельных участков), содержащихся в документах территориального планирования, содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных населенных пунктов, которое было изменено в соответствии с федеральным законом при внесении в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах населенных пунктов;

6) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных полностью или частично в границах зон с особыми условиями использования территорий, территорий достопримечательных мест федерального, регионального и местного значения, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости ограничениям использования объектов недвижимости в пределах таких зон, территорий;

7) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования территории, установление, изменение границ территории объекта культурного наследия, территории исторического поселения федерального значения, территории исторического поселения регионального значения;

8) принятие решения о комплексном развитии территории или заключение в соответствии со статьей 70 

Градостроительный кодекс Российской Федерации"

Градостроительного кодекса
 Российской Федерации договора о комплексном развитии территории;
(подпункт 8 пункта 2 статьи 16 главы 5 раздела I изложен в редакции постановления Администрации 

О внесении изменений в постановление администрации Березовского района от 21.12.2022 № 1739 \«Об утверждении правил землепользования и застройки сельского поселения Хулимсунт\»

"

от 19.05.2025 № 402
)

9) обнаружение мест захоронений погибших при защите Отечества, расположенных в границах муниципального образования;

10) несоответствие сведений о границах территориальных зон, содержащихся в правилах землепользования и застройки, содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных территориальных зон, которое было изменено в соответствии с федеральным законом при внесении в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах территориальных зон.

3. Предложения о внесении изменений в правила землепользования и застройки направляются в Комиссию.

4. Комиссия в течение двадцати пяти дней со дня поступления предложения о внесении изменений в настоящие Правила рассматривает его и подготавливает заключение, в котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившими предложениями изменений в настоящие Правила или об отклонении таких предложений с указанием причин отклонения, и направляет это заключение главе Березовского района.

5. Глава Березовского района с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении Комиссии, в течение двадцати пяти дней принимает решение о подготовке проекта о внесении изменений в настоящие Правила или об отклонении предложения о внесении изменений в настоящие Правила с указанием причин отклонения и направляет копию такого решения заявителям. 

6. Подготовка проекта о внесении изменений в Правила осуществляется с учётом положений о территориальном планировании, содержащихся в генеральном плане поселения, с учётом требований технических регламентов, сведений Единого государственного реестра недвижимости, сведений, документов, материалов, содержащихся в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний и предложений заинтересованных лиц.

7. Проект о внесении изменений в настоящие Правила подлежит обязательному рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 

8. Комиссия с учетом результатов общественных обсуждений или публичных слушаний обеспечивает внесение изменений в проект о внесении изменений в Правила и представляет указанный проект главе Березовского района. Обязательными приложениями к проекту о внесении изменений в настоящие Правила являются протоколы общественных обсуждений или публичных слушаний и заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.

9. Глава Березовского района в течение десяти дней после представления ему проекта о внесении изменений в настоящие Правила с обязательными приложениями принимает муниципальный нормативный правовой акт о внесении изменений в Правила в виде постановления администрации района или об отклонении проекта и направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления.

10. После утверждения Правил или внесения изменений в Правила, они подлежат опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещаются на официальном веб-сайте сельского поселения Хулимсунт и официальном веб-сайте органов местного самоуправления Березовского района в сети «Интернет», а также не позднее, чем по истечении десяти дней с даты утверждения размещаются в федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

11. Физические и юридические лица вправе оспорить решение о внесении изменений в настоящие Правила в судебном порядке.

12. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа-Югры вправе оспорить решение о внесении изменений в настоящие Правила в судебном порядке в случае несоответствия данных изменений законодательству Российской Федерации, а также схемам территориального планирования Российской Федерации, схеме территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, утвержденным до внесения изменений в настоящие Правила.

13. В случае, если настоящими Правилами не обеспечена в соответствии с частью 3.1 статьи 31 

Градостроительный кодекс Российской Федерации"

Градостроительного кодекса
 Российской Федерации возможность размещения на территории поселения предусмотренных документами территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный орган исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа-Югры направляют главе Березовского района требование о внесении изменений в настоящие Правила в целях обеспечения размещения указанных объектов. Глава Березовского района обеспечивает внесение изменений в настоящие Правила в течение тридцати дней со дня получения указанного требования.

14. В случаях, предусмотренных пунктами 3-5 части 2 статьи 31 

Градостроительный кодекс Российской Федерации"

Градостроительного кодекса
 Российской Федерации, исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления, уполномоченные на установление зон с особыми условиями использования территорий, границ территорий объектов культурного наследия, направляет главе Березовского района требование о внесении изменений в настоящие Правила в части отображения границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, установления ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах таких зон, территорий. При поступлении такого требования, а также при поступлении от органа регистрации прав сведений об установлении, изменении или прекращении существования зоны с особыми условиями использования территории, о границах территории объекта культурного наследия либо со дня выявления предусмотренных пунктами 3-5 части 2 статьи 31 

Градостроительный кодекс Российской Федерации"

Градостроительного кодекса
 Российской Федерации оснований для внесения изменений в настоящие Правила, глава Березовского района обязан принять решение о подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки. Срок внесения изменений в настоящие Правила в части отображения границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, установления ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах таких зон, территорий не может превышать шесть месяцев со дня поступления соответствующего требования или сведений от органа регистрации прав либо со дня выявления предусмотренных пунктами 3-5 части 2 статьи 31 

Градостроительный кодекс Российской Федерации"

Градостроительного кодекса
 Российской Федерации оснований для внесения изменений в настоящие Правила.

Статья 17. Действие настоящих Правил

1. Действие настоящих Правил не распространяется на использование земельных участков, строительство и реконструкцию зданий и сооружений на их территории, разрешения на строительство и реконструкцию которых выданы до вступления в силу настоящих Правил, при условии, что срок действия разрешения на строительство и реконструкцию не истек.

2. В случае отмены либо внесения изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, настоящие Правила применяются в части, не противоречащей федеральному законодательству и законодательству Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. 

3. Сведения о территориальных зонах, устанавливаемых настоящими Правилами, в том числе сведения об установлении и изменении границ территориальных зон, количестве территориальных зон, перечне видов разрешенного использования земельных участков для каждой территориальной зоны, а также о содержании ограничений использования объектов недвижимости в пределах территориальной зоны после утверждения настоящих Правил подлежат направлению в орган регистрации прав в порядке, установленном Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ                     «

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ НЕДВИЖИМОСТИ"

О государственной регистрации
 недвижимости».

Раздел II. КАРТЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ

1. Карта градостроительного зонирования
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2. Карта градостроительного зонирования и ЗОУИТ
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(раздел III «Градостроительные регламенты» изложен в редакции постановления Администрации 

О внесении изменения в постановление администрации Березовского района от 21.12.2022 № 1739 \«Об утверждении правил землепользования и застройки сельского поселения Хулимсунт\»

"

от 05.05.2025 № 336
)
Раздел III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

Статья 18. ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (Ж1)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Виды использования
	Параметры разрешенного использования

	Наименование вида использования
	Описание вида использования
	

	Для индивидуального жилищного строительства (2.1)
	Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости);

выращивание сельскохозяйственных культур;

размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек.
	Этажность-не более 3 наземных этажей.

Минимальные отступы:

- от границ земельного участка до жилого дома-3 м;

- от границ жилого дома на смежном земельном участке-6 м;

- от красной линии улиц-5 м;

- от красной линии проездов-3 м;

- от границ смежного земельного участка до хозяйственных построек-1м, 0 м при смежном размещении хозяйственных построек с согласия владельцев смежного земельного участка;

- в условиях реконструкции-в соответствии со сложившейся линией застройки, но не менее 3 м от границ земельного участка.

Размеры земельных участков:

- минимальный-400 кв. м;

- максимальный-2500 кв. м;

- фронтальная сторона-не менее 20 м.

Высота ограждений:

- не выше 2 м;

- на перекрестке улиц в треугольнике видимости-не выше 0,5 м;

- по фронтальной стороне участка-не выше 1,3 м. 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта-60%.

	Блокированная жилая застройка (2.3)
	Размещение жилого дома, блокированного с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющего отдельный выход на земельный участок; разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха.
	Этажность-не более 3 наземных этажей.

Минимальные отступы от границ земельного участка:

- без отступа, со стороны примыкания соседнего жилого дома;

- от красной линии улиц-5 м;

- от красной линии проездов-3 м;

- в условиях реконструкции-в соответствии со сложившейся линией застройки.

Размеры земельных участков:

- минимальный-300 кв. м;

- максимальный –800 кв. м;

- фронтальная сторона земельного участка-не менее 5,5 м.

Высота ограждений:

- не выше 2 м;

- на перекрестке улиц в треугольнике видимости-не выше 0,5 м;

- по фронтальной стороне участка-не выше 1,3 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка-75%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки.

	Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (2.2)


	Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1 Классификатора видов разрешенного использования;

производство сельскохозяйственной продукции;

размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;

содержание сельскохозяйственных животных.
	Этажность-не более 3 наземных этажей.

Минимальные отступы:

- от границ земельного участка до жилого дома-3 м;

- от границ жилого дома на смежном земельном участке-6 м;

- от красной линии улиц-5 м;

- от красной линии проездов-3 м;

- от границ смежного земельного участка до хозяйственных построек-1м, 0 м при смежном размещении хозяйственных построек с согласия владельцев соседнего земельного участка;

- в условиях реконструкции-в соответствии со сложившейся линией застройки, но не менее 3 м от границ земельного участка.

Размеры земельных участков:

- минимальный-400 кв. м;

- максимальный-2500 кв.м;

- фронтальная сторона земельного участка-не менее 20 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки-60%.

	Ведение огородничества (13.1)
	Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур;

размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур.
	Максимальная высота сооружений-3 м.

Минимальные отступы от границ земельного участка-1 м.

Размеры земельных участков:

- минимальный-100 кв. м;

- максимальный-800 кв. м;

- фронтальная сторона земельного участка-не менее 10 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка-50%.

	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1)
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории).
	Этажность-не более 3 наземных этажей.

Минимальные отступы от границ земельного участка:

- со стороны смежного земельного участка-3 м;

- от красной линии до основного здания-6 м;

- от красной линии до вспомогательных зданий, строений-5 м.

Размеры земельных участков:

- для амбулаторий-не менее 3 000 кв. м;

- для фельдшерско-акушерского пункта-не менее 500 кв. м;

- фронтальная сторона земельного участка-не менее 20 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка-45%.

Минимальный процент озеленения-40%.

	Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1)
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом.
	Этажность-не более 4 наземных этажей.

Минимальные отступы от границ земельного участка:

- от границ смежного земельного участка до основного здания-3 м;

- от границ смежного земельного участка до хозяйственных строений-1 м;

- от красной линии до основного здания-10 м.

Размеры земельных участков дошкольных образовательных организаций: 

- до 100 мест-27 кв. м на 1 место;

- от 101 места-23 кв. м на 1 место;

- для объектов, встроенных в жилые здания-8 кв. м на 1 место.

Размеры земельных участков общеобразовательных организаций: 

- до 400 мест-33 кв. м на 1 место;

- от 401 до 500 мест-39 кв. м на 1 место;

- от 501 до 600 мест-33 кв. м на 1 место;

- от 601 до 800 мест-27 кв. м на 1 место; 

Размеры земельных участков организаций дополнительного образования-для отдельно стоящих зданий-15 кв. м на 1 место. 

Фронтальная сторона земельного участка-не менее 20 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка-30%.

Минимальный процент озеленения-30%.

Минимальный процент спортивно-игровых площадок-20%.

	Обеспечение занятий спортом в помещениях (5.1.2)
	Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях.
	Этажность-не более 2 наземных этажей.

Минимальные отступы от границ земельного участка:

- от границ смежного земельного участка-3 м;

- от красной линии улиц-5 м;

- в условиях реконструкции-в соответствии со сложившейся линией застройки, но не менее 3м от границ земельного участка.

Размеры земельных участков:

- не менее 400 кв. м.

- фронтальная сторона земельного участка-не менее 15 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%.

	Площадки для занятий спортом (5.1.3)
	Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры).
	Этажность-не подлежит установлению.

Минимальные отступы от границ земельного участка-3 м.

Размеры земельных участков:

-не менее 50 кв. м;

-площадка для бадминтона-200 кв. м;

-баскетбольная площадка-720 кв. м;

-волейбольная площадка-880 кв. м;

-футбольное поле-4 500 кв. м;

-фронтальная сторона земельного участка-не менее 5 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка-не подлежит установлению.

	Магазины (4.4)


	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м.
	Этажность-не более 2 наземных этажей.

Минимальные отступы от границ земельного участка:

-от границ смежного земельного участка-3 м;

-от красной линии улиц-5 м.

Размеры земельных участков:

- не менее 200 кв. м;

- при торговой площади до 250 кв. м-800 кв. м. на 100 кв. м торговой площади;

- при торговой площади от 250 до 650 кв. м-600 кв. м. на 100 кв. м торговой площади;

- при торговой площади от 650 до 1500 кв. м-200 кв. м. на 100 кв. м торговой площади; 

- фронтальная сторона земельного участка-не менее 10 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки.

	Гостиничное обслуживание (4.7)
	Размещение гостиниц.
	Этажность-не более 4 наземных этажей.

Минимальные отступы от границ земельного участка:

- от границ смежного земельного участка-3 м;

- от красной линии улиц-5 м.

Размеры земельных участков-не менее 500 кв. м.

Фронтальная сторона земельного участка-не менее 20 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки.

	Хранение автотранспорта (2.7.1)
	Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 Классификатора видов разрешенного использования.
	Этажность-до 2 надземных этажей.

Минимальные отступы от границ земельного участка для гаражей, предназначенных для разделения на парковочные места:

-от границ смежного земельного участка-3 м;

-от красной линии улиц-5 м.

Минимальные отступы от границ земельного участка для индивидуальных гаражей:

-с фронтальной стороны земельного участка-0 м;

-от границ смежного земельного участка-1 м, при смежном размещении-0 м;

-от красной линии улиц-5 м.

Размеры земельных участков для гаражей, предназначенных для разделения на парковочные места:

-одноэтажные гаражи не менее 30 кв. м на 1 машино-место;

-двухэтажные гаражи не менее 20 кв. м на 1 машино-место;

-наземные стоянки не менее 25 кв. м на 1 машино-место.

Размеры земельных участков для индивидуальных гаражей-не менее 20 кв. м.

Фронтальная сторона земельного участка-не менее 3 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат установлению.

	Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)
	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега).
	Этажность-до 2 надземных этажей.

Минимальные отступы от границ земельного участка-0 м

Размеры земельных участков:

- трансформаторные подстанции до 150 кв. м;

- центральный тепловой пункт от 70 кв. м;

- газорегуляторные пункты от 4 кв. м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка-100%.

	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг (3.1.2)
	Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг.
	Этажность-не более 2 наземных этажей.

Минимальные отступы от границ земельного участка:

-от границ смежного земельного участка-3 м;

-от красной линии улиц-5 м.

Размеры земельных участков:

-не менее 500 кв. м;

-фронтальная сторона земельного участка-не менее 20 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка-50%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки.

	Оказание социальной помощи населению (3.2.2)
	Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций:

некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам.
	Этажность-не более 2 наземных этажей.

Минимальные отступы от границ земельного участка:

-от границ смежного земельного участка-3 м;

-от красной линии улиц-5 м.

Размеры земельных участков-не менее 500 кв. м.

Фронтальная сторона земельного участка-не менее 20 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки.

	Оказание услуг связи (3.2.3)
	Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи.
	Этажность-не более 2 надземных этажей.

Минимальные отступы от границ земельного участка-0 м

Размеры земельных участков-не менее 200 кв. м.

Фронтальная сторона земельного участка-не менее 10 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка-75%.

	Общежития (3.2.4)
	Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7 Классификатора видов разрешенного использования.
	Этажность-не более 4 наземных этажей.

Минимальные отступы от границ земельного участка:

-от границ смежного земельного участка-3 м;

-от красной линии улиц-5 м.

Размеры земельных участков-не менее 500 кв. м.

Фронтальная сторона земельного участка-не менее 20 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка-50%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки.

Минимальный процент озеленения-15%.

	Улично-дорожная сеть (12.0.1)
	Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;

размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств.
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства-не подлежат установлению.

	Благоустройство территории (12.0.2)
	Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов.
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.


2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Виды использования
	Параметры разрешенного использования

	Наименование вида использования
	Описание вида использования
	

	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)


	Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный);

обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;

размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома.
	Максимальная высота жилого дома-7 м от земли до конька кровли;

Минимальные отступы:

-от границ земельного участка до жилого дома-3 м;

-от границ смежного земельного участка до хозяйственных строений-1м;

-от красной линии улиц-5 м;

-от красной линии проездов-3 м;

-в условиях реконструкции-в соответствии со сложившейся линией застройки, но не менее 3 м от границ земельного участка.

Размеры земельных участков:

-227 кв. м площади земельного участка на 100 кв. м общей площади квартир;

-фронтальная сторона земельного участка-не менее 30 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта-60%.

	Бытовое обслуживание (3.3)

	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро).
	Этажность-не более 2 наземных этажей.

Минимальные отступы от границ земельного участка:

-от границ смежного земельного участка-3 м;

-от красной линии улиц-5 м.

Размеры земельных участков:

-минимальный-200 кв. м;

-для объектов мощностью 10-50 рабочих мест –1000 кв. м на 10 рабочих мест;

-для объектов мощностью 51-150 рабочих мест-500 кв. м на 10 рабочих мест; 

-фронтальная сторона земельного участка-не менее 15 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки.

	Объекты культурно-досуговой деятельности (3.6.1)


	Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев.
	Этажность-не более 2 наземных этажей.

Минимальные отступы от границ земельного участка:

-от границ смежного земельного участка-3 м;

-от красной линии улиц-5 м.

Размеры земельных участков:

-не менее 500 кв. м;

-для учреждений культуры клубного типа-не менее 4 000 кв. м;

-для библиотек-300 кв. м на 1 тыс. единиц хранения.

Фронтальная сторона земельного участка-не менее 20 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки.

Минимальный процент озеленения-15%.

	Амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1)
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных.
	Этажность-не более 2 наземных этажей.

Минимальные отступы от границ земельного участка:

-от границ смежного земельного участка-3 м;

-от красной линии улиц-5 м.

Размеры земельных участков:

-не менее 200 кв. м;

-фронтальная сторона земельного участка-не менее 15 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки.

Минимальный процент озеленения-15%.

	Общественное питание (4.6)


	Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары).
	Этажность-не более 2 наземных этажей.

Минимальные отступы от границ земельного участка:

-от границ смежного земельного участка-3 м;

-от красной линии улиц-5 м.

Размеры земельных участков:

-минимальный размер- 200 кв. м;

-для объектов до 100 мест-не менее 2000 кв. м на 100 мест;

-для объектов от 101 до 150 мест-не менее 1500 кв. м на 100 мест;

-для объектов свыше 150 мест-не менее 1000 кв. м на 100 мест; 

-фронтальная сторона земельного участка-не менее 15 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки.

	Банковская и страховая деятельность (4.5)


	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги.
	Этажность-не более 2 наземных этажей.

Минимальные отступы от границ земельного участка:

-от границ смежного земельного участка-3 м;

-от красной линии улиц-5 м.

Размеры земельных участков:

-не менее 200 кв. м

-фронтальная сторона земельного участка-не менее 15 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки.

Минимальный процент озеленения-15%.


3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Виды использования
	Параметры разрешенного использования

	Наименование вида использования
	Описание вида использования
	

	Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)
	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства-не подлежат установлению.

	Улично-дорожная сеть (12.0.1)
	Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;

размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств 
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства-не подлежат установлению.

	Благоустройство территории (12.0.2)
	Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	Хранение автотранспорта (2.7.1)
	Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 Классификатора видов разрешенного использования
	Этажность-до 1 надземного этажа.

Минимальные отступы от границ земельного участка:

-от границ смежного земельного участка-1м, 0 м при смежном размещении с согласия владельцев смежного земельного участка;

-от красной линии улиц-5 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка-не подлежит установлению.


Статья 19. ЗОНА ЗАСТРОЙКИ МАЛОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (Ж2)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Виды использования
	Параметры разрешенного использования

	Наименование вида использования
	Описание вида использования
	

	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)


	Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный);

обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;

размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома.
	Этажность-до 4 надземных этажей.

Минимальные отступы

-от границ земельного участка до жилого дома-3 м;

-от границ смежного земельного участка до хозяйственных строений-1м;

-от красной линии улиц-5 м;

-от красной линии проездов-3 м;

-в случае планирования на соседнем земельном участке пристроенного объекта-0 м;

-в условиях реконструкции-в соответствии со сложившейся линией застройки, но не менее 3 м от границ земельного участка.

Размеры земельных участков:

-не менее 1000 кв. м; 

-для 1-этажных многоквартирных домов-227 кв. м площади земельного участка на 100 кв. м общей площади квартир; 

-для 2-х многоквартирных домов-127 кв. м площади земельного участка на 100 кв. м общей площади квартир; 

-для 3-х этажных многоквартирных домов-94 кв. м площади земельного участка на 100 кв. м общей площади квартир; 

-для 4-х этажных многоквартирных домов-82 кв. м площади земельного участка на 100 кв. м общей площади квартир.

Фронтальная сторона земельного участка-не менее 30 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта-60%.

Минимальный процент озеленения территории-15%

	Блокированная жилая застройка (2.3)
	Размещение жилого дома, блокированного с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющего отдельный выход на земельный участок; разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха.
	Этажность-не более 3 наземных этажей.

Минимальные отступы от границ земельного участка:

-без отступа, со стороны примыкания соседнего жилого дома;

-от красной линии улиц-5 м;

от красной линии проездов-3 м;

-в условиях реконструкции-в соответствии со сложившейся линией застройки.

Размеры земельных участков:

-минимальный-300 кв. м;

-максимальный-800 кв. м;

-фронтальная сторона-не менее 5,5 м.

Высота ограждений:

-не выше 2 м;

-на перекрестке улиц в треугольнике видимости-не выше 0,5 м;

по фронтальной стороне участка-не выше 1,3 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка-75%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки.

	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1)
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории).
	Этажность-не более 3 наземных этажей.

Минимальные отступы от границ земельного участка:

-со стороны смежного земельного участка-3 м;

-от красной линии до основного здания-6 м;

-от красной линии до вспомогательных зданий, строений-5 м.

Размеры земельных участков:

-для амбулаторий-не менее 3 000 кв. м;

-для фельдшерско-акушерского пункта-не менее 500 кв. м;

-фронтальная сторона-не менее 20 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка-45%.

Минимальный процент озеленения-40%.

	Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1)
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом.
	Этажность-не более 4 наземных этажей.

Минимальные отступы от границ земельного участка:

-от границ смежного земельного участка до основного здания-3 м;

-от границ смежного земельного участка до хозяйственных строений-1 м;

-от красной линии до основного здания-10 м.

Размеры земельных участков дошкольных образовательных организаций: 

-до 100 мест-27 кв. м на 1 место;

-от 101 места-23 кв. м на 1 место;

-для объектов, встроенных в жилые здания-8 кв. м на 1 место.

Размеры земельных участков общеобразовательных организаций: 

-до 400 мест-33 кв. м на 1 место;

-от 401 до 500 мест-39 кв. м на 1 место;

-от 501 до 600 мест-33 кв. м на 1 место;

-от 601 до 800 мест-27 кв. м на 1 место; 

Размеры земельных участков организаций дополнительного образования-для отдельно стоящих зданий-15 кв. м на 1 место. 

Фронтальная сторона земельного участка-не менее 20 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка-30%.

Минимальный процент озеленения-30%.

Минимальный процент спортивно-игровых площадок-20%.

	Обеспечение занятий спортом в помещениях (5.1.2)
	Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях.
	Этажность-не более 2 наземных этажей.

Минимальные отступы от границ земельного участка:

-от границ смежного земельного участка-3 м;

-от красной линии улиц-5 м;

-в условиях реконструкции-в соответствии со сложившейся линией застройки, но не менее 3м от границ земельного участка.

Размеры земельных участков:

-не менее 400 кв. м.

-фронтальная сторона земельного участка-не менее 15 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%.

	Площадки для занятий спортом (5.1.3)
	Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры).
	Этажность-не подлежит установлению.

Минимальные отступы от границ земельного участка-3 м.

Размеры земельных участков:

-не менее 50 кв. м;

-площадка для бадминтона-200 кв. м;

-баскетбольная площадка-720 кв. м;

-волейбольная площадка-880 кв. м;

-футбольное поле-4 500 кв. м;

-фронтальная сторона земельного участка-не менее 5 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка-не подлежит установлению.

	Оказание социальной помощи населению (3.2.2)
	Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций:

некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам.
	Этажность-не более 2 наземных этаже.

Минимальные отступы от границ земельного участка:

-от границ смежного земельного участка-3 м;

-от красной линии улиц-5 м.

Размеры земельных участков-не менее 500 кв. м.

Фронтальная сторона земельного участка-не менее 20 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки.

	Общежития (3.2.4)
	Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7 Классификатора видов разрешенного использования.
	Этажность-не более 4 наземных этажей.

Минимальные отступы от границ земельного участка:

-от границ смежного земельного участка-3 м;

-от красной линии улиц-5 м.

Размеры земельных участков-не менее 500 кв. м.

Фронтальная сторона земельного участка-не менее 20 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка-50%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки.

	Объекты культурно-досуговой деятельности (3.6.1)


	Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев.
	Этажность-не более 4 наземных этажей.

Минимальные отступы от границ земельного участка:

-от границ смежного земельного участка-3 м;

-от красной линии улиц-5 м.

Размеры земельных участков:

-не менее 500 кв. м;

-для учреждений культуры клубного типа-не менее 4 000 кв. м;

-для библиотек-300 кв. м на 1 тыс. единиц хранения.

Фронтальная сторона земельного участка-не менее 20 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки.

Минимальный процент озеленения-15%.

	Магазины (4.4)


	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м.
	Этажность-не более 2 наземных этажей.

Минимальные отступы от границ земельного участка:

-от границ смежного земельного участка-3 м;

-от красной линии улиц-5 м.

Размеры земельных участков:

-не менее 200 кв. м;

-при торговой площади до 250 кв. м-800 кв. м. на 100 кв. м торговой площади;

-при торговой площади от 250 до 650 кв. м-600 кв. м. на 100 кв. м торговой площади;

-при торговой площади от 650 до 1500 кв. м-200 кв. м. на 100 кв. м торговой площади; 

-фронтальная сторона земельного участка-не менее 10 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки.

	Общественное питание (4.6)
	Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары).
	Этажность-не более 2 наземных этажей.

Минимальные отступы от границ земельного участка:

от границ смежного земельного участка-3 м;

от красной линии улиц-5 м.

Размеры земельных участков:

минимальный размер-200 кв. м;

для объектов до 100 мест-не менее 2000 кв. м на 100 мест;

для объектов от 101 до 150 мест-не менее 1500 кв. м на 100 мест;

для объектов свыше 150 мест-не менее 1000 кв. м на 100 мест; 

-фронтальная сторона земельного участка-не менее 15 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки.

	Государственное управление (3.8.1)


	Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги.
	Этажность-не более 4 наземных этажей.

Минимальные отступы от границ земельного участка:

-от границ смежного земельного участка-3 м;

-от красной линии улиц-5 м.

Размеры земельных участков:

-не менее 500 кв. м

-фронтальная сторона земельного участка-не менее 20 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки.

Минимальный процент озеленения-15%.

	Деловое управление (4.1)


	Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности).
	Этажность-не более 4 наземных этажей.

Минимальные отступы от границ земельного участка:

-от границ смежного земельного участка-3 м;

-от красной линии улиц-5 м.

Размеры земельных участков:

-не менее 500 кв. м

-фронтальная сторона земельного участка-не менее 15 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки.

	Гостиничное обслуживание (4.7)
	Размещение гостиниц.
	Этажность-не более 4 наземных этажей.

Минимальные отступы от границ земельного участка:

-от границ смежного земельного участка-3 м;

-от красной линии улиц-5 м.

Размеры земельных участков-не менее 500 кв. м.

Фронтальная сторона земельного участка-не менее 20 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки.

	Хранение автотранспорта (2.7.1)
	Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 Классификатора видов разрешенного использования.
	Этажность-до 2 надземных этажей.

Минимальные отступы от границ земельного участка для гаражей, предназначенных для разделения на парковочные места:

-от границ смежного земельного участка-3 м;

-от красной линии улиц-5 м.

Минимальные отступы от границ земельного участка для индивидуальных гаражей:

-с фронтальной стороны земельного участка-0 м;

-от границ смежного земельного участка-1 м, при смежном размещении-0 м;

-от красной линии улиц-5 м.

Размеры земельных участков для гаражей, предназначенных для разделения на парковочные места:

-одноэтажные гаражи не менее 30 кв. м на 1 машино-место;

-двухэтажные гаражи не менее 20 кв. м на 1 машино-место;

-наземные стоянки не менее 25 кв. м на 1 машино-место.

Размеры земельных участков для индивидуальных гаражей-не менее 20 кв. м.

Фронтальная сторона земельного участка-не менее 3 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат установлению.

	Амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1)
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных.
	Этажность-не более 2 наземных этажей.

Минимальные отступы от границ земельного участка:

-от границ смежного земельного участка-3 м;

-от красной линии улиц-5 м.

Размеры земельных участков:

-не менее 200 кв. м;

-фронтальная сторона земельного участка-не менее 15 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки.

Минимальный процент озеленения-15%.

	Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)
	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега).
	Этажность-до 2 надземных этажей.

Минимальные отступы от границ земельного участка-0 м

Размеры земельных участков:

- трансформаторные подстанции до 150 кв. м;

- канализационные насосные станции до 2500 кв. м.;

- центральный тепловой пункт от 70 кв. м;

- газорегуляторные пункты от 4 кв. м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка-100%.

	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг (3.1.2)
	Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг.
	Этажность-не более 2 наземных этажей.

Минимальные отступы от границ земельного участка:

-от границ смежного земельного участка-3 м;

-от красной линии улиц-5 м.

Размеры земельных участков:

-не менее 500 кв. м;

-фронтальная сторона земельного участка-не менее 20 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка-50%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки.

	Оказание услуг связи (3.2.3)
	Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи.
	Этажность-не более 2 надземных этажей.

Минимальные отступы от границ земельного участка-0 м

Размеры земельных участков-не менее 200 кв. м.

Фронтальная сторона земельного участка-не менее 10 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка-75%.

	Улично-дорожная сеть (12.0.1)
	Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;

размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств.
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства-не подлежат установлению

	Благоустройство территории (12.0.2)
	Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов.
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства-не подлежат установлению.


2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Наименование вида использования
	Описание вида использования
	

	Бытовое обслуживание (3.3)


	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро).
	Этажность-не более 2 наземных этажей.

Минимальные отступы от границ земельного участка:

-от границ смежного земельного участка-3 м;

-от красной линии улиц-5 м.

Размеры земельных участков:

-минимальный-200 кв. м;

-для объектов мощностью 10-50 рабочих мест –1000 кв. м на 10 рабочих мест;

-для объектов мощностью 51-150 рабочих мест-500 кв. м на 10 рабочих мест; 

-фронтальная сторона земельного участка-не менее 15 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки.


3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Виды использования
	Параметры разрешенного использования

	Наименование вида использования
	Описание вида использования
	

	Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)
	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега).
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства-не подлежат установлению.

	Улично-дорожная сеть (12.0.1)
	Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;

размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств. 
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства-не подлежат установлению.

	Благоустройство территории (12.0.2)
	Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов.
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства-не подлежат установлению.

	Хранение автотранспорта (2.7.1)
	Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 Классификатора видов разрешенного использования.
	Этажность-до 2 надземных этажей.

Минимальные отступы от границ земельного участка:

-от границ смежного земельного участка-3 м;

-от красной линии улиц-5 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка-не подлежит установлению.


Статья 20. ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ (О1)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Виды использования
	Параметры разрешенного использования

	Наименование вида использования
	Описание вида использования
	

	Оказание социальной помощи населению (3.2.2)
	Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций:

некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам.
	Этажность-не более 4 наземных этажей.

Минимальные отступы от границ земельного участка:

-от границ смежного земельного участка-3 м;

-от красной линии улиц-5 м.

Размеры земельных участков-не менее 500 кв. м.

Фронтальная сторона земельного участка-не менее 20 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки.

	Оказание услуг связи (3.2.3)


	Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи.
	Этажность-не более 2 надземных этажей.

Минимальные отступы от границ земельного участка-0 м

Размеры земельных участков-не менее 200 кв. м.

Фронтальная сторона земельного участка-не менее 10 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка-75%.

	Общежития (3.2.4)
	Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков.
	Этажность-не более 4 наземных этажей.

Минимальные отступы от границ земельного участка:

-от границ смежного земельного участка-3 м;

-от красной линии улиц-5 м.

Размеры земельных участков-не менее 500 кв. м.

Фронтальная сторона земельного участка-не менее 20 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка-50%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки.

	Бытовое обслуживание (3.3)
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро).
	Этажность-не более 2 наземных этажей.

Минимальные отступы от границ земельного участка:

-от границ смежного земельного участка-3 м;

-от красной линии улиц-5 м.

Размеры земельных участков:

-минимальный-200 кв. м;

-для объектов мощностью 10-50 рабочих мест –1000 кв. м на 10 рабочих мест;

-для объектов мощностью 51-150 рабочих мест-500 кв. м на 10 рабочих мест;

-фронтальная сторона-не менее 15 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки.

	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1)
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории).
	Этажность-не более 3 наземных этажей.

Минимальные отступы от границ земельного участка:

-со стороны смежного земельного участка-3 м;

-от красной линии до основного здания-6 м;

-от красной линии до вспомогательных зданий, строений-5 м.

Размеры земельных участков:

-для амбулаторий-не менее 3 000 кв. м;

-для фельдшерско-акушерского пункта-не менее 500 кв. м;

-фронтальная сторона-не менее 20 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка-45%.

Минимальный процент озеленения-40%.

	Стационарное медицинское обслуживание (3.4.2)
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре);

размещение станций скорой помощи;

размещение площадок санитарной авиации.
	Этажность-не более 4 наземных этажей.

Минимальные отступы от границ земельного участка:

-со стороны смежного земельного участка-3 м;

-от красной линии до основного здания-15 м;

-от красной линии до вспомогательных зданий, строений-5 м.

Размеры земельных участков:

-не менее 3 000 кв. м. 

-до 50 коек- 150 кв. м на 1 койко-место; 

-свыше 50 до 100 коек-150 кв. м на 1 койко-место; 

-свыше 100 до 200 коек-100 кв. м на 1 койко-место; 

-свыше 200 до 400 коек -80 кв. м на 1 койко-место; 

-фронтальная сторона-не менее 20 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка-45%.

Минимальный процент озеленения-40%.

	Медицинские организации особого назначения (3.4.3)
	Размещение объектов капитального строительства для размещения медицинских организаций, осуществляющих проведение судебно-медицинской и патолого-анатомической экспертизы (морги).
	Этажность-до 2 наземных этажей.

Минимальные отступы от границ земельного участка:

-со стороны смежного земельного участка-3 м;

-от красной линии до основного здания –30 м;

-от красной линии до вспомогательных зданий, строений-5 м.

Размеры земельных участков:

-не менее 600 кв. м.

-фронтальная сторона-не менее 20 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка-45%.

Минимальный процент озеленения-40%.

	Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1)
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом.
	Этажность-не более 4 наземных этажей.

Минимальные отступы от границ земельного участка:

-от границ смежного земельного участка до основного здания-3 м;

-от границ смежного земельного участка до хозяйственных строений-1 м;

-от красной линии до основного здания-10 м.

Размеры земельных участков дошкольных образовательных организаций: 

-до 100 мест-27 кв. м на 1 место;

-от 101 места-23 кв. м на 1 место;

-для объектов, встроенных в жилые здания-8 кв. м на 1 место.

Размеры земельных участков общеобразовательных организаций: 

-до 400 мест-33 кв. м на 1 место;

-от 401 до 500 мест-39 кв. м на 1 место;

-от 501 до 600 мест-33 кв. м на 1 место;

-от 601 до 800 мест-27 кв. м на 1 место; 

Размеры земельных участков организаций дополнительного образования-для отдельно стоящих зданий-15 кв. м на 1 место. 

Фронтальная сторона земельного участка-не менее 20 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка-30%.

Минимальный процент озеленения-30%.

Минимальный процент спортивно-игровых площадок-20%.

	Среднее и высшее профессиональное образование (3.5.2)
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом.
	Этажность-не более 4 надземных этажей.

Минимальные отступы от границ земельного участка:

-от границ смежного земельного участка до основного здания-3 м;

-от границ смежного земельного участка до хозяйственных строений-1 м;

-от красной линии до основного здания-5 м.

Размеры земельных участков-не подлежат установлению.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка-50%.

Минимальный процент озеленения-20%.

	Объекты культурно-досуговой деятельности (3.6.1)


	Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев.
	Этажность-не более 4 наземных этажей.

Минимальные отступы от границ земельного участка:

-от границ смежного земельного участка-3 м;

-от красной линии улиц-5 м.

Размеры земельных участков:

-не менее 500 кв. м;

-для учреждений культуры клубного типа-не менее 4 000 кв. м;

-для библиотек-300 кв. м на 1 тыс. единиц хранения;

-фронтальная сторона земельного участка-не менее 20 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки.

Минимальный процент озеленения-15%.

	Парки культуры и отдыха (3.6.2)
	Размещение парков культуры и отдыха.
	Этажность-не более 2 наземных этажей.

Минимальные отступы от границ земельного участка:

-от границ смежного земельного участка-3 м;

-от красной линии улиц-5 м.

Размеры земельных участков-не менее 20 000 кв. м

Максимальный процент застройки в границах земельного участка-15%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки.

Минимальный процент озеленения-60%.

	Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (4.2)
	Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5, 4.6, 4.8-4.8.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков;

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра.

	Этажность-не более 2 наземных этажей.

Минимальные отступы от границ земельного участка:

-от границ смежного земельного участка-3 м;

-от красной линии улиц-5 м.

Размеры земельных участков:

Размеры земельных участков:

-не менее 4 000 кв. м

-фронтальная сторона земельного участка-не менее 30 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки.

	Рынки (4.3)
	Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м;

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка.
	Этажность-не более 1 надземного этажа.

Минимальные отступы от границ земельного участка:

-от границ смежного земельного участка для зданий-3 м; для сооружений, мест временной торговли-1 м;

-от красной линии улиц для зданий-5 м; для сооружений, мест временной торговли-1 м.

Размеры земельных участков:

-не менее 500 кв. м. 

-при торговой площади до 600 кв. м-14 кв. м. на 1 торговое место;

-при торговой более 600 кв. м-7 кв. м. на 1 торговое место;

-фронтальная сторона земельного участка-не менее 20 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка-75%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки.

	Магазины (4.4)
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м.
	Этажность-не более 2 наземных этажей.

Минимальные отступы от границ земельного участка:

-от границ смежного земельного участка-3 м;

-от красной линии улиц-5 м.

Размеры земельных участков:

-не менее 200 кв. м;

-при торговой площади до 250 кв. м-800 кв. м. на 100 кв. м торговой площади;

-при торговой площади от 250 до 650 кв. м-600 кв. м. на 100 кв. м торговой площади;

-при торговой площади от 650 до 1500 кв. м-200 кв. м. на 100 кв. м торговой площади; 

-фронтальная сторона земельного участка-не менее 10 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки.

	Общественное питание (4.6)
	Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары).
	Этажность-не более 2 наземных этажей.

Минимальные отступы от границ земельного участка:

-от границ смежного земельного участка-3 м;

-от красной линии улиц-5 м.

Размеры земельных участков:

-минимальный размер- 200 кв. м;

-для объектов до 100 мест-не менее 2000 кв. м на 100 мест;

-для объектов от 101 до 150 мест-не менее 1500 кв. м на 100 мест;

-для объектов свыше 150 мест-не менее 1000 кв. м на 100 мест;

-фронтальная сторона земельного участка-не менее 15 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки.

	Развлекательные мероприятия (4.8.1)
	Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок.
	Этажность-не более 2 наземных этажей.

Минимальные отступы от границ земельного участка:

-от границ смежного земельного участка-3 м;

-от красной линии улиц-5 м.

Размеры земельных участков:

Размеры земельных участков:

-не менее 500 кв. м

-фронтальная сторона земельного участка-не менее 20 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка-50%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки.

Минимальный процент озеленения-15%.

	Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3)
	Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий.
	Этажность-не более 4 наземных этажей.

Минимальные отступы от границ земельного участка:

-от границ смежного земельного участка-3 м;

-от красной линии улиц-5 м.

Размеры земельных участков:

-не менее 500 кв. м

-фронтальная сторона земельного участка-не менее 20 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки.

	Государственное управление (3.8.1)


	Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги.
	Этажность-не более 4 наземных этажей.

Минимальные отступы от границ земельного участка:

-от границ смежного земельного участка-3 м;

-от красной линии улиц-5 м.

Размеры земельных участков:

-не менее 500 кв. м

-фронтальная сторона земельного участка-не менее 20 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки.

Минимальный процент озеленения-15%.

	Деловое управление (4.1)


	Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности).
	Этажность-не более 4 наземных этажей.

Минимальные отступы от границ земельного участка:

-от границ смежного земельного участка-3 м;

-от красной линии улиц-5 м.

Размеры земельных участков:

-не менее 500 кв. м

-фронтальная сторона земельного участка-не менее 15 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки.

	Гостиничное обслуживание (4.7)


	Размещение гостиниц.
	Этажность-не более 4 наземных этажей.

Минимальные отступы от границ земельного участка:

-от границ смежного земельного участка-3 м;

-от красной линии улиц-5 м.

Размеры земельных участков:

-не менее 500 кв. м;

-для туристических гостиниц-50 кв. м на 1 место;

-для мотелей-75 кв. м на 1 место;

-фронтальная сторона земельного участка-не менее 20 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки.

	Обеспечение занятий спортом в помещениях (5.1.2)
	Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях.
	Этажность-не более 2 наземных этажей.

Минимальные отступы от границ земельного участка:

-от границ смежного земельного участка-3 м;

-от красной линии улиц-5 м;

-в условиях реконструкции-в соответствии со сложившейся линией застройки, но не менее 3м от границ земельного участка.

Размеры земельных участков:

-не менее 400 кв. м.

-фронтальная сторона земельного участка-не менее 15 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%.

	Площадки для занятий спортом (5.1.3)
	Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры).
	Этажность-не подлежит установлению.

Минимальные отступы от границ земельного участка-3 м.

Размеры земельных участков:

-не менее 50 кв. м;

-площадка для бадминтона-200 кв. м;

-баскетбольная площадка-720 кв. м;

-волейбольная площадка-880 кв. м;

-футбольное поле-4 500 кв. м;

-фронтальная сторона земельного участка-не менее 5 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка-не подлежит установлению.

	Осуществление

религиозных

обрядов (3.7.1)
	Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги).
	Этажность-не более 2 наземных этажей.

Минимальные отступы от границ земельного участка:

-от границ смежного земельного участка-3м;

-от красной линии улиц-5 м;

Размеры земельных участков:

-не менее 1 000 кв. м;

-для теннисных кортов-930 кв. м;

-для автодромов, мотодромов-2,0 га;

-фронтальная сторона земельного участка-не менее 30 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка-не подлежит установлению.

	Осуществление

религиозных

обрядов (3.7.1)
	Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги).
	Этажность-не подлежит установлению.

Минимальные отступы от границ земельного участка:

-со стороны смежного земельного участка-1 м;

-от красной линии-5 м

Размеры земельных участков:

-не менее 500 кв. м

-фронтальная сторона земельного участка-не менее 15 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки.

Минимальный процент озеленения-20%.

	Религиозное управление и образование (3.7.2)


	Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища).
	Этажность-не более 2 наземных этажей.

Минимальные отступы от границ земельного участка:

-со стороны смежного земельного участка-1 м;

-от красной линии-5 м

Размеры земельных участков:

-не менее 500 кв. м

-фронтальная сторона земельного участка-не менее 15 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки.

Минимальный процент озеленения-20%.

	Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (3.9.1)


	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного-космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие).
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства-не подлежат установлению.

	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг (3.1.2)
	Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг.
	Этажность-не более 2 наземных этажей.

Минимальные отступы от границ земельного участка:

-от границ смежного земельного участка-3 м;

-от красной линии улиц-5 м.

Размеры земельных участков:

-не менее 500 кв. м;

-фронтальная сторона земельного участка-не менее 20 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка-50%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки.

	Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)
	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега).
	Этажность-до 2 надземных этажей.

Минимальные отступы от границ земельного участка-0 м

Размеры земельных участков:

- трансформаторные подстанции до 150 кв. м;

- канализационные насосные станции до 2500 кв. м.;

- центральный тепловой пункт от 70 кв. м;

- газорегуляторные пункты от 4 кв. м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка-100%.

	Проведение научных испытаний (3.9.2)


	Размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных изысканий, исследований и разработок (научно-исследовательские и проектные институты, научные центры, инновационные центры, государственные академии наук, опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые).
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства-не подлежат установлению.

	Деловое управление (4.1)


	Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности).
	Этажность-не более 4 наземных этажей.

Минимальные отступы от границ земельного участка:

-от границ смежного земельного участка-3 м;

-от красной линии улиц-5 м.

Размеры земельных участков:

-не менее 500 кв. м

-фронтальная сторона земельного участка-не менее 15 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки.

	Банковская и страховая деятельность (4.5)
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги.
	Этажность-не более 2 наземных этажей.

Минимальные отступы от границ земельного участка:

-от границ смежного земельного участка-3 м;

-от красной линии улиц-5 м.

Размеры земельных участков:

-не менее 200 кв. м

-фронтальная сторона земельного участка-не менее 15 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки.

Минимальный процент озеленения-15%

	Приюты для животных (3.10.2)


	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг в стационаре;

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по содержанию и лечению бездомных животных;

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации гостиниц для животных.
	Этажность-не более 2 наземных этажей.

Минимальные отступы от границ земельного участка:

-от границ смежного земельного участка-3 м;

-от красной линии улиц-5 м.

Размеры земельных участков:

-не менее 500 кв. м

-фронтальная сторона земельного участка-не менее 20 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка-30%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки.

Минимальный процент озеленения-20%

	Склад (6.9)


	Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов.
	Этажность-не более 2 надземных этажей.

Минимальные отступы от границ земельного участка:

-от границ соседнего участка-3 м;

-от красной линии-5 м;

-в условиях реконструкции-в соответствии с линией застройки. 

Размеры земельных участков:

-не 500 кв. м; 

-фронтальная сторона земельного участка-не менее 30 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка-65%, включая основное строение и вспомогательные, обеспечивающие функционирование объекта.

	Заправка транспортных средств (4.9.1.1)


	Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса.
	Этажность-до 2 надземных этажей.

Минимальные отступы от границ земельного участка:

-1 м;

Размер земельного участка:

-автозаправочная станция от 4000 кв. м;

- пункт общественного питания от 2000 кв;

- автомагазин от 500 кв. м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%.

	Обеспечение дорожного отдыха (4.9.1.2)


	Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса.
	Этажность-не более 4 наземных этажей.

Минимальные отступы от границ земельного участка:

-от границ смежного земельного участка-3 м;

-от красной линии улиц-5 м.

Размеры земельных участков для мотелей-75 кв. м на 1 место.

Фронтальная сторона земельного участка-не менее 20 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки.

	Автомобильные мойки (4.9.1.3)


	Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли.
	Этажность-до 2 надземных этажей.

Минимальные отступы от границ земельного участка:

-1 м;

Размер земельного участка:

-моечный пункт 500 кв. м;

-автомагазин от 500 кв. м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%.

	Ремонт автомобилей (4.9.1.4)


	Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли.
	Этажность-до 2 надземных этажей.

Минимальные отступы от границ земельного участка:

-1 м;

Размер земельного участка:

-станция технического обслуживания от 4000 кв. м; 

-автомагазин от 500 кв. м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%.

	Гостиничное обслуживание (4.7)


	Размещение гостиниц.
	Этажность-не более 4 наземных этажей.

Минимальные отступы от границ земельного участка:

-от границ смежного земельного участка-3 м;

-от красной линии улиц-5 м.

Размеры земельных участков:

-не менее 500 кв. м;

-для туристических гостиниц-50 кв. м на 1 место;

-для мотелей-75 кв. м на 1 место.

Фронтальная сторона земельного участка-не менее 20 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки

	Водный спорт (5.1.5)
	Размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения, необходимые для организации водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря).
	Этажность-не более 2 наземных этажей.

Минимальные отступы от границ земельного участка-5 м со стороны красных линий.

Размеры земельных участков-не подлежат установлению.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка-50%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки.

	Причалы для маломерных судов (5.4)
	Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов.
	Этажность-до 2 надземных этажей. 

Размеры земельных участков– 27 кв. м.

Минимальные отступы от границ земельного участка и максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат установлению. 

	Хранение автотранспорта (2.7.1)
	Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 Классификатора видов разрешенного использования.
	Этажность-до 2 надземных этажей.

Минимальные отступы от границ земельного участка для гаражей, предназначенных для разделения на парковочные места:

-от границ смежного земельного участка-3 м;

-от красной линии улиц-5 м.

Минимальные отступы от границ земельного участка для индивидуальных гаражей:

-с фронтальной стороны земельного участка-0 м;

-от границ смежного земельного участка-1 м, при смежном размещении-0 м;

-от красной линии улиц-5 м.

Размеры земельных участков для гаражей, предназначенных для разделения на парковочные места:

-одноэтажные гаражи не менее 30 кв. м на 1 машино-место;

-двухэтажные гаражи не менее 20 кв. м на 1 машино-место;

-наземные стоянки не менее 25 кв. м на 1 машино-место.

Размеры земельных участков для индивидуальных гаражей-не менее 20 кв. м.

Фронтальная сторона земельного участка-не менее 3 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат установлению.

	Улично-дорожная сеть (12.0.1)
	Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;

размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств.
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	Благоустройство территории (12.0.2)
	Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов.
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	Служебные гаражи (4.9)
	Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо.
	Этажность-не более 1 надземного этажа.

Минимальные отступы от границ земельного участка для капитальных строений:

-со стороны смежного земельного участка-1 м;

-от красной линии-5 м

Размеры земельных участков-не менее 100 кв. м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%.




2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Виды использования
	Параметры разрешенного использования

	Наименование вида использования
	Описание вида использования
	

	Склад (6.9)
	Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов.
	Этажность-не более 2 надземных этажей.

Минимальные отступы от границ земельного участка:

-от границ соседнего участка-3 м;

-от красной линии-5 м;

-в условиях реконструкции-в соответствии с линией застройки. 

Размеры земельных участков:

-не 500 кв. м; 

-фронтальная сторона земельного участка-не менее 30 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка-65%, включая основное строение и вспомогательные, обеспечивающие функционирование объекта.

	Производственная деятельность (6.0)


	Размещение объектов капитального строительства в целях добычи полезных ископаемых, их переработки, изготовления вещей промышленным способом.
	Этажность-до 4 надземных этажей.

Минимальные отступы от границ земельного участка:

-от границ соседнего участка-3 м;

-от красной линии-5 м.

Размеры земельных участков-не подлежит установлению.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка:

-для объектов I-II класса опасности-75%,

-для объектов III класса опасности-70%,

-для объектов IV, V класса опасности-65%.

Минимальный процент озеленения:

-для объектов I-II класса опасности-10% от площади земельного участка,

-для объектов III класса опасности-10% от площади земельного участка,

для объектов IV, V класса опасности-15% от площади земельного участка.


3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Виды использования
	Параметры разрешенного использования

	Наименование вида использования
	Описание вида использования
	

	Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)
	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега).
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства-не подлежат установлению.

	Улично-дорожная сеть (12.0.1)
	Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;

размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств.
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	Благоустройство территории (12.0.2)
	Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов.
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	Служебные гаражи (4.9)
	Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо.
	Этажность-не более 1 надземного этажа.

Минимальные отступы от границ земельного участка:

-со стороны смежного земельного участка-1 м;

-от красной линии-5 м.




Статья 21. ЗОНА ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (И)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Виды использования
	Параметры разрешенного использования

	Наименование вида использования
	Описание вида использования
	

	Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)
	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега).
	Этажность-до 2 надземных этажей.

Минимальные отступы от границ земельного участка-0 м

Размеры земельных участков:

-понизительная подстанция 110 кВ до 15000 кв. м.; 

-распределительные пункты 10 кВ до 250 кв. м;

-трансформаторные подстанции до 150 кв. м;

-котельные от 700 кв. м;

-центральный тепловой пункт от 70 кв. м;

-станции водоподготовки до 20000 кв. м;

-канализационные очистные сооружения до 40000 кв. м.;

-канализационные насосные станции до 2500 кв. м;

-газорегуляторные пункты от 4 кв. м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка-100%.



	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг (3.1.2)
	Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг.
	Этажность-не более 2 наземных этажей.

Минимальные отступы от границ земельного участка:

-от границ смежного земельного участка-3 м;

-от красной линии улиц-5 м.

Размеры земельных участков:

-не менее 500 кв. м;

-фронтальная сторона земельного участка-не менее 20 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка-50%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки.

	Связь (6.8)
	Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 Классификатора видов разрешенного использования.
	Минимальные отступы от границ земельного участка-0 м

Размеры земельных участков

Минимальная площадь земельного участка-200 кв. м.

Минимальная ширина земельного участка-10 м. 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка-75%.

	Улично-дорожная сеть (12.0.1)
	Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;

размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств.
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	Благоустройство территории (12.0.2)
	Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов.
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.


2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА- не установлены

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

	Виды использования
	Параметры разрешенного использования

	Наименование вида использования
	Описание вида использования
	

	Улично-дорожная сеть (12.0.1)
	Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;

размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств.
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	Благоустройство территории (12.0.2)
	Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов.
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.


Статья 22. ЗОНА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (Т)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Виды использования
	Параметры разрешенного использования

	Наименование вида использования
	Описание вида использования
	

	Размещение автомобильных дорог (7.2.1)


	Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств; размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения. 
	Размеры земельных участков:

− наземных стоянок-25 кв. м.

Этажность, минимальные отступы от границ земельного участка, максимальный процент застройки в границах земельного участка-не подлежит установлению.

	Обслуживание перевозок пассажиров (7.2.2)
	Размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, за исключением объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 7.6 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков.
	Этажность-до 2 надземных этажей.

Минимальные отступы от границ земельного участка:

-1 м.

Размеры земельных участков:

-автостанция (пассажирское здание, территория с перронами для посадки и высадки пассажиров, площадками для стоянки автобусов и легковых автомобилей, проездами для прибытия и отправления автобусов) от 5000 кв. м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%.

	Стоянки транспорта общего пользования (7.2.3)


	Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установленному маршруту.
	Размеры земельных участков:

− наземных стоянок от 25 кв. м.

Минимальные отступы от границ земельного участка, максимальный процент застройки в границах земельного участка-не подлежит установлению.

	Заправка транспортных средств (4.9.1.1)


	Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса.
	Этажность-до 2 надземных этажей.

Минимальные отступы от границ земельного участка:

-1 м;

-Размер земельного участка:

-автозаправочная станция от 4000 кв. м;

-пункт общественного питания от 2000 кв;

-автомагазин от 500 кв. м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%.

	Обеспечение дорожного отдыха (4.9.1.2)


	Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса.
	Этажность-до 2 надземных этажей.

Минимальные отступы от границ земельного участка:

-1 м;

Размер земельного участка:

-кемпинг, мотель от 10000 кв. м;

-пункт общественного питания от 2000 кв.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки.

	Автомобильные мойки (4.9.1.3)


	Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли.
	Этажность-до 2 надземных этажей.

Минимальные отступы от границ земельного участка:

-1 м;

-Размер земельного участка:

-моечный пункт 500 кв. м;

-автомагазин от 500 кв. м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%.

	Ремонт автомобилей (4.9.1.4)


	Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли.
	Этажность-до 2 надземных этажей.

Минимальные отступы от границ земельного участка:

-1 м;

Размер земельного участка:

-станция технического обслуживания от 4000 кв. м; 

-автомагазин от 500 кв. м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%

	Воздушный транспорт (7.4)
	Размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), обустройство мест для приводнения и причаливания гидросамолетов, размещение радиотехнического обеспечения полетов и прочих объектов, необходимых для взлета и приземления (приводнения) воздушных судов, размещение аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания и обеспечения их безопасности, а также размещение объектов, необходимых для погрузки, разгрузки и хранения грузов, перемещаемых воздушным путем; размещение объектов, предназначенных для технического обслуживания и ремонта воздушных судов.
	Этажность-до 2 надземных этажей.

Минимальные отступы, размеры земельных участков и максимальный процент застройки в границах земельного участка-не подлежит установлению. 



	Водный транспорт (7.3)
	Размещение искусственно созданных для судоходства внутренних водных путей, размещение объектов капитального строительства внутренних водных путей, размещение объектов капитального строительства морских портов, размещение объектов капитального строительства, в том числе морских и речных портов, причалов, пристаней, гидротехнических сооружений, навигационного оборудования и других объектов, необходимых для обеспечения судоходства и водных перевозок, заправки водного транспорта.
	Этажность-до 4 надземных этажей.

Минимальные отступы, размеры земельных участков и максимальный процент застройки в границах земельного участка-не подлежит установлению.



	Причалы для маломерных судов (5.4)
	Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов.
	Этажность-до 2 надземных этажей. 

Размеры земельных участков-27 кв. м. 

Минимальные отступы от границ земельного участка и максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат установлению.

	Склад (6.9)
	Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов.
	Этажность-не более 2 надземных этажей.

Минимальные отступы от границ земельного участка:

-от границ соседнего участка-3 м;

-от красной линии-5 м;

-в условиях реконструкции-в соответствии с линией застройки. 

Размеры земельных участков:

-не 500 кв. м; 

-фронтальная сторона земельного участка-не менее 30 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка-65%, включая основное строение и вспомогательные, обеспечивающие функционирование объекта.

	Складские площадки (6.9.1)
	Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе.
	Этажность-не подлежит установлению.

Минимальные отступы от границ земельного участка-3 м.

Размеры земельных участков-не менее 1 000 кв. м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка-не подлежит установлению.

	Хранение автотранспорта (2.7.1)
	Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 Классификатора видов разрешенного использования.
	Этажность-до 2 надземных этажей.

Минимальные отступы от границ земельного участка для гаражей, предназначенных для разделения на парковочные места:

-от границ смежного земельного участка-3 м;

-от красной линии улиц-5 м.

Минимальные отступы от границ земельного участка для индивидуальных гаражей:

-с фронтальной стороны земельного участка-0 м;

-от границ смежного земельного участка-1 м, при смежном размещении-0 м;

-от красной линии улиц-5 м.

Размеры земельных участков для гаражей, предназначенных для разделения на парковочные места:

-одноэтажные гаражи не менее 30 кв. м на 1 машино-место;

-двухэтажные гаражи не менее 20 кв. м на 1 машино-место;

-наземные стоянки не менее 25 кв. м на 1 машино-место.

Размеры земельных участков для индивидуальных гаражей-не менее 

20 кв. м.

Фронтальная сторона земельного участка-не менее 3 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат установлению.

	Служебные гаражи (4.9)


	Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо.
	Этажность-до 2 надземных этажей.

Минимальные отступы от границ земельного участка-3 м.

Размеры земельных участков кв. м на 1 машино-место:

-одноэтажные гаражи не менее 30 кв. м.

-двухэтажные гаражи не менее 20 кв. м.

-наземные стоянки не менее 25 кв. м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%.

	Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)
	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега).
	Этажность-до 2 надземных этажей.

Минимальные отступы от границ земельного участка-0 м

Размеры земельных участков:

-трансформаторные подстанции до 150 кв. м;

-газорегуляторные пункты от 4 кв. м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка-100%

	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг (3.1.2)
	Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг.
	Этажность-не более 2 наземных этажей.

Минимальные отступы от границ земельного участка:

-от границ смежного земельного участка-3 м;

-от красной линии улиц-5 м.

Размеры земельных участков:

-не менее 500 кв. м;

-фронтальная сторона земельного участка-не менее 20 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка-50%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки.

	Улично-дорожная сеть (12.0.1)
	Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;

размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств.
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

	Благоустройство территории (12.0.2)
	Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов.
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.


2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Виды использования
	Параметры разрешенного использования

	Наименование вида использования
	Описание вида использования
	

	Бытовое обслуживание (3.3)


	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро).
	Этажность-не более 2 наземных этажей.

Минимальные отступы от границ земельного участка:

-от границ смежного земельного участка-3 м;

-от красной линии улиц-5 м.

Размеры земельных участков:

-минимальный-200 кв. м;

-для объектов мощностью 10-50 рабочих мест –1000 кв. м на 10 рабочих мест;

-для объектов мощностью 51-150 рабочих мест-500 кв. м на 10 рабочих мест; 

-фронтальная сторона земельного участка-не менее 15 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки.


3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА-не установлены

Статья 23. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА (П1)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Виды использования
	Параметры разрешенного использования

	Наименование вида использования
	Описание вида использования
	

	Производственная деятельность (6.0)


	Размещение объектов капитального строительства в целях добычи полезных ископаемых, их переработки, изготовления вещей промышленным способом.
	Этажность-до 4 надземных этажей.

Минимальные отступы от границ земельного участка:

-от границ соседнего участка-3 м;

-от красной линии-5 м.

Размеры земельных участков-не подлежит установлению.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка:

-для объектов I-II класса опасности-75%,

-для объектов III класса опасности-70%,

-для объектов IV, V класса опасности-65%.

Минимальный процент озеленения:

-для объектов I-II класса опасности-10% от площади земельного участка,

-для объектов III класса опасности-10% от площади земельного участка,

для объектов IV, V класса опасности-15% от площади земельного участка.

	Недропользование (6.1)
	Осуществление геологических изысканий; добыча полезных ископаемых открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами; размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, в целях добычи полезных ископаемых;

размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки сырья к транспортировке и (или) промышленной переработке;

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для проживания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых для целей недропользования, если добыча полезных ископаемых происходит на межселенной территории.
	

	Пищевая промышленность (6.4)


	Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий.
	

	Строительная промышленность (6.6)


	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции.
	

	Склад (6.9)
	Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов.
	Этажность-не более 2 надземных этажей.

Минимальные отступы от границ земельного участка:

от границ соседнего участка-3 м;

от красной линии-5 м;

в условиях реконструкции-в соответствии с линией застройки. 

Размеры земельных участков:

не 500 кв. м; 

фронтальная сторона земельного участка-не менее 30 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка-65%, включая основное строение и вспомогательные, обеспечивающие функционирование объекта.

	Складские площадки (6.9.1)
	Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе.
	Этажность-не подлежит установлению.

Минимальные отступы от границ земельного участка-3 м.

Размеры земельных участков:

не 500 кв. м; 

фронтальная сторона земельного участка-не менее 30 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка-не подлежит установлению

	Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (1.15)
	Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции.
	Этажность-не более 2 надземных этажей

Минимальные отступы от границ земельного участка-не подлежит установлению.

Размеры земельных участков-не менее 1 000 кв. м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки.

	Деловое управление (4.1)
	Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности).
	Этажность-не более 4 наземных этажей.

Минимальные отступы от границ земельного участка:

от границ смежного земельного участка-3 м;

от красной линии улиц-5 м.

Размеры земельных участков:

не менее 500 кв. м

фронтальная сторона земельного участка-не менее 15 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки.

	Служебные гаражи (4.9)
	Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо. 
	Этажность-не более 1 надземного этажа.

Минимальные отступы от границ земельного участка для капитальных строений:

-со стороны смежного земельного участка-1 м;

-от красной линии-5 м

Размеры земельных участков-не менее 100 кв. м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%.

	Размещение гаражей для собственных нужд (2.7.2)
	Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации.
	Этажность-не более 1 надземного этажа.

Минимальные отступы от границ земельного участка для капитальных строений:

-со стороны смежного земельного участка-1 м;

-от красной линии-5 м

Размеры земельных участков-не менее 100 кв. м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%.

	Заправка транспортных средств (4.9.1.1)


	Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса.
	Этажность-до 2 надземных этажей.

Минимальные отступы от границ земельного участка:

-1 м;

Размер земельного участка:

-автозаправочная станция от 4000 кв. м;

-пункт общественного питания от 2000 кв;

-автомагазин от 500 кв. м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%

	Обеспечение дорожного отдыха (4.9.1.2)


	Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса.
	Этажность-до 2 надземных этажей.

Минимальные отступы от границ земельного участка:

-1 м;

Размер земельного участка:

-кемпинг, мотель от 10000 кв. м;

-пункт общественного питания от 2000 кв;

-автомагазин от 500 кв. м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%.

	Автомобильные мойки (4.9.1.3)


	Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли.
	Этажность-до 2 надземных этажей.

Минимальные отступы от границ земельного участка:

-1 м;

Размер земельного участка:

-моечный пункт 500 кв. м;

-автомагазин от 500 кв. м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%

	Ремонт автомобилей (4.9.1.4)


	Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли.
	Этажность-до 2 надземных этажей.

Минимальные отступы от границ земельного участка:

-1 м;

Размер земельного участка:

-станция технического обслуживания от 4000 кв. м; 

-автомагазин от 500 кв. м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%.

	Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)
	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега).
	Этажность-до 2 надземных этажей.

Минимальные отступы от границ земельного участка-0 м

Размеры земельных участков:

- трансформаторные подстанции до 150 кв. м;

- котельные от 700 кв. м;

- станции водоподготовки до 20000 кв. м;

- канализационные насосные станции до 2500 кв. м.;

- газорегуляторные пункты от 4 кв. м;

- автоматические телефонные станции, антенно-мачтовые сооружения от 300 кв. м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка-100%.

	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг (3.1.2)
	Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг.
	Этажность-не более 2 наземных этажей.

Минимальные отступы от границ земельного участка:

-от границ смежного земельного участка-3 м;

-от красной линии улиц-5 м.

Размеры земельных участков:

-не менее 500 кв. м;

-фронтальная сторона земельного участка-не менее 20 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка-50%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки.

	Улично-дорожная сеть (12.0.1)
	Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;

размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств.
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	Благоустройство территории (12.0.2)
	Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов.
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.


2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Виды использования
	Параметры разрешенного использования

	Наименование вида использования
	Описание вида использования
	

	Бытовое обслуживание (3.3)
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро).
	Этажность-не более 2 наземных этажей.

Минимальные отступы от границ земельного участка:

-от границ смежного земельного участка-3 м;

-от красной линии улиц-5 м.

Размеры земельных участков:

-минимальный-200 кв. м;

-для объектов мощностью 10-50 рабочих мест –1000 кв. м на 10 рабочих мест;

-для объектов мощностью 51-150 рабочих мест-500 кв. м на 10 рабочих мест;

-фронтальная сторона земельного участка-не менее 15 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки.

	Магазины (4.4)
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м.
	Этажность-не более 2 наземных этажей.

Минимальные отступы от границ земельного участка:

-от границ смежного земельного участка-3 м;

-от красной линии улиц-5 м.

Размеры земельных участков:

-не менее 200 кв. м;

-при торговой площади до 250 кв. м-800 кв. м. на 100 кв. м торговой площади;

-при торговой площади от 250 до 650 кв. м-600 кв. м. на 100 кв. м торговой площади;

-при торговой площади от 650 до 1500 кв. м-200 кв. м. на 100 кв. м торговой площади; 

-фронтальная сторона земельного участка-не менее 10 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки.

	Общественное питание (4.6)
	Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары).
	Этажность-не более 2 наземных этажей.

Минимальные отступы от границ земельного участка:

-от границ смежного земельного участка-3 м;

-от красной линии улиц-5 м.

Размеры земельных участков:

минимальный размер- 200 кв. м;

для объектов до 100 мест-не менее 2000 кв. м на 100 мест;

для объектов от 101 до 150 мест-не менее 1500 кв. м на 100 мест;

для объектов свыше 150 мест-не менее 1000 кв. м на 100 мест;

фронтальная сторона земельного участка-не менее 15 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки.


3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Виды использования
	Параметры разрешенного использования

	Наименование вида использования
	Описание вида использования
	

	Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)
	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега).
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	Улично-дорожная сеть (12.0.1)
	Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;

размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств 
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	Благоустройство территории (12.0.2)
	Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов.
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	Служебные гаражи (4.9)
	Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо.

	Этажность-не более 1 надземного этажа.

Минимальные отступы от границ земельного участка:

со стороны смежного земельного участка-1 м;

от красной линии-5 м


Статья 24. КОММУНАЛЬНО-СКЛАДСКАЯ ЗОНА (П2)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Виды использования
	Параметры разрешенного использования

	Наименование вида использования
	Описание вида использования
	

	Склад (6.9)


	Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов.
	Этажность-не более 2 надземных этажей.

Минимальные отступы от границ земельного участка:

-от границ соседнего участка-3 м;

-от красной линии-5 м;

-в условиях реконструкции-в соответствии с линией застройки. 

Размеры земельных участков:

-не 500 кв. м; 

-фронтальная сторона земельного участка-не менее 30 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка-65%, включая основное строение и вспомогательные, обеспечивающие функционирование объекта.

	Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)
	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега).
	Этажность-до 2 надземных этажей.

Минимальные отступы от границ земельного участка-0 м

Размеры земельных участков:

трансформаторные подстанции до 150 кв. м;

котельные от 700 кв. м;

станции водоподготовки до 20000 кв. м;

канализационные насосные станции до 2500 кв. м.;

газорегуляторные пункты от 4 кв. м;

автоматические телефонные станции, антенно-мачтовые сооружения от 300 кв. м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка-100%.

	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг (3.1.2)
	Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг.
	Этажность-не более 2 наземных этажей.

Минимальные отступы от границ земельного участка:

-от границ смежного земельного участка-3 м;

-от красной линии улиц-5 м.

Размеры земельных участков:

-не менее 500 кв. м;

-фронтальная сторона земельного участка-не менее 20 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка-50%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки.

	Бытовое обслуживание (3.3)


	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро).
	Этажность-не более 2 наземных этажей.

Минимальные отступы от границ земельного участка:

-от границ смежного земельного участка-3 м;

-от красной линии улиц-5 м.

Размеры земельных участков:

-минимальный-200 кв. м;

-для объектов мощностью 10-50 рабочих мест –1000 кв. м на 10 рабочих мест;

-для объектов мощностью 51-150 рабочих мест-500 кв. м на 10 рабочих мест;

-фронтальная сторона земельного участка-не менее 15 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки.

	Магазины (4.4)


	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м. 
	Этажность-не более 2 наземных этажей.

Минимальные отступы от границ земельного участка:

-от границ смежного земельного участка-3 м;

-от красной линии улиц-5 м.

Размеры земельных участков:

-не менее 200 кв. м;

-при торговой площади до 250 кв. м-800 кв. м. на 100 кв. м торговой площади;

-при торговой площади от 250 до 650 кв. м-600 кв. м. на 100 кв. м торговой площади;

-при торговой площади от 650 до 1500 кв. м-200 кв. м. на 100 кв. м торговой площади;

-фронтальная сторона земельного участка-не менее 10 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки.

	Заправка транспортных средств (4.9.1.1)


	Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса.
	Этажность-до 2 надземных этажей.

Минимальные отступы от границ земельного участка:

-1 м;

Размер земельного участка:

-автозаправочная станция от 4000 кв. м;

-пункт общественного питания от 2000 кв;

-автомагазин от 500 кв. м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%.

	Обеспечение дорожного отдыха (4.9.1.2)


	Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса.
	Этажность-до 2 надземных этажей.

Минимальные отступы от границ земельного участка:

-1 м;

Размер земельного участка:

-кемпинг, мотель от 10000 кв. м;

-пункт общественного питания от 2000 кв.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%

	Автомобильные мойки (4.9.1.3)


	Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли.
	Этажность-до 2 надземных этажей.

Минимальные отступы от границ земельного участка:

-1 м;

Размер земельного участка:

-моечный пункт 500 кв. м;

-автомагазин от 500 кв. м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%.

	Ремонт автомобилей (4.9.1.4)


	Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли.
	Этажность-до 2 надземных этажей.

Минимальные отступы от границ земельного участка:

-1 м;

Размер земельного участка:

-станция технического обслуживания от 4000 кв. м; 

-автомагазин от 500 кв. м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%.

	Амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1)


	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных.
	Этажность-не более 2 наземных этажей.

Минимальные отступы от границ земельного участка:

-от границ смежного земельного участка-3 м;

-от красной линии улиц-5 м.

Размеры земельных участков:

-не менее 200 кв. м;

-фронтальная сторона земельного участка-не менее 15 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки.

Минимальный процент озеленения-15%.

	Деловое управление (4.1)
	Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности).
	Этажность-не более 4 наземных этажей.

Минимальные отступы от границ земельного участка:

-от границ смежного земельного участка-3 м;

-от красной линии улиц-5 м.

Размеры земельных участков:

-не менее 500 кв. м

-фронтальная сторона земельного участка-не менее 15 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки.

	Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3)
	Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий.
	Этажность-не более 4 наземных этажей.

Минимальные отступы от границ земельного участка:

-от границ смежного земельного участка-3 м;

-от красной линии улиц-5 м.

Размеры земельных участков:

-не менее 500 кв. м

-фронтальная сторона земельного участка-не менее 20 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки.

	Размещение гаражей для собственных нужд (2.7.2)
	Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации.
	Этажность-не более 1 надземного этажа.

Минимальные отступы от границ земельного участка для капитальных строений:

-со стороны смежного земельного участка-1 м;

-от красной линии-5 м

Размеры земельных участков-не менее 100 кв. м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%.

	Улично-дорожная сеть (12.0.1)
	Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;

размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств.
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	Благоустройство территории (12.0.2)
	Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов.
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.


2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА-не установлены

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Виды использования
	Параметры разрешенного использования

	Наименование вида использования
	Описание вида использования
	

	Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)
	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега).
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	Общественное питание (4.6)


	Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары).
	Этажность-не более 2 наземных этажей.

Минимальные отступы от границ земельного участка:

-от границ смежного земельного участка-3 м;

-от красной линии улиц-5 м.

	Улично-дорожная сеть (12.0.1)
	Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;

размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств.
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	Благоустройство территории (12.0.2)
	Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов.
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	Служебные гаражи (4.9)
	Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо.
	Этажность-не более 2 надземных этажей.

Минимальные отступы от границ земельного участка для капитальных строений:

- со стороны смежного земельного участка-1 м;

- от красной линии-5 м.




Статья 25. ЗОНА РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ (Р1) 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Виды использования
	Параметры разрешенного использования

	Наименование вида использования
	Описание вида использования
	

	Площадки для занятий спортом (5.1.3)
	Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры).
	Этажность-не подлежит установлению.

Минимальные отступы от границ земельного участка-3 м.

Размеры земельных участков:

-не менее 50 кв. м;

-площадка для бадминтона-200 кв. м;

-баскетбольная площадка-720 кв. м;

-волейбольная площадка-880 кв. м;

-футбольное поле-4 500 кв. м;

-фронтальная сторона земельного участка-не менее 5 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка-не подлежит установлению.

	Улично-дорожная сеть (12.0.1)
	Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;

размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств. 
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	Благоустройство территории (12.0.2)
	Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов.
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)
	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега).
	Этажность-до 2 надземных этажей.

Минимальные отступы от границ земельного участка-0 м

Размеры земельных участков трансформаторных подстанций до 150 кв. м;

Максимальный процент застройки в границах земельного участка-100%.

	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг (3.1.2)
	Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг.
	Этажность-не более 2 наземных этажей.

Минимальные отступы от границ земельного участка:

-от границ смежного земельного участка-3 м;

-от красной линии улиц-5 м.

Размеры земельных участков:

-не менее 500 кв. м;

-фронтальная сторона земельного участка-не менее 20 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка-50%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки.


2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Виды использования
	Параметры разрешенного использования

	Наименование вида использования
	Описание вида использования
	

	Магазины (4.4)
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м.
	Этажность-не более 2 наземных этажей.

Минимальные отступы от границ земельного участка:

-от границ смежного земельного участка-3 м;

-от красной линии улиц-5 м.

Размеры земельных участков:

-не менее 200 кв. м;

-при торговой площади до 250 кв. м-800 кв. м. на 100 кв. м торговой площади;

-при торговой площади от 250 до 650 кв. м-600 кв. м. на 100 кв. м торговой площади;

-при торговой площади от 650 до 1500 кв. м-200 кв. м. на 100 кв. м торговой площади; 

-фронтальная сторона земельного участка-не менее 10 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки.

	Общественное питание (4.6)
	Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары).
	Этажность-не более 2 наземных этажей.

Минимальные отступы от границ земельного участка:

-от границ смежного земельного участка-3 м;

-от красной линии улиц-5 м.

Размеры земельных участков:

-минимальный размер- 200 кв. м;

-для объектов до 100 мест-не менее 2000 кв. м на 100 мест;

-для объектов от 101 до 150 мест-не менее 1500 кв. м на 100 мест;

-для объектов свыше 150 мест-не менее 1000 кв. м на 100 мест; 

-фронтальная сторона земельного участка-не менее 15 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки.


3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Наименование вида использования
	Описание вида использования
	Параметры разрешенного использования

	Служебные гаражи (4.9)
	Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо
	Этажность-не более 1 надземного этажа.

Минимальные отступы от границ земельного участка:

-со стороны смежного земельного участка-1 м;

-от красной линии-5 м.



	Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)
	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега).
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	Улично-дорожная сеть (12.0.1)
	Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;

размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств.
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	Благоустройство территории (12.0.2)
	Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов.
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.


Статья 26. ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (СХ1)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Виды использования
	Параметры разрешенного использования

	Наименование вида использования
	Описание вида использования
	

	Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур (1.2)
	Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством зерновых, бобовых, кормовых, технических, масличных, эфиромасличных и иных сельскохозяйственных культур.
	Этажность-не подлежит установлению.

Минимальные отступы от границ земельного участка-не подлежит установлению. 

Размеры земельных участков-не менее 5 000 кв. м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка-не подлежит установлению.

	Овощеводство (1.3)
	Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых сельскохозяйственных культур, в том числе с использованием теплиц.
	Этажность-не подлежит установлению.

Минимальные отступы от границ земельного участка-не подлежит установлению. 

Размеры земельных участков-не менее 1 000 кв. м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка-не подлежит установлению.

	Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур (1.4)
	Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством чая, лекарственных и цветочных культур.
	Этажность-не подлежит установлению.

Минимальные отступы от границ земельного участка-не подлежит установлению. 

Размеры земельных участков-не менее 5 000 кв. м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка-не подлежит установлению.

	Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках (1.16)
	Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального строительства.
	Этажность-не подлежит установлению.

Минимальные отступы от границ земельного участка-не подлежит установлению. 

Минимальный размер земельного участка-600 кв.м.

Максимальный размер земельного участка-5000 кв.м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка-не подлежит установлению.

	Для ведения личного подсобного хозяйства

(приусадебный земельный участок) (2.2)
	Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1 Классификатора видов;

производство сельскохозяйственной продукции;

размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;

содержание сельскохозяйственных животных.
	Этажность-не более 3 наземных этажей.

Минимальные отступы:

от границ земельного участка до жилого дома-3 м;

от границ жилого дома на смежном земельном участке-6 м;

от красной линии улиц-5 м;

от красной линии проездов-3 м;

от границ смежного земельного участка до хозяйственных построек-1м, 0 м при смежном размещении хозяйственных построек с согласия владельцев соседнего земельного участка;

в условиях реконструкции-в соответствии со сложившейся линией застройки, но не менее 3 м от границ земельного участка.

Размеры земельных участков:

минимальный-400 кв. м;

максимальный-2500 кв.м;

фронтальная сторона-не менее 20 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки-60%.

	Ведение огородничества (13.1)
	Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур;

размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур.
	Максимальная высота сооружений-3 м.

Минимальные отступы от границ земельного участка-1 м.

Размеры земельных участков:

-минимальный-100 кв. м;

-максимальный-800 кв. м;

-фронтальная сторона-не менее 10 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка-50%.

	Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)
	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега).
	Этажность-до 2 надземных этажей.

Минимальные отступы от границ земельного участка-0 м

Размеры земельных участков трансформаторных подстанций до 150 кв. м;

Максимальный процент застройки в границах земельного участка-100.

	Улично-дорожная сеть (12.0.1)
	Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;

размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств.
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	Благоустройство территории (12.0.2)
	Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов.
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.


2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА-не установлены

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Виды использования
	Параметры разрешенного использования

	Наименование вида использования
	Описание вида использования
	

	Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)
	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега).
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	Улично-дорожная сеть (12.0.1)
	Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;

размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств.
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	Благоустройство территории (12.0.2)
	Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов.
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.


Статья 27. ЗОНА КЛАДБИЩ (СП1)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Виды использования
	Параметры разрешенного использования

	Наименование вида использования
	Описание вида использования
	

	Ритуальная деятельность (12.1)
	Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения;

размещение соответствующих культовых сооружений;

осуществление деятельности по производству продукции ритуально-обрядового назначения.
	Этажность-не подлежит установлению.

Минимальные отступы от границ земельного участка-6 м. 

Размеры земельных участков-не менее 5 000 кв. м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка-не подлежит установлению.

	Магазины (4.4)
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м.
	Этажность-не более 2 наземных этажей.

Минимальные отступы от границ земельного участка:

-от границ смежного земельного участка-3 м;

-от красной линии улиц-5 м.

Размеры земельных участков:

-не менее 200 кв. м;

-при торговой площади до 250 кв. м-800 кв. м. на 100 кв. м торговой площади;

Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки.

	Улично-дорожная сеть (12.0.1)
	Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;

размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств.
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	Благоустройство территории (12.0.2)
	Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов.
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.


2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА-не установлены

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Виды использования
	Параметры разрешенного использования
	Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

	Наименование вида использования
	Описание вида использования
	
	


Осуществление деятельности в границах территории сильного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 метра), прилегающая к зоне затопления территории д. Хулимсунт, затапливаемой водами р. Северная Сосьва при половодьях и паводках в соответствии с 

Осуществление деятельности в границах территории слабого подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 метра), прилегающая к зоне затопления территории д. Хулимсунт, затапливаемой водами р. Северная Сосьва при половодьях и паводках в соответствии с 

Осуществление деятельности в границах территории умеренного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 0,3-0,7 до 1,2-2 метров), прилегающая к зоне затопления территории д. Хулимсунт, затапливаемой водами р. Северная Сосьва при половодьях и паводках в соответствии с 
	
Водный кодекс Российской Федерации"

Водным кодексом
 Российской Федерации.

	Благоустройство территории (12.0.2)
	Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов.
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.
	


Статья 28. ТЕРРИТОРИИ, НА КОТОРЫЕ ДЕЙСТВИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ИЛИ ДЛЯ КОТОРЫХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ НЕ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ

Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральным законодательством.

ТЕРРИТОРИИ, ПОКРЫТЫЕ ЛЕСОМ

Градостроительные регламенты не устанавливаются согласно статье 36 

Градостроительный кодекс Российской Федерации"

Градостроительного кодекса
 Российской Федерации. Виды разрешенного использования земельных участков и других объектов недвижимости для данной территориальной зоны определяются уполномоченным органом исполнительной власти Российской Федерации в соответствии с федеральным законодательством.
ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ

Градостроительные регламенты не устанавливаются для сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения согласно статье 36 

Градостроительный кодекс Российской Федерации"

Градостроительного кодекса
 Российской Федерации. В силу статьи 79 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Земельного кодекса
 Российской Федерации к сельскохозяйственным угодьям относятся: пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими).

Приложение

к Правилам землепользования

и застройки сельского поселения Хулимсунт

Характеристики зон с особыми условиями использования территорий

	Вид зон с особыми условиями использования территорий
	Режим использования или ограничения на использование территории


2. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 8 
	
О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"

Правил установления охранных зон
 объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160, запрещается:

а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

е) осуществлять остановку транспортных средств на автомобильных дорогах в местах пересечения с воздушными линиями электропередачи с проектным номинальным классом напряжения 330 кВ и выше (исключительно в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

ж) устанавливать рекламные конструкции.

3. В охранных зонах допускается размещение зданий и сооружений при соблюдении следующих параметров:

а) размещаемое здание или сооружение не создает препятствий для доступа к объекту электросетевого хозяйства (создаются или сохраняются, в том числе в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, проходы и подъезды, необходимые для доступа к объекту электроэнергетики обслуживающего персонала и техники в целях обеспечения оперативного, технического и ремонтного обслуживания оборудования, зданий и сооружений объектов электроэнергетики, проведения работ по ликвидации аварий и устранению их последствий на всем протяжении границы объекта электроэнергетики);

б) расстояние по горизонтали от элементов зданий и сооружений до проводов воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ с неизолированными проводами (при наибольшем их отклонении) должно быть не менее:

1,5 метра-от выступающих частей зданий, террас и окон;

1 метра-от глухих стен;

в) расстояние по горизонтали от элементов зданий и сооружений до токопроводящих жил кабелей (предназначенных для эксплуатации в воздушной среде) напряжением свыше 1 кВ (при наибольшем их отклонении) должно быть не менее:

1 метра-от выступающих частей зданий, террас и окон;

0,2 метра-от глухих стен зданий, сооружений;

г) допускается размещение зданий и сооружений под проводами воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ с самонесущими изолированными проводами, при этом расстояние по вертикали от указанных зданий и сооружений при наибольшей стреле провеса должно быть не менее 2,5 метра;

д) расстояние по горизонтали от элементов зданий и сооружений до проводов воздушных линий электропередачи напряжением свыше 1 кВ (при наибольшем их отклонении) должно быть не менее:

2 метров-при проектном номинальном классе напряжения до 20 кВ;

4 метров-при проектном номинальном классе напряжения 35-110 кВ;

5 метров-при проектном номинальном классе напряжения 150 кВ;

6 метров-при проектном номинальном классе напряжения 220 кВ;

20 метров (8 метров до ближайших частей непроизводственных и производственных зданий и сооружений электрических станций и подстанций)-при проектном номинальном классе напряжения 330-400 кВ;

30 метров (10 метров до ближайших частей непроизводственных и производственных зданий и сооружений электрических станций и подстанций)-при проектном номинальном классе напряжения 500 кВ;

40 метров (10 метров до ближайших частей непроизводственных и производственных зданий и сооружений электрических станций и подстанций)-при проектном номинальном классе напряжения 750 кВ;

е) под проводами воздушных линий электропередачи допускается размещение следующих видов зданий и (или) сооружений и (или) их пересечение с воздушными линиями электропередачи:

производственные здания и (или) сооружения промышленных предприятий I и II степени огнестойкости в соответствии с техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности, если проектный номинальный класс напряжения воздушных линий электропередачи не превышает 220 кВ, а также вне зависимости от проектного номинального класса напряжения воздушных линий электропередачи-здания и сооружения электрических станций и подстанций (включая вспомогательные и обслуживающие объекты), ограждения при условии, что расстояние от наивысшей точки указанных зданий и (или) сооружений, ограждений по вертикали до проводов воздушной линии электропередачи при наибольшей стреле провеса должно быть не менее:

3 метров-при проектном номинальном классе напряжения до 35 кВ;

4 метров-при проектном номинальном классе напряжения 110 кВ;

4 метров-при проектном номинальном классе напряжения 150 кВ;

5 метров-при проектном номинальном классе напряжения 220 кВ;

7,5 метра-при проектном номинальном классе напряжения 330-400 кВ;

8 метров-при проектном номинальном классе напряжения 500 кВ;

12 метров-при проектном номинальном классе напряжения 750 кВ;

линии связи, линии проводного вещания, если проектный номинальный класс напряжения воздушных линий электропередачи не превышает 500 кВ при условии, что расстояние по вертикали до проводов воздушной линии электропередачи от указанных линий при наибольшей стреле провеса должно быть не менее:

3 метров-при проектном номинальном классе напряжения до 35 кВ;

4 метров-при проектном номинальном классе напряжения 110 кВ;

4 метров-при проектном номинальном классе напряжения 150 кВ;

4 метров-при проектном номинальном классе напряжения 220 кВ;

5 метров-при проектном номинальном классе напряжения 330-400 кВ;

5 метров-при проектном номинальном классе напряжения 500 кВ;

железные дороги при условии, что расстояние по вертикали от головки рельса до проводов воздушной линии электропередачи при наибольшей стреле провеса должно быть не менее:

7,5 метра-при проектном номинальном классе напряжения до 35 кВ;

7,5 метра-при проектном номинальном классе напряжения 110 кВ;

8 метров-при проектном номинальном классе напряжения 150 кВ;

8,5 метра-при проектном номинальном классе напряжения 220 кВ;

9 метров-при проектном номинальном классе напряжения 330-400 кВ;

9,5 метра-при проектном номинальном классе напряжения 500 кВ;

12 метров-при проектном номинальном классе напряжения 750 кВ;

автомобильные дороги при условии, что расстояние по вертикали от покрытия проезжей части дорог всех категорий до проводов воздушной линии электропередачи при наибольшей стреле провеса должно быть не менее:

7 метров-при проектном номинальном классе напряжения до 35 кВ;

7 метров-при проектном номинальном классе напряжения 110 кВ;

7,5 метра-при проектном номинальном классе напряжения 150 кВ;

8 метров-при проектном номинальном классе напряжения 220 кВ;

8,5 метра (11 метров-в границах населенных пунктов)-при проектном номинальном классе напряжения 330-400 кВ;

9,5 метра (15,5 метра-в границах населенных пунктов)-при проектном номинальном классе напряжения 500 кВ;

16 метров (23 метров-в границах населенных пунктов)-при проектном номинальном классе напряжения 750 кВ;

провода контактной сети или несущего троса трамвайных и троллейбусных линий, если проектный номинальный класс напряжения воздушных линий электропередачи не превышает 500 кВ при условии, что расстояние по вертикали от указанных проводов или тросов до проводов воздушной линии электропередачи при наибольшей стреле провеса должно быть не менее:

3 метров-при проектном номинальном классе напряжения до 35 кВ;

3 метров-при проектном номинальном классе напряжения 110 кВ;

4 метров-при проектном номинальном классе напряжения 150 кВ;

4 метров-при проектном номинальном классе напряжения 220 кВ;

5 метров-при проектном номинальном классе напряжения 330-400 кВ;

5 метров-при проектном номинальном классе напряжения 500 кВ;

трубопроводы при условии, что расстояние по вертикали от наивысшей точки любой части трубопровода до проводов воздушной линии электропередачи при наибольшей стреле провеса должно быть не менее:

4 метров-при проектном номинальном классе напряжения до 35 кВ;

4 метров-при проектном номинальном классе напряжения 110 кВ;

4,5 метра-при проектном номинальном классе напряжения 150 кВ;

5 метров-при проектном номинальном классе напряжения 220 кВ;

6 метров-при проектном номинальном классе напряжения 330-400 кВ;

8 метров-при проектном номинальном классе напряжения 500 кВ;

12 метров-при проектном номинальном классе напряжения 750 кВ;

ж) в случае если в соответствии с техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности должны соблюдаться противопожарные расстояния между такими зданиями, сооружениями и объектами электроэнергетики, возможность размещения зданий, сооружений в границах охранной зоны определяется исходя из противопожарных расстояний.

4. В пределах охранной зоны без соблюдения условий осуществления соответствующих видов деятельности, предусмотренных решением о согласовании такой охранной зоны, юридическим и физическим лицам запрещаются:

а) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

б) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

в) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;

г) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

д) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

е) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

ж) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи);

з) посадка и вырубка деревьев и кустарников.
	

	Границы зон затопления, подтопления
	В границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются:

1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления;

2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

3) размещение кладбищ, объектов уничтожения биологических отходов, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.


(строка «Границы зон затопления, подтопления» Таблицы Приложения к Правилам изложена в редакции постановления Администрации 

О внесении изменений в постановление администрации Березовского района от 21.12.2022 № 1739 \«Об утверждении правил землепользования и застройки сельского поселения Хулимсунт\»

	"

от 19.05.2025 № 402
)

	Охранная зона пункта государственной нивелирной сети 
	 В пределах границ охранных зон пунктов запрещается использование земельных участков для осуществления видов деятельности, приводящих к повреждению или уничтожению наружных опознавательных знаков пунктов, нарушению неизменности местоположения их центров, уничтожению, перемещению, засыпке или повреждению составных частей пунктов.

Также на земельных участках в границах охранных зон пунктов запрещается проведение работ, размещение объектов и предметов, которые могут препятствовать доступу к пунктам.


В соответствии со статьей 5.1 Федерального закона от от 25.06.2002 

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 

Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены предусмотренные статьей 56.4 Федерального закона от 25.06.2002 
	
Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"

№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
 (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», требования и ограничения.

Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:

1) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника;

2) для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля.

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.


	


Согласно ч.1. ст. 106 
	
ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Земельного кодекса
 Российской Федерации, перечень ограничений использования земельных участков, которые могут быть установлены в границах зон с особыми условиями использования территорий, за исключением случаев, если перечень этих ограничений установлен федеральным законом, а также перечень ограничений хозяйственной и иной деятельности, которые могут быть установлены на водном объекте в случае, если в границы зоны с особыми условиями использования территории включаются акватория водного объекта, ее часть утверждается Правительством Российской Федерации в отношении каждого вида зон с особыми условиями использования территорий.

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом предприятия и объекта, являющегося источником химического, биологического или физического воздействия. Размер санитарно-защитной зоны должен быть подтвержден выполненными по утвержденным методам расчета рассеивания выбросов в атмосфере для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения среды обитания по каждому из факторов за счет вклада действующих, намеченных к строительству или проектируемых предприятий.

Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон и санитарных разрывов определены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

В границах санитарно-защитных зон не допускается размещать: 

1) жилую застройку, включая отдельные жилые дома;

2) ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха;

3) территории курортов, санаториев и домов отдыха;

4) территории садоводческих товариществ, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; 

5) спортивные сооружения;

6) детские площадки;

7) образовательные и детские учреждения;

8) лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В границах санитарно-защитных зон и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать:

1) объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий;

2) объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

На территориях санитарно-защитных зон кладбищ, крематориев, зданий и сооружений похоронного назначения в соответствии с СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения» не разрешается строительство зданий, строений и сооружений, не связанных с обслуживанием указанных объектов, за исключением культовых сооружений.
Санитарно-защитная зона или ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.
	

	Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения


	Зоны санитарной охраны источников водоснабжения (далее-ЗСО) устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.

I пояс ЗСО источника водоснабжения (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение-защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. 

Мероприятия по I поясу для подземных источников водоснабжения:
1. Территория I пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

2. Не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т.ч. прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами I пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

4. Водопроводные сооружения, расположенные в I поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по I поясу для поверхностных источников водоснабжения:
На территории первого пояса ЗСО поверхностного источника водоснабжения должны предусматриваться мероприятия, указанные в п.п. 1-3 мероприятий по I поясу для подземных источников водоснабжения.
Не допускается спуск любых сточных вод, в т.ч. сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.

Акватория первого пояса ограждается буями и другими предупредительными знаками. На судоходных водоемах над водоприемником должны устанавливаться бакены с освещением.

II и III пояса ЗСО источников водоснабжения (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Мероприятия по II и III поясам для подземных источников водоснабжения:
1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

3. Запрещена закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

4. Запрещено размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах III пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Мероприятия по II поясу для подземных источников водоснабжения. Кроме мероприятий, указанных в п. 1-5, в пределах II пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

- Не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции.

- Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Мероприятия по II и III поясу для поверхностных источников водоснабжения.

1. Выявление объектов, загрязняющих источники водоснабжения, с разработкой конкретных водоохранных мероприятий, обеспеченных источниками финансирования, подрядными организациями и согласованных с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

2. Регулирование отведения территории для нового строительства жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также согласование изменений технологий действующих предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения сточными водами источника водоснабжения.

3. Недопущение отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод.

4. Все работы, в т.ч. добыча песка, гравия, донноуглубительные в пределах акватории ЗСО допускаются по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора.

5. Использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно-эпидемиологическое заключение государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации.

6. При наличии судоходства необходимо оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов.

Мероприятия по II поясу для поверхностных источников водоснабжения.

1. Кроме мероприятий, указанных в п. 1-6, в пределах второго пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения подлежат выполнению мероприятия:

Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

2. Не допускается:

• размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

• применение удобрений и ядохимикатов;

• рубка леса главного пользования и реконструкции.

3. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

4. Не производятся рубки леса главного пользования и реконструкции, а также закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса.

5. Запрещение расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения.

6. Использование источников водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли допускается в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод, а также гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов.

7. В границах второго пояса зоны санитарной охраны запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды.

8. Границы второго пояса ЗСО на пересечении дорог, пешеходных троп и пр. обозначаются столбами со специальными знаками.


В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 
	
Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

№ 257-ФЗ
 для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

Придорожные полосы автомобильных дорог общего пользования-участки земли, примыкающие к полосе отвода автомобильных дорог, в границах которых устанавливается особый режим землепользования для создания нормальных условий эксплуатации автомобильных дорог и их сохранности, обеспечения требований безопасности дорожного движения и безопасности населения.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

-для автомобильных дорог V категории-25 м;

-для автомобильных дорог IV и III категорий-50 м;

-для автомобильных дорог II и I категорий-75 м;

Охранные зоны являются ограничением для размещения объектов капитального строительства. На этой территории запрещается размещение жилых и общественных зданий, складов нефти и нефтепродуктов.
	


В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2003 

В соответствии с 
	
О порядке установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог"

Правилами установления
 и использования полос отвода и охранных зон железных дорог, утвержденными постановлением Правительства РФ                от 12 октября 2006 года №611, границы охранных зон железных дорог могут устанавливаться в случае прохождения железнодорожных путей:

а) в местах, подверженных снежным обвалам (лавинам), оползням, размывам, селевым потокам, оврагообразованию, карстообразованию и другим опасным геологическим воздействиям;

б) в районах подвижных песков;

в) по лесам, выполняющим функции защитных лесонасаждений, в том числе по лесам в поймах рек и вдоль поверхностных водных объектов;

г) по лесам, где сплошная вырубка древостоя может отразиться на устойчивости склонов гор и холмов и привести к образованию оползней, осыпей, оврагов или вызвать появление селевых потоков и снежных обвалов (лавин), повлиять на сохранность, устойчивость и прочность железнодорожных путей.

В границах охранных зон в целях обеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта могут быть установлены запреты или ограничения на осуществление следующих видов деятельности:

а) строительство капитальных зданий и сооружений, устройство временных дорог, вырубка древесной и кустарниковой растительности, удаление дернового покрова, проведение земляных работ, за исключением случаев, когда осуществление указанной деятельности необходимо для обеспечения устойчивой, бесперебойной и безопасной работы железнодорожного транспорта, повышения качества обслуживания пользователей услугами железнодорожного транспорта, а также в связи с устройством, обслуживанием и ремонтом линейных сооружений;

б) распашка земель;

в) выпас скота;

г) выпуск поверхностных и хозяйственно-бытовых вод.
	


Охранные зоны распределительных газопроводов. В соответствии с 
	
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОХРАНЫ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ"

Правилами охраны
 газораспределительных сетей, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года №878 для распределительных газопроводов устанавливаются следующие охранные зоны:

вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода-в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров-с противоположной стороны;

вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов-в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности,-в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

При этом в соответствии с СП 62.13330.2011 расстояние от подземного газопровода до фундаментов зданий и сооружений в свету составляет:

- 2 м для газопровода давлением до 0,1 МПа;

- 4 м для газопровода давлением св. 0,1 до 0,3 МПа;

- 7 м для газопровода давлением св. 0,3 до 0,6 МПа;

- 10 м для газопровода давлением св. 0,6 Мпа.

Охранная зона, зона минимальных расстояний магистрального трубопровода. В целях обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации, предотвращения несчастных случаев, исключения возможности повреждения трубопровода в соответствии с Правилами охраны магистральных трубопроводов, утвержденными постановлением Гостехнадзора России от 22.04.1992 № 9, Минтопэнергии России от 29.04.1992. устанавливается охранная зона шириной 25 метров вдоль трасс многониточного трубопровода в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими на указанном расстоянии от осей крайних трубопроводов.

В охранных зонах трубопровода без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается:

а) возводить любые постройки и сооружения;

б) высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;

в) сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;

г) производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы; 

д) производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта;

е) производить геолого-съемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов). 

Земельные участки, входящие в охранную зону трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением правил охраны магистральных трубопроводов. 

Размер зоны минимальных расстояний линейных сооружений-магистральных трубопроводов принимается согласно СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы.

В зоне минимальных расстояний объектов системы газоснабжения, без согласования с организацией-собственником или уполномоченной ею организацией запрещено строить какие бы то ни было здания, строения, сооружения. Здания, строения и сооружения, построенные ближе установленных строительными нормами и правилами минимальных расстояний до объектов систем газоснабжения, подлежат сносу за счет средств юридических и физических лиц, допустивших нарушения. Вмешательство в работу объектов систем газоснабжения, не уполномоченных на то юридических и физических лиц запрещается. Владельцы земельных участков не имеют права препятствовать организации-собственнику системы газоснабжения или уполномоченной ею организации в выполнении ими работ по обслуживанию и ремонту объектов системы газоснабжения, ликвидации последствий, возникших на них аварий, катастроф.
	


- Федеральный закон от 31.03.1999 

- Федеральный закон от 21.07.1997 
	
О ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ"

№ 116-ФЗ «О промышленной безопасности
 опасных производственных объектов».
- Постановление Правительства РФ от 08.09.2017 № 1083 «Об утверждении Правил охраны магистральных газопроводов и о внесении изменений в Положение о представлении в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления дополнительных сведений, воспроизводимых на публичных кадастровых картах.
СП 36.13330.2012 «Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*», утвержденного приказом Госстроя от 25.12.2012 № 108/ГС. В отношении магистральных газопроводов пункт 7.15 и таблица 4, в отношении компрессорных и газораспределительных станций-пункт 7.16 и таблица 5.
Зона минимальных расстояний: Магистральный газопровод «СРТО-Торжок» («Перегребное-Пунга-Ухта») установлена в соответствии с таб. 4 СП 36.13330.2012. «Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*». В границах зоны минимальных расстояний до магистральных газопроводов не допускается размещение и строительство, на расстоянии 350 м. от оси магистрального газопровода в каждую сторону, следующих объектов: городов и других населенных пунктов; коллективных садов с садовыми домиками, дачных поселков; отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий; тепличных комбинатов и хозяйств; птицефабрик; молокозаводов; карьеров разработки полезных ископаемых; гаражей и открытых стоянок для автомобилей индивидуальных владельцев на количество автомобилей более 20; отдельно стоящих зданий с массовым скоплением людей (школы, больницы, клубы, детские сады и ясли, вокзалы и т. д.); жилых зданий 3- этажных и выше; железнодорожных станций; аэропортов; морских и речных портов и пристаней; гидроэлектростанций; гидротехнических сооружений морского и речного транспорта; очистных сооружений и насосных станций водопроводных, не относящихся к магистральному трубопроводу; мостов железных дорог общей сети и автомобильных дорог категорий I и II с пролетом свыше 20 м (при прокладке нефтепроводов и нефтепродуктопроводов ниже мостов по течению); складов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов с объемом хранения свыше 1000 м3; автозаправочных станций; мачт (башен), телевизионных башен и сооружений линий связи операторов связи-владельцев коммуникаций, а также других промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений на расстояниях в соответствии с п. 2-17 таб. 4 или п. 1-14 таб. 5 СП 36.13330.2012. В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» владельцы земельных участков при их хозяйственном использовании не могут строить какие бы то ни было здания, строения, сооружения в пределах установленных минимальных расстояний до объектов системы газоснабжения без согласования с организацией-собственником системы газоснабжения или уполномоченной ею организацией такие владельцы не имеют права чинить препятствия организации-собственнику системы газоснабжения или уполномоченной ею организации в выполнении ими работ по обслуживанию и ремонту объектов системы газоснабжения, ликвидации последствий возникших на них аварий, катастроф.
Зона минимальных расстояний: Магистральный газопровод «Пунга- Ухта-Грязовец» установлена в соответствии с таб. 4 и 5 СП 36.13330.2012. «Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*». В границах зоны минимальных расстояний до магистральных газопроводов не допускается размещение и строительство, на расстоянии 350 м. от оси магистрального газопровода в каждую сторону, следующих объектов: городов и других населенных пунктов; коллективных садов с садовыми домиками, дачных поселков; отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий; тепличных комбинатов и хозяйств; птицефабрик; молокозаводов; карьеров разработки полезных ископаемых; гаражей и открытых стоянок для автомобилей индивидуальных владельцев на количество автомобилей более 20; отдельно стоящих зданий с массовым скоплением людей (школы, больницы, клубы, детские сады и ясли, вокзалы и т. д.); жилых зданий 3-этажных и выше; железнодорожных станций; аэропортов; морских и речных портов и пристаней; гидроэлектростанций; гидротехнических сооружений морского и речного транспорта; очистных сооружений и насосных станций водопроводных, не относящихся к магистральному трубопроводу; мостов железных дорог общей сети и автомобильных дорог категорий I и II с пролетом свыше 20 м (при прокладке нефтепроводов и нефтепродуктопроводов ниже мостов по течению); складов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов с объемом хранения свыше 1000 м3; автозаправочных станций; мачт (башен), телевизионных башен и сооружений линий связи операторов связи-владельцев коммуникаций, а также других промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений на расстояниях в соответствии с п. 2-17 таб. 4 или п. 1-14 таб. 5 СП 36.13330.2012. В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении  в Российской Федерации» владельцы земельных участков при их хозяйственном использовании не могут строить какие бы то ни было здания, строения, сооружения в пределах установленных минимальных расстояний до объектов системы газоснабжения без согласования с организацией-собственником системы газоснабжения или уполномоченной ею организацией такие владельцы не имеют права чинить препятствия организации-собственнику системы газоснабжения или уполномоченной ею организации в выполнении ими работ по обслуживанию и ремонту объектов системы газоснабжения, ликвидации последствий возникших на них аварий, катастроф.
Зона минимальных расстояний: КС «Сосьвинская» Промплощадка №1 (Здание компрессорного цеха «А»; Здание компрессорного цеха «Б»; Здание компрессорного цеха «В»; Здание компрессорного цеха «Г») установлена в соответствии с таб. 5 СП 36.13330.2012. «Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*». В границах зоны минимальных расстояний до компрессорных станций не допускается размещение и строительство, на расстоянии 700 м. от оси магистрального газопровода в каждую сторону, следующих объектов: городов и других населенных пунктов; коллективных садов с садовыми домиками, дачных поселков; отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий; тепличных комбинатов и хозяйств; птицефабрик; молокозаводов; карьеров разработки полезных ископаемых; гаражей и открытых стоянок для автомобилей индивидуальных владельцев на количество автомобилей более 20; отдельно стоящих зданий с массовым скоплением людей (школы, больницы, клубы, детские сады и ясли, вокзалы и т. д.); жилых зданий 3- этажных и выше; железнодорожных станций; аэропортов; морских и речных портов и пристаней; гидроэлектростанций; гидротехнических сооружений морского и речного транспорта; очистных сооружений и насосных станций водопроводных, не относящихся к магистральному трубопроводу; мостов железных дорог общей сети и автомобильных дорог категорий I и II с пролетом свыше 20 м (при прокладке нефтепроводов и нефтепродуктопроводов ниже мостов по течению); складов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов с объемом хранения свыше 1000 м3; автозаправочных станций; мачт (башен), телевизионных башен и сооружений линий связи операторов связи-владельцев коммуникаций, а также других промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений на расстояниях в соответствии с п. 2-17 таб. 4 или п. 1-14 таб. 5 СП 36.13330.2012. В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 31.03.1999 № 69 ФЗ-»О газоснабжении в Российской Федерации» владельцы земельных участков при их хозяйственном использовании не могут строить какие бы то ни было здания, строения, сооружения в пределах установленных минимальных расстояний до объектов системы газоснабжения без согласования с организацией-собственником системы газоснабжения или уполномоченной ею организацией такие владельцы не имеют права чинить препятствия организации-собственнику системы газоснабжения или уполномоченной ею организации в выполнении ими работ по обслуживанию и ремонту объектов системы газоснабжения, ликвидации последствий возникших на них аварий, катастроф.
Зона минимальных расстояний: КС «Сосьвинская» Промплощадка №2 (Производственно-технологический комплекс «КС «Сосьвинская» (1 очередь) в составе стройки «Магистральный газопровод СРТО-Торжок») установлена в соответствии с таб. 5 СП 36.13330.2012. «Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06- 85*». В границах зоны минимальных расстояний до компрессорных станций не допускается размещение и строительство, на расстоянии 700 м. от оси магистрального газопровода в каждую сторону, следующих объектов: городов и других населенных пунктов; коллективных садов с садовыми домиками, дачных поселков; отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий; тепличных комбинатов и хозяйств; птицефабрик; молокозаводов; карьеров разработки полезных ископаемых; гаражей и открытых стоянок для автомобилей индивидуальных владельцев на количество автомобилей более 20; отдельно стоящих зданий с массовым скоплением людей (школы, больницы, клубы, детские сады и ясли, вокзалы и т. д.); жилых зданий 3-этажных и выше; железнодорожных станций; аэропортов; морских и речных портов и пристаней; гидроэлектростанций; гидротехнических сооружений морского и речного транспорта; очистных сооружений и насосных станций водопроводных, не относящихся к магистральному трубопроводу; мостов железных дорог общей сети и автомобильных дорог категорий I и И с пролетом свыше 20 м (при прокладке нефтепроводов и нефтепродуктопроводов ниже мостов по течению); складов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов с объемом хранения свыше 1000 м3; автозаправочных станций; мачт (башен), телевизионных башен и сооружений линий связи операторов связи-владельцев коммуникаций, а также других промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений на расстояниях в соответствии с п. 2-17 таб. 4 или п. 1-14 таб. 5 СП 36.13330.2012. В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении  в Российской Федерации» владельцы земельных участков при их хозяйственном использовании не могут строить какие бы то ни было здания, строения, сооружения в пределах установленных минимальных расстояний до объектов системы газоснабжения без согласования с организацией-собственником системы газоснабжения или уполномоченной ею организацией такие владельцы не имеют права чинить препятствия организации-собственнику системы газоснабжения или уполномоченной ею организации в выполнении ими работ по обслуживанию и ремонту объектов системы газоснабжения, ликвидации последствий возникших на них аварий, катастроф.
Зона минимальных расстояний: Магистральный газопровод «Пунга- Вуктыл-Ухта 1» установлена в соответствии с таб. 4 СП 36.13330.2012. «Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*». В границах зоны минимальных расстояний до магистральных газопроводов не допускается размещение и строительство, на расстоянии 300 м. от оси магистрального газопровода в каждую сторону, следующих объектов: городов и других населенных пунктов; коллективных садов с садовыми домиками, дачных поселков; отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий; тепличных комбинатов и хозяйств; птицефабрик; молокозаводов; карьеров разработки полезных ископаемых; гаражей и открытых стоянок для автомобилей индивидуальных владельцев на количество автомобилей более 20; отдельно стоящих зданий с массовым скоплением людей (школы, больницы, клубы, детские сады и ясли, вокзалы и т. д.); жилых зданий 3-этажных и выше; железнодорожных станций; аэропортов; морских и речных портов и пристаней; гидроэлектростанций; гидротехнических сооружений морского и речного транспорта; очистных сооружений и насосных станций водопроводных, не относящихся к магистральному трубопроводу; мостов железных дорог общей сети и автомобильных дорог категорий I и II с пролетом свыше 20 м (при прокладке нефтепроводов и нефтепродуктопроводов ниже мостов по течению); складов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов с объемом хранения свыше 1000 м3; автозаправочных станций; мачт (башен), телевизионных башен и сооружений линий связи операторов связи-владельцев коммуникаций, а также других промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений на расстояниях в соответствии с п. 2-17 таб. 4 или п. 1-14 таб. 5 СП 36.13330.20124. В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении  в Российской Федерации» владельцы земельных участков при их хозяйственном использовании не могут строить какие бы то ни было здания, строения, сооружения в пределах установленных минимальных расстояний до объектов системы газоснабжения без согласования с организацией-собственником системы газоснабжения или уполномоченной ею организацией такие владельцы не имеют права чинить препятствия организации-собственнику системы газоснабжения или уполномоченной ею организации в выполнении ими работ по обслуживанию и ремонту объектов системы газоснабжения, ликвидации последствий возникших на них аварий, катастроф.
Зона минимальных расстояний: Магистральный газопровод «Пунга-Вуктыл-Ухта 2» установлена в соответствии с таб. 4 СП 36.13330.2012. «Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*». В границах зоны минимальных расстояний до магистральных газопроводов не допускается размещение и строительство, на расстоянии 350 м. от оси магистрального газопровода в каждую сторону, следующих объектов: городов и других населенных пунктов; коллективных садов с садовыми домиками, дачных поселков; отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий; тепличных комбинатов и хозяйств; птицефабрик; молокозаводов; карьеров разработки полезных ископаемых; гаражей и открытых стоянок для автомобилей индивидуальных владельцев на количество автомобилей более 20; отдельно стоящих зданий с массовым скоплением людей (школы, больницы, клубы, детские сады и ясли, вокзалы и т. д.); жилых зданий 3-этажных и выше; железнодорожных станций; аэропортов; морских и речных портов и пристаней; гидроэлектростанций; гидротехнических сооружений морского и речного транспорта; очистных сооружений и насосных станций водопроводных, не относящихся к магистральному трубопроводу; мостов железных дорог общей сети и автомобильных дорог категорий I и II с пролетом свыше 20 м (при прокладке нефтепроводов и нефтепродуктопроводов ниже мостов по течению); складов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов с объемом хранения свыше 1000 м3; автозаправочных станций; мачт (башен), телевизионных башен и сооружений линий связи операторов связи-владельцев коммуникаций, а также других промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений на расстояниях в соответствии с п. 2-17 таб. 4 или п. 1-14 таб. 5 СП 36.13330.2012. В соответствии со ст. 28 Федерального закона от З1.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении  в Российской Федерации» владельцы земельных участков при их хозяйственном использовании не могут строить какие бы то ни было здания, строения, сооружения в пределах установленных минимальных расстояний до объектов системы газоснабжения без согласования с организацией-собственником системы газоснабжения или уполномоченной ею организацией такие владельцы не имеют права чинить препятствия организации-собственнику системы газоснабжения или уполномоченной ею организации в выполнении ими работ по обслуживанию и ремонту объектов системы газоснабжения, ликвидации последствий возникших на них аварий, катастроф.
	


Размеры охранных зон устанавливаются согласно 
	
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОХРАНЫ ЛИНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СВЯЗИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

правилам охраны линий
 и сооружений связи Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578. 

На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования:

- для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках,-в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны;

- для морских кабельных линий связи и для кабелей связи при переходах через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища и каналы (арыки)-в виде участков водного пространства по всей глубине от водной поверхности до дна, определяемых параллельными плоскостями, отстоящими от трассы морского кабеля на 0,25 морской мили с каждой стороны или от трассы кабеля при переходах через реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) на 100 метров с каждой стороны;

- для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на кабельных линиях связи-в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра.

Все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации выполняются с соблюдением действующих нормативных документов по правилам производства и приемки работ.
	

	Охранная зона тепловых сетей.


	В соответствии с Типовыми правилами охраны коммунальных тепловых сетей, утвержденными Приказом Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 17 августа 1992 года №197, охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей, или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки.
Минимально допустимые расстояния от тепловых сетей до зданий, сооружений, линейных объектов определяются в зависимости от типа прокладки, а также климатических условий конкретной местности и подлежат обязательному соблюдению при проектировании, строительстве и ремонте указанных объектов в соответствии с требованиями СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».

В пределах охранных зон тепловых сетей не допускается производить действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной работе тепловых сетей, их повреждение, несчастные случаи, или препятствующие ремонту:

− размещать автозаправочные станции, хранилища горюче-смазочных материалов, складировать агрессивные химические материалы;

− загромождать подходы и подъезды к объектам и сооружениям тепловых сетей, складировать тяжелые и громоздкие материалы, возводить временные строения и заборы;

− устраивать спортивные и игровые площадки, неорганизованные рынки, остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов, гаражи, огороды и т.п.;

− устраивать всякого рода свалки, разжигать костры, сжигать бытовой мусор или промышленные отходы;

− производить работы ударными механизмами, производить сброс и слив едких и коррозионно-активных веществ и горюче-смазочных материалов;

− проникать в помещения павильонов, центральных и индивидуальных тепловых пунктов посторонним лицам; открывать, снимать, засыпать люки камер тепловых сетей; сбрасывать в камеры мусор, отходы, снег и т.д.;

− снимать покровный металлический слой тепловой изоляции; разрушать тепловую изоляцию; ходить по трубопроводам надземной прокладки (переход через трубы разрешается только по специальным переходным мостикам);

− занимать подвалы зданий, особенно имеющих опасность затопления, в которых проложены тепловые сети или оборудованы тепловые вводы под мастерские, склады, для иных целей; тепловые вводы в здания должны быть загерметизированы.

В пределах территории охранных зон тепловых сетей без письменного согласия предприятий и организаций, в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

− производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

− производить земляные работы, планировку грунта, посадку деревьев и кустарников, устраивать монументальные клумбы;

− производить погрузочно-разгрузочные работы, а также работы, связанные с разбиванием грунта и дорожных покрытий;

сооружать переезды и переходы через трубопроводы тепловых сетей.


В соответствии со ст. 105 

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены следующими нормативными правовыми актами: 

В соответствии со статьей 67.1 
	
Водный кодекс Российской Федерации"

Водного Кодекса
 Российской Федерации в целях предотвращения негативного воздействия вод на определенные территории и объекты и ликвидации его последствий необходимо принимать меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий, обеспечивать инженерную защиту территорий и объектов от затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, заболачивания и другого негативного воздействия вод.

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий.
	


(строка «Зоны затопления и подтопления» Таблицы Приложения к Правилам изложена в редакции постановления Администрации 

О внесении изменений в постановление администрации Березовского района от 21.12.2022 № 1739 \«Об утверждении правил землепользования и застройки сельского поселения Хулимсунт\»

	"

от 19.05.2025 № 402
)

	Санитарно-защитные зоны


	Санитарно-защитная зона (далее-СЗЗ) является обязательным элементом предприятия и объекта, являющегося источником химического, биологического или физического воздействия. Размер санитарно-защитной зоны должен быть подтвержден выполненными по утвержденным методам расчета рассеивания выбросов в атмосфере для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения среды обитания по каждому из факторов за счет вклада действующих, намеченных к строительству или проектируемых предприятий.

Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон определены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

В проекте проведена инвентаризация предприятий и объектов в пределах территории поселения, оказывающих воздействие на окружающую среду. На картографических материалах проекта установлены санитарно-защитные зоны промышленных, коммунально-складских и иных объектов.

Для котельных разрабатывается проект ориентировочного размера санитарно-защитной зоны, который должен быть обоснован расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержден результатами натурных исследований и измерений.

В соответствии с СП 231.1311500.2015 минимальные расстояния от устьев скважин, зданий и наружных установок объектов добычи и подготовки нефти и газа категорий А, Б, АН, БН до общественных зданий принимается 500 м, до жилых зданий-300 м.

Санитарные разрывы. 

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, для автомагистралей, гаражей и автостоянок, а также вдоль стандартных маршрутов полета в зоне взлета и посадки воздушных судов устанавливается расстояние от источника химического, биологического и/или физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов (далее-санитарные разрывы). Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

Размер санитарного разрыва от населенного пункта до сельскохозяйственных полей, обрабатываемых пестицидами и агрохимикатами авиационным способом, должен составлять не менее 2000 м.

	Зона ограничений передающего радиотехнического объекта, являющегося объектом капитального строительства.


	В соответствии с СанПиН 2.1.8./2.2.4.1383-03 в целях защиты населения от воздействия электромагнитных полей (ЭМП), создаваемых антеннами передающих радиотехнических объектов (ПРТО), устанавливаются санитарно-защитные зоны (СЗЗ) и зоны ограничения с учетом перспективного развития ПРТО и населенного пункта.

Границы СЗЗ определяются на высоте 2 м от поверхности земли по предельно допустимым уровням (ПДУ), указанным в п.п.3.3 и 3.4 СанПиН 2.1.8./2.2.4.1383-03.

Зона ограничения представляет собой территорию, на внешних границах которой на высоте от поверхности земли более 2 м, уровни ЭМП превышают ПДУ по п.п.3.3 и 3.4. СанПиН 2.1.8./2.2.4.1383-03.

Внешняя граница зоны ограничения определяется по максимальной высоте зданий перспективной застройки, на высоте верхнего этажа которых уровень ЭМП не превышает ПДУ по п.п.3.3 и 3.4. СанПиН 2.1.8./2.2.4.1383-03.

Для ПРТО с мощностью передатчиков более 100 кВт, расположенных в черте жилой застройки, границы СЗЗ устанавливаются решением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации или его заместителя по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы, проводимой ФГУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» профильным научно-исследовательским институтом.

СЗЗ и зона ограничений не могут иметь статус селитебной территории, а также не могут использоваться для размещения площадок для стоянки и остановки всех видов транспорта, предприятий по обслуживанию автомобилей, бензозаправочных станций, складов нефти и нефтепродуктов и т.п.

СЗЗ и зона ограничений или какая-либо их часть не могут рассматриваться как резервная территория ПРТО и использоваться для расширения промышленной площадки.

СЗЗ не может рассматриваться как территория для размещения коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.


В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации                         от 17 марта 2021 года 
	
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОХРАННОЙ ЗОНЕ СТАЦИОНАРНЫХ ПУНКТОВ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА СОСТОЯНИЕМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ЕЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ, О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О"

№ 392
 охранная зона устанавливается для стационарных пунктов наблюдений, расположенных на земельных участках, которые находятся в постоянном (бессрочном) пользовании организаций, подведомственных Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (далее-организации наблюдательной сети), или на части акватории водного объекта.
Предельные размеры охранной зоны составляют:

а) 100 метров во все стороны от места расположения приборов и оборудования стационарного пункта наблюдений-для стационарных пунктов наблюдений, на которых осуществляются гидрологические наблюдения или наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха;

б) 200 метров-для стационарных пунктов наблюдений в случаях, не указанных в подпункте «а».

В границах охранной зоны запрещается:

а) строительство объектов капитального строительства, возведение некапитальных строений и сооружений, размещение предметов и материалов, посадка деревьев и кустарников (далее-препятствия) на расстоянии менее или равном 10-кратной высоте препятствия вокруг стационарного пункта наблюдений, а для препятствий, образующих непрерывную полосу с общей угловой шириной более 10 градусов,-на расстоянии менее или равном 20-кратной максимальной высоте препятствия вокруг стационарного пункта наблюдений;

б) размещение источников искажения температурно-влажностного режима атмосферного воздуха (теплотрассы, котельные, трубопроводы, бетонные, асфальтовые и иные искусственные площадки, искусственные водные объекты, оросительные и осушительные системы, открытые источники огня, дыма);

в) проведение горных, геолого-разведочных и взрывных работ, а также земляных работ;

г) организация стоянки автомобильного и (или) водного транспорта, других механизмов, сооружение причалов и пристаней;

д) размещение источников электромагнитного и (или) иного излучения, создающего помехи для получения достоверной информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также стационарные и передвижные источники загрязнения атмосферного воздуха;

е) складирование удобрений, отходов производства и потребления.

Охранная зона считается установленной или прекращенной со дня внесения соответствующих сведений о границах охранной зоны в Единый государственный реестр недвижимости.

На территории сельского поселения имеются:

- охранная зона гидрологического поста I разряда Няксимволь-р. Северная Сосьва (с. Няксимволь, кадастровый номер 86:05-6.3634); 

- охранная зона метеорологической станции (с. Няксимволь, ул. Таежная, д. 11, кадастровый номер 86:05-6.3613);

- гидрологический пост в д. Хулимсунт (земельный участок 86:05:0401002:2), сведения о границах охранной зоны не внесены в ЕГРН.
	


В соответствии со ст. 65 

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации 

О НЕДРАХ"

о недрах
 горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-I «

В соответствии со ст.6 
	
Водный кодекс Российской Федерации"

Водного кодекса
 Российской Федерации полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования-береговая полоса-предназначается для общего пользования. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.
	


Ограничение застройки площадей залегания полезных ископаемых. В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1                        «
	
О НЕДРАХ"

О недрах
»:

- Строительство объектов капитального строительства на земельных участках, расположенных за границами населенных пунктов, размещение подземных сооружений за границами населенных пунктов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки;

- Застройка земельных участков, которые расположены за границами населенных пунктов и находятся на площадях залегания полезных ископаемых, а также размещение за границами населенных пунктов в местах залегания полезных ископаемых подземных сооружений допускается на основании разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа. Самовольная застройка таких земельных участков, прекращается без возмещения произведенных затрат и затрат по рекультивации территории и демонтажу возведенных объектов.


	



