
ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 
РЕШЕНИЕ

от 17.12.2009
№ 536

пгт.Березово

О генеральном плане сельского поселения Хулимсунт
(с изменениями, внесенными решением Думы от 07.09.2017 № 178)

(с изменениями, внесенными решением Думы 

О внесении изменений в приложение к решению Думы Березовского района от 17 декабря 2009 года № 536 \«О генеральном плане сельского поселения Хулимсунт\»"

от 28.10.2019 № 470
)

(с изменениями, внесенными решением Думы 

О внесении изменений в приложения 1, 2 к решению Думы Березовского района от 17 декабря 2009 года № 536 \«О генеральном плане сельского поселения Хулимсунт\»

"

от 06.11.2024 № 420
)
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 

Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
 в Российской Федерации», 

УСТАВ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА"

уставом Березовского района
, 
Дума района РЕШИЛА:

1.Утвердить генеральный план сельского поселения Хулимсунт (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в районной газете «Жизнь Югры».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на первого заместителя главы района Каплина С.М.

Глава Березовского района
В.Н. Мальцев
(приложение 1 изложено в редакции решения Думы 

О внесении изменений в приложения 1, 2 к решению Думы Березовского района от 17 декабря 2009 года № 536 \«О генеральном плане сельского поселения Хулимсунт\»

"

от 06.11.2024 № 420
)

Приложение № 1

к решению Думы района
от 17.12.2009 № 536

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХУЛИМСУНТ
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Глава 1. Положение о территориальном планировании сельского поселения Хулимсунт Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

Статья 1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселения Хулимсунт, основные характеристики, их местоположение

Таблица 1

	Индекс объекта
	Наименование объекта
	Назначение объекта
	Строительство/

реконструкция
	Основные характеристики объекта (параметры)
	Местоположение
	Индекс функциональной зоны
	Зона с особыми условиями использования территории
	*Срок реализации

	
	
	
	
	Наименование, характеристики
	Количественный показатель
	
	
	
	

	Объекты транспортной инфраструктуры

	1.
	Улично-дорожная сеть
	Организация движения пешеходов и автомобильного транспорта
	Строительство
	Протяженность, км
	 0,52
	д. Хулимсунт
	-
	Не устанавливается
	I очередь

	
	
	
	
	Пропускная способность
	50 авт./сут.
	
	
	
	

	1.1
	Улично-дорожная сеть
	Организация движения пешеходов и автомобильного транспорта
	Строительство
	Протяженность, км
	 0,18
	д. Усть-Манья
	-
	Не устанавливается
	I очередь

	
	
	
	
	Пропускная способность
	50 авт./сут.
	
	
	
	

	2.
	Лодочная станция (место стоянки маломерных, спортивных парусных и прогулочных судов)
	Организация стоянки маломерных судов
	Строительство
	Количество стояночных мест
	50
	д. Хулимсунт
	Т
	Не устанавливается
	I очередь

	3.
	Лодочная стация (место стоянки маломерных, спортивных парусных и прогулочных судов)
	Организация стоянки маломерных судов
	Строительство
	Количество стояночных мест
	50
	с. Няксимволь
	П
	Не устанавливается
	I очередь

	Объекты инженерной инфраструктуры (в области водоснабжения)

	4.
	Артезианская 

скважина
	Организация централизованного водоснабжения
	Реконструкция
	Производительность, м3/сут
	380
	д. Хулимсунт
	П
	Границы зон санитарной охраны в составе 3-х поясов учтены в ЕГРН (86:05-6.3198, 6:05-6.3197, 86:05-6.3196).

Режим использования территории зоны в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.
	I очередь

	4.1
	Артезианская 

скважина
	Организация централизованного водоснабжения
	Реконструкция
	Производительность, м3/сут
	380
	д. Хулимсунт
	П
	
	I очередь

	4.2
	Артезианская 

скважина
	Организация централизованного водоснабжения
	Реконструкция
	Производительность, м3/сут
	380
	д. Хулимсунт
	П
	
	I очередь

	4.3
	Артезианская 

скважина
	Организация централизованного водоснабжения
	Реконструкция
	Производительность, м3/сут
	380
	д. Хулимсунт
	П
	
	I очередь

	4.4
	Артезианская 

скважина
	Организация централизованного водоснабжения
	Реконструкция
	Производительность, м3/сут
	380
	д. Хулимсунт
	П
	
	I очередь

	5.
	Водоочистные сооружения
	Организация централизованного водоснабжения
	Реконструкция
	Производительность, м3/сут
	2000
	д. Хулимсунт
	П
	1 пояс зоны санитарной охраны не менее 30 м.

Режим использования территории зоны в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.
	I очередь

	6.
	Водозабор поверхностный
	Организация централизованного водоснабжения
	Строительство
	Производительность, м3/сут
	135
	с. Няксимволь
	Л
	1 пояс-устанавливается с учетом конкретных условий.

2 пояс-определяется гидродинамическими расчетами.

3 пояс-определяется гидродинамическими расчетами.

Режим использования территории зоны в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.
	I очередь

	7.
	Водоочистные сооружения
	Организация централизованного водоснабжения
	Строительство
	Производительность, м3/сут
	130
	с. Няксимволь
	И
	1 пояс зоны санитарной охраны не менее 30 м.

Режим использования территории зоны в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.
	I очередь

	8.
	Водопровод
	Организация централизованного водоснабжения
	Строительство
	Протяженность, км
	6,38
	с. Няксимволь
	-
	Не устанавливается
	I очередь

	
	
	
	
	Диаметр, мм
	110
	
	
	
	

	9.
	Водопровод
	Организация централизованного водоснабжения
	Строительство
	Протяженность, км
	2,96
	д. Хулимсунт
	-
	Не устанавливается
	Расчетный срок

	
	
	
	
	Диаметр, мм
	160
	
	
	
	

	10.
	Водозабор подземный
	Организация централизованного водоснабжения
	Строительство
	Производительность, м3/сут
	30
	д. Усть-Манья
	И
	1 пояс-на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин.

2 пояс-определяется гидродинамическими расчетами.

3 пояс-определяется гидродинамическими расчетами.

Режим использования территории зоны в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.
	Расчетный срок

	11.
	Водоочистные сооружения
	Организация централизованного водоснабжения
	Строительство
	Производительность, м3/сут
	30
	д. Усть-Манья
	И
	1 пояс зоны санитарной охраны не менее 30 м.

Режим использования территории зоны в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.
	Расчетный срок

	12.
	Водопровод
	Организация централизованного водоснабжения
	Строительство
	Протяженность, км
	1,93
	д. Усть-Манья
	-
	Не устанавливается
	Расчетный срок

	
	
	
	
	Диаметр, мм
	90
	
	
	
	

	Объекты инженерной инфраструктуры (в области водоотведения)

	13.
	Канализационная насосная станция
	Развитие централизованной системы водоотведения
	Строительство
	Производительность, м3/сут
	100
	д. Хулимсунт
	Ж
	Санитарно-защитная зона 30 м.

Режим использования территории зоны в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
	I очередь

	14.
	Канализационная насосная станция
	Развитие централизованной системы водоотведения
	Реконструкция
	Производительность, м3/сут
	300
	д. Хулимсунт
	Т
	Санитарно-защитная зона 30 м.

Режим использования территории зоны в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
	I очередь

	15.
	Канализация напорная
	Развитие централизованной системы водоотведения
	Строительство
	Протяженность, км
	1,35
	д. Хулимсунт
	-
	Не устанавливается
	I очередь

	
	
	
	
	Диаметр, мм
	110
	
	
	
	

	16.
	Канализационные очистные сооружения
	Развитие централизованной системы водоотведения
	Строительство
	Производительность, м3/сут
	300
	д. Хулимсунт
	И
	Санитарно-защитная зона 100 м.

Режим использования территории зоны в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
	Расчетный срок

	17.
	Канализационные очистные сооружения локальные
	Организация децентрализованной системы водоотведения
	Строительство
	Производительность, м3/сут
	100
	с. Няксимволь
	И
	Санитарно-защитная зона 100 м.

Режим использования территории зоны в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
	Расчетный срок

	18.
	Канализационные очистные сооружения локальные
	Организация децентрализованной системы водоотведения
	Строительство
	Производительность, м3/сут
	20
	д. Усть-Манья
	И
	Санитарно-защитная зона 100 м.

Режим использования территории зоны в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
	Расчетный срок

	19.
	Канализация напорная
	Развитие централизованной системы водоотведения
	Строительство
	Протяженность, км
	1,1
	 Усть-Манья
	-
	Не устанавливается
	Расчетный срок

	
	
	
	
	Диаметр, мм
	160
	
	
	
	

	20.
	Канализация напорная
	Развитие централизованной системы водоотведения
	Строительство
	Протяженность, км
	1,2
	 с. Няксимволь
	-
	Не устанавливается
	Расчетный срок

	
	
	
	
	Диаметр, мм
	110
	
	
	
	

	Объекты инженерной инфраструктуры (в области теплоснабжения)

	21.
	Котельная д. Хулимсунт
	Организация централизованного теплоснабжения населенного пункта
	Реконструкция
	Гкал/ч
	16,5
	д. Хулимсунт
	П
	Санитарно-защитная зона 50 м.

Режим использования территории зоны в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
	I очередь

	22.
	Теплопровод распределительный (квартальный)
	Организация централизованного теплоснабжения
	Реконструкция
	Протяженность, км
	14,31
	д. Хулимсунт
	-
	Охранная зона 3 м.

Режим использования территории зоны в соответствии с приказом Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 17 августа 1992 года №197
	Расчетный срок

	23.
	Теплопровод распределительный (квартальный)
	Организация централизованного теплоснабжения населенного пункта
	Строительство
	Протяженность, км
	0,32
	д. Хулимсунт
	-
	Не устанавливаются
	I очередь

	24.
	Котельная 
	Организация теплоснабжения здания комплекс-клуба
	Строительство
	Гкал/ч
	0,05
	д. Усть-Манья
	ОД
	Не устанавливаются
	I очередь

	25.
	Теплопровод распределительный (квартальный)
	Организация централизованного теплоснабжения
	Строительство
	Протяженность, км
	0,06
	д. Усть-Манья
	-
	Охранная зона 3 м.

Режим использования территории зоны в соответствии с приказом Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 17 августа 1992 года №197
	I очередь


	Объекты инженерной инфраструктуры (в области газоснабжения)

	26.
	Газопровод распределительный среднего давления
	Организация централизованного газоснабжения
	Строительство
	Протяженность, км
	0,07
	Вблизи д. Хулимсунт
	-
	Охранная зона 3 м.

Режим использования территории в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года №878
	I очередь

	26.1
	Газопровод распределительный низкого давления
	Организация централизованного газоснабжения
	Строительство
	Протяженность, км
	1,17
	д. Хулимсунт
	-
	Охранная зона 3 м.

Режим использования территории в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года №878
	I очередь

	
	Пункт редуцирования газа 
	Организация централизованного газоснабжения
	Строительство
	Пропускная способность, м3/ч
	300
	д. Хулимсунт
	Т
	Охранная зона 10 м.

Режим использования территории в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года №878
	I очередь

	27.1
	Пункт редуцирования газа 
	Организация централизованного газоснабжения
	Строительство
	Пропускная способность, м3/ч
	300
	д. Хулимсунт
	СХ
	Охранная зона 10 м.

Режим использования территории в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года №878
	I очередь

	28.
	Газопровод распределительный среднего давления
	Организация централизованного газоснабжения
	Строительство
	Протяженность, км
	2,02
	Вблизи с. Няксимволь
	-
	Охранная зона 3 м.

Режим использования территории в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года №878
	Расчетный срок

	29.
	Пункт редуцирования газа 
	Организация централизованного газоснабжения
	Строительство
	Пропускная способность, м3/ч
	300
	с. Няксимволь
	СХ
	Охранная зона 10 м.

Режим использования территории в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года №878
	Расчетный срок

	29.1
	Пункт редуцирования газа 
	Организация централизованного газоснабжения
	Строительство
	Пропускная способность, м3/ч
	300
	с. Няксимволь
	СХ
	Охранная зона 10 м.

Режим использования территории в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года №878
	Расчетный срок

	Объекты инженерной инфраструктуры (в области электроснабжения)

	30.
	Трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ
	Организация электроснабжения канализационных очистных сооружений
	Строительство
	Мощность, кВА
	160
	д. Хулимсунт 
	П
	Охранная зона 10 м.

Режим использования территории в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95 № 578
	I очередь

	31.
	Трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ
	Организация электроснабжения водоочистных сооружений
	Строительство
	Мощность, кВА
	100
	д. Хулимсунт 
	П
	Охранная зона 10 м.

Режим использования территории в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95 № 578
	I очередь

	32.
	Трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ
	Организация электроснабжения общественно-деловых объектов
	Строительство
	Мощность, кВА
	400
	д. Хулимсунт 
	ОД
	Охранная зона 10 м.

Режим использования территории в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95 № 578
	I очередь

	33.
	Трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ
	Организация электроснабжения населенного пункта
	Строительство
	Мощность, кВА
	250
	д. Хулимсунт 
	П
	Охранная зона 10 м.

Режим использования территории в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95 № 578
	I очередь

	34.
	Линии электропередачи 6 кВ
	Организация электроснабжения населенного пункта
	Строительство
	Протяженность, км
	0,8
	д. Хулимсунт 
	-
	Охранная зона 10 м.

Режим использования территории в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95 № 578
	I очередь

	35.
	Линии электропередачи 0,4 кВ
	Организация электроснабжения населенного пункта
	Строительство
	Протяженность, км
	1,6
	д. Хулимсунт 
	-
	Охранная зона 10 м.

Режим использования территории в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95 № 578
	I очередь

	36.
	Трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ
	Организация электроснабжения канализационных очистных сооружений
	Строительство
	Мощность, кВА
	63
	с. Няксимволь
	СХ
	Охранная зона 10 м.

Режим использования территории в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95 № 578
	I очередь

	37.
	Линии электропередачи 6 кВ
	Организация электроснабжения населенного пункта
	Строительство
	Протяженность, км
	1,14
	 с. Няксимволь
	-
	Охранная зона 10 м.

Режим использования территории в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95 № 578
	I очередь

	38.
	Линии электропередачи 0,4 кВ
	Организация электроснабжения населенного пункта
	Строительство
	Протяженность, км
	0,29
	 с. Няксимволь
	-
	Охранная зона 10 м.

Режим использования территории в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95 № 578
	I очередь

	39.
	Электростанция дизельная 
	Организация электроснабжения населенного пункта
	Строительство
	Мощность, кВт
	165
	д. Усть-Манья
	СХ
	Охранная зона 10 м.

Режим использования территории в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95 № 578
	I очередь

	Объекты инженерной инфраструктуры (в области связи)

	40.
	Базовая станция
	Улучшение качества мобильной связи на территории поселения 
	Строительство
	Скорость передачи данных, Гбит/с
	10
	д. Хулимсунт 
	Ж
	Санитарно-защитная зона передающего радиотехнического объекта в соответствии с СанПиН 2.1.8./2.2.4.1383-03
	I очередь

	41.
	Базовая станция
	Улучшение качества мобильной связи на территории поселения 
	Строительство
	Скорость передачи данных, Гбит/с
	10
	с. Няксимволь
	Р
	Санитарно-защитная зона передающего радиотехнического объекта в соответствии с СанПиН 2.1.8./2.2.4.1383-03
	I очередь

	42.
	Базовая станция
	Улучшение качества мобильной связи на территории поселения 
	Строительство
	Скорость передачи данных, Гбит/с
	10
	д. Усть-Манья
	СХ
	Санитарно-защитная зона передающего радиотехнического объекта в соответствии с СанПиН 2.1.8./2.2.4.1383-03
	I очередь

	Объекты в области предупреждения чрезвычайных ситуаций

	43.
	Сооружение для защиты от затопления и подтопления (дамба)
	Защита территории от затопления и подтопления
	Строительство
	Протяженность, км
	9,3
	д. Хулимсунт 
	-
	Не устанавливаются
	I очередь

	44.
	Сооружение для защиты от затопления и подтопления (дамба)
	Защита территории от затопления и подтопления
	Строительство
	Протяженность, км
	3,4
	с. Няксимволь
	-
	Не устанавливаются
	I очередь


* I очередь реализации генерального плана-2028 год

расчетный срок реализации генерального плана-2043 год 

Статья 2. Параметры функциональных зон, сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального, регионального, местного значения

1. Генеральным планом территория сельского поселения Хулимсунт подразделена на функциональные зоны, выделяемые по преимущественному признаку использования земли и объектов недвижимости. На карте функционального зонирования показаны виды зон по функциональному назначению с отображением параметров их планируемого развития на перспективу.

Функциональные зоны выделены с учетом современных требований к функциональному зонированию, а также в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 9 января 2018 года № 10: 

1.1. Жилые зоны.

Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж) предназначена для застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами. Допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, коммунальных, промышленных и складских объектов, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредного воздействия на окружающую среду. 

Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) (Ж4) предназначена для застройки малоэтажными жилыми домами. Допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, коммунальных, промышленных и складских объектов, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.

Для зон устанавливаются следующие параметры: максимальная плотность населения, численность планируемого постоянного населения, средняя жилищная обеспеченность, максимальная этажность застройки, площадь зоны.

1.2. Общественно-деловые зоны (ОД) предназначены для размещения социальных объектов, объектов предпринимательской деятельности, создающих рабочие места в сфере услуг, объектов коммунального обслуживания территории. 

Для зоны устанавливаются следующие параметры: максимальная этажность застройки, площадь зон.

1.3. Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур.

Производственная зона (П) предназначена для размещения промышленных предприятий, производственно-складских объектов, являющихся источниками выделения в окружающую среду загрязняющих веществ, шума, вибрации и других вредных физических факторов и требующих организации санитарно-защитных зон. Размещение объектов должно выполняться с соблюдением требований санитарно-эпидемиологического законодательства. Для зоны устанавливаются следующие параметры: максимальная этажность застройки, площадь зоны.

Коммунально-складская зона (КС) предназначена для размещения коммунально-складских объектов. Размещение объектов должно выполняться с соблюдением требований санитарно-эпидемиологического законодательства. Для зоны устанавливаются следующие параметры: максимальная этажность застройки, площадь зоны.

Зона инженерной инфраструктуры (И) предназначена для размещения объектов инженерной инфраструктуры. Размещение объектов должно выполняться с соблюдением требований санитарно-эпидемиологического законодательства. Для зоны устанавливаются следующие параметры: площадь зоны.

Зона транспортной инфраструктуры (Т) предназначена для размещения объектов транспортной инфраструктуры. Размещение объектов должно выполняться с соблюдением требований санитарно-эпидемиологического законодательства. Для зоны устанавливаются следующие параметры: площадь зоны.

1.4. Зоны сельскохозяйственного использования предназначены для ведения сельскохозяйственной деятельности.

Зоны сельскохозяйственного использования (СХ) преимущественно предназначена для размещения объектов личного подсобного хозяйства, отдельных производственных объектов, ведущих переработку сельхозпродукции, обслуживание сельхозтехники, объектов торговли, объектов инженерной инфраструктур. Для зоны устанавливаются следующие параметры: площадь зоны. 

Зона сельскохозяйственных угодий (СХУ) преимущественно предназначена для территорий, занятых сельскохозяйственными угодьями (пашня, многолетние насаждения, сенокосы, пастбища, залежи). Для зоны устанавливаются следующие параметры: площадь зоны.

1.5. Зоны рекреационного назначения (Р) включает озелененные территорий общего пользования. Для зоны устанавливаются следующие параметры: площадь зоны.

Зона лесов (Л) включает земли лесного фонда. Для зоны устанавливаются следующие параметры: площадь зоны. Иные ограничения использования территории в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации.

1.6. Зоны специального назначения.

Зона кладбищ (СК), предназначена для соответствующих объектов, требующих специального выделения территорий и недопустимых к размещению в других функциональных зонах. Для зоны устанавливаются следующие параметры: площадь зоны.

Таблица 2

Перечень и параметры функциональных зон, выделенных на территории сельского поселения Хулимсунт, сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального, регионального, местного значения

	Индекс
	Наименование функциональной зоны
	Характер освоения территории
	Параметры планируемого развития функциональных зон

	
	
	
	Максимальная плотность населения (чел./га)
	Показатели численности постоянного населения (чел.)
	Средняя жилищная обеспеченность (м2/чел.)
	Максимальная этажность застройки
	Площадь функциональной зоны (га)
	Сведения о планируемых объектах федерального, регионального, местного значения

	Ж
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	существующая
	18
	938
	24,2
	3
	52,4
	Канализационная насосная станция, базовая станция

	Ж-4
	Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	существующая
	92
	958
	24,2
	4
	10,41
	 -

	ОД
	Общественно-деловые зоны
	существующая
	-
	-
	-
	4
	13,34
	Детский сад, образовательно-культурный комплекс (школа, школа искусств, библиотека, клуб), спортивные залы, спортивные площадки, библиотека, дом культуры, комплекс-клуб (детский досуговый центр дневного пребывания, клуб), котельная, трансформаторная подстанция 

	П
	Производственная зона
	существующая
	-
	-
	-
	4
	125,39
	Пожарные депо, площадка для временного накопления и хранения отходов, лодочная станция, трансформаторные подстанции 

	КС
	Коммунально-складская зона
	существующая
	-
	-
	-
	2
	6,51
	Площадка для временного накопления и хранения отходов

	И
	Зона инженерной инфраструктуры
	существующая
	-
	-
	-
	-
	2,78
	Водоочистные сооружения, водозабор подземный, канализационные очистные сооружения

	Т
	Зона транспортной инфраструктуры
	существующая
	-
	-
	-
	-
	9,9
	Лодочная стация, пункт редуцирования газа 

	СХ 
	Зоны сельскохозяйственного использования
	существующая
	-
	-
	-
	-
	84,53
	Инвестиционная площадка, пункты редуцирования газа, трансформаторные подстанции, базовая станция

	СХУ
	Зона сельскохозяйственных угодий
	существующая
	-
	-
	-
	-
	10,89
	 -

	Р
	Зона рекреационного назначения
	существующая
	-
	-
	-
	-
	19,79
	Базовая станция

	Л
	Зона лесов
	существующая
	-
	-
	-
	-
	40698,27
	Инвестиционные площадки, водозабор поверхностный

	СК
	Зона кладбищ
	существующая
	-
	-
	-
	-
	2,07
	 -


Глава 2. Картографические материалы

1. Карта границ населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения Хулимсунт
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2. Карта планируемого размещения объектов местного значения
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3. Карта функциональных зон
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4. Карта зон с особыми условиями использования территории. Карта территории объектов культурного наследия. Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
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5. Основной чертеж
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6. Карта современного использования территории муниципального образования
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(приложение 2 утратило силу решением Думы 

О внесении изменений в приложения 1, 2 к решению Думы Березовского района от 17 декабря 2009 года № 536 \«О генеральном плане сельского поселения Хулимсунт\»

"

от 06.11.2024 № 420
)

Приложение № 2

к решению Думы района

от 17.12.2009 № 536


