20

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование | Информация |
| 1 | Ссылка на интернет ресурс, где размещена информация для потенциального инвестора | <http://www.berezovo.ru/activity/economy/business_segment/investitsionnye-predlozheniya/>  |
| 2 | наименование проекта | Многоквартирное жилищное строительства |
| 3 | краткая характеристика проекта | Жилищное строительство |
| 4 | расчетная сумма инвестиций |  |
| 5 | местоположение земельного участка | с. Саранпауль ул. Вокуева, д.14а  |
| 6 | кадастровый номер земельного участка | 86:05:0324055:21 |
| 7 | площадь земельного участка | 0,2585 |
| 8 | возможные формы муниципальной поддержки | Предоставление земельного участка в аренду субъектам МСП с применением понижающего коэффициента.Консультационная поддержка, предоставляемая по принципу «одного окна».Приобретение жилых помещений в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Березовского района в 2016-2020 годах» в случае, если их строительная готовность составляет не менее 60% от предусмотренной проектной документацией. |
| 9 | информация о точках подключения к объектам энергетической и коммунальной инфраструктуры, другие условия | ЛЭП-0,4 кВ. Расстояние до ближайшей точки подключения - 0.1 км.Газ в баллонах для пищи приготовления.Водопровод d=110 мм, давление воды 3,8 кгс/см2. Расстояние до ближайшей точки подключения - 0.15 км.Трубопровод теплоснабжения d=110 мм, Расстояние до ближайшей точки подключения - 0.15 км.Трубопроводы водоотведения в месте проектирования объекта отсутствуют. Водоотведение принять в септик. Септик расположить в удобном месте для подъезда спецтранспорта. |
| 10 | Другая информация | При выполнении технических условий застройщиком : возможно подключение стационарных телефонов (около 16 свободных абонентских номеров) , подключение к сети интернет (до 128 Кбит/с). Мобильная связь операторов:Теле 2, Билайн, Мотив,Мегафон. |
| 11 | Транспортная инфраструктура на площадке | улица выполнена в грунтовом исполнении удовлетворительного качества, находится в непосредственной близости с площадкойОтсутствует сеть железных дорог, ближайшая точка станция Приобье расположена на расстоянии 525 км.Имеется грузовой причал ОАО "Полярный кварц" включающий в себя причальную стенку для грузовых судов. Расстояние до инвесплощадки ориентировочно 3 км. категория дороги 5, песчано гравийного исполнения. |
| 12 | Справочная информация о предельных параметрах разрешенного строительства |  |