пгт. Березово, ул. Дуркина, 30
	№
п/п
	Наименование
	Информация

	1
	Ссылка на интернет ресурс, где размещена информация для потенциального инвестора
	http://www.berezovo.ru/activity/economy/business_segment/investitsionnye-predlozheniya/ 

	2
	наименование проекта
	Малоэтажная многоквартирная жилая застройки

	3
	краткая характеристика проекта
	Зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами

	4
	расчетная сумма инвестиций
	

	5
	местоположение земельного участка
	пгт. Березово, ул. Дуркина, 30


	6
	кадастровый номер земельного участка
	86:05:0310042:158

	7
	площадь земельного участка
	0,4275 га
га

	8
	возможные формы муниципальной поддержки
	Предоставление земельного участка в аренду субъектам МСП с применением понижающего коэффициента.
Консультационная поддержка, предоставляемая по принципу «одного окна».

	9
	информация о точках подключения к объектам энергетической и коммунальной инфраструктуры, другие условия
	Электроснабжение: 1. Источник электроэнергии - ЛЭП - 0,4 кВт, централизованное электроснабжение пгт. Березово; 2. Используемая мощность - 0 кВт;
3. Свободная мощность - 35 кВт;    4. Расстояние до ближайшей точки подключения - 0,1 км.; 5.  Ориентировочная стоимость подключения - 50,00 тыс. руб.
Газоснабжение: 1. Стальной газопровод d=108; 2. Давление  низкое, 0,03 МПа; 3. Расстояние до ближайшей точки подключения - 0,015 км. Зона действия АО "Березовогаз"; 4. Ориентировочная стоимость подключения - 100, 00 тыс. руб.
Водоснабжение: 1. Размер (диаметр) водопровода - d=110 мм ПЭ; 2. Давление - 2,5 кгс/см2; 3. Резервная мощность - 50 м3 /сутки; 4. Расстояние до ближайшей точки подключения – 0,2 км. Зона действия МУП Теплосети гп. Березово; 5. Ориентировочная стоимость подключения - 150,00 тыс. рублей.
Теплоснабжение: 1. Используемая мощность - 0 Гкал/час; 2. Свободная мощность - 3 Гкал/час; 3.  Расстояние до ближайшей точки подключения - 0,2 км. Зона действия МУП "Теплосети Березово"; 4. Ориентировочная стоимость подключения - 250,00 тыс. рублей.
Канализация: 1. Расстояние до ближайшей точки подключения - 0,5 км. Зона действия МУП Теплосети пг. Березово; 2. Вид канализации -  хозяйственно-бытовая; 3. Используемая мощность - 0 л/с; 4. Свободная мощность - 20 л/с;
5. Ориентировочная стоимость подключения -200,00 тыс.рублей.

	10
	Другая информация
	Связь: При выполнении технических условий застройщиком: возможно подключение стационарных телефонов (около 32 свободных абонентских номеров), подключение к сети интернет (высокоскоростной, оптика). Мобильная  связь  операторов: Теле 2, Билайн, Мотив, Мегафон. Стоимость подключения 0.7 тыс. рублей.

	11
	Транспортная инфраструктура на площадке
	Автомобильные дороги: 1. Вид дорожного покрытия - асфальтовое; 2. Состояние - удовлетворительное; 3. Расстояние до ближайшей автомобильной дороги с твердым покрытием круглогодичного использования –  5 м.
Железнодорожные пути: 1. Возможность присоединения - нет; 2. Расстояние до ближайшей железнодорожной ветки с указанием наименования дороги - на территории пгт. Игрим  сеть железных дорог отсутствует, ближайшая ж/д в пгт. Приобье расположена на расстоянии 234 км.
Речной порт: 1. Период навигации - 6 месяцев (май-октябрь); 2. Наличие причальной стены с описанием характеристик - грузовой причал МУП "Березовонефтепродукт" имеет причальную стенку. Оборудование для  погрузочно разгрузочных работ отсутствует. Ориентировочное расстояние до объекта 1,5 км. по дорогам с асфальтовым покрытием 4  категории.

	12
	Справочная информация о предельных параметрах разрешенного строительства
	[bookmark: _GoBack]Минимальная ширина земельного участка – 20 м
Минимальная площадь земельного участка - 35 кв. м. на одну квартиру
Максимальные размеры земельного участка не подлежат установлению.
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов - 5 м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта - 3.
Предельное количество этажей - 4.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0 (площадь под территорию благоустройства не учитывается).



