п. Березово, ул. Сенькина, д. 29
	№
п/п
	Наименование
	Информация

	1
	Ссылка на интернет ресурс, где размещена информация для потенциального инвестора
	http://www.berezovo.ru/activity/economy/business_segment/investitsionnye-predlozheniya/ 

	2
	наименование проекта
	Для застройки индивидуальными  жилыми домами

	3
	краткая характеристика проекта
	Блокированная жилая застройка

	4
	расчетная сумма инвестиций
	

	5
	местоположение земельного участка
	пгт. Березово, ул. Сенькина, 29


	6
	кадастровый номер земельного участка
	86:05:0310104:8

	7
	площадь земельного участка
	0,0910 га
га

	8
	возможные формы муниципальной поддержки
	Предоставление земельного участка в аренду субъектам МСП с применением понижающего коэффициента.
Консультационная поддержка, предоставляемая по принципу «одного окна».

	9
	информация о точках подключения к объектам энергетической и коммунальной инфраструктуры, другие условия
	Электроснабжение  – 1. Источник электроэнергии - ЛЭП - 0,4 кВт, централизованное электроснабжение пгт.Березово;
2. Используемая мощность - 0 кВт;
3. Свободная мощность - 15 кВт;    4. Расстояние до ближайшей точки подключения - 0,1 км.;
5.  Ориентировочная стоимость подключения - 50,00 тыс.руб.
Газоснабжение - 1. Стальной газопровод d=108;    2. Давление  низкое, 0,6 МПа; 3. Расстояние до ближайшей точки подключения - 0,02 км. Зона действия АО "Березовогаз";                       4. Ориентировочная стоимость подключения - 100,00 тыс. руб.
Водоснабжение - 1. Размер (диаметр) водопровода - d=110 мм;
2. Давление - 2,5 кгс/см2;
3. Резервная мощность - 50 м3 /сутки;
4. Расстояние до ближайшей точки подключения - 0,225 км. Зона действия МУП "Теплосети Березово";
5. Ориентировочная стоимость подключения - 700,00 тыс.рублей.
Теплоснабжение  – 1. Используемая мощность - 0 Гкал/час;
2. Свободная мощность - 1 Гкал/час;
3.  Расстояние до ближайшей точки подключения - 0,03 км. Зона действия МУП "Теплосети Березово";
4. Ориентировочная стоимость подключения - 150,00 тыс.рублей.
Канализация - Инженерные канализационные сети отсутствуют. Водоотведение принять в септик. Ближайшие КОС в пгт. Березово 1,3 км.


	10
	Другая информация
	Связь - При выполнении технических условий застройщиком : возможно подключение стационарных телефонов  (около 32 свободных абонентских номеров) , подключение к сети интернет (Более 10 Мбит/с). Мобильная  связь  операторов: Билайн, Мегафон, Мотив, Теле 2, МТС, YOTA. Стоимость подключения 0.7 тыс. рублей.

	11
	Транспортная инфраструктура на площадке
	Автомобильные дороги – 1. вид дорожного покрытия - грунт; 2. Состояние - неудовлетворительное; 3. Расстояние до ближайшей автомобильной дороги с твердым покрытием круглогодичного использования –  173 м. 
Железнодорожные пути – 1. Возможность присоединения - нет;
2. Расстояние до ближайшей железнодорожной ветки с указанием наименования дороги - 
На территории пгт. Березово отсутствует сеть железных дорог, ближайшая точка Приобье расположена на расстоянии 234 км
Речной порт – 1. Период навигации - 6 месяцев (май-октябрь); 2. Наличие причальной стены с описанием характеристик - Грузовой причал МУП "Березовонефтепродукт" имеет причальную стенку. Оборудование для  погрузочно разгрузочных работ отсутствует. Ориентировочное расстояние до объекта 9 км. по дорогам с асфальтовым покрытием  5 категории.

	12
	Справочная информация о предельных параметрах разрешенного строительства
	Минимальная ширина земельного участка - 20 м.
Минимальная ширина земельного участка для размещения каждого блока - 5,5 м.
Минимальная площадь земельного участка - 500 кв. м.
Минимальная площадь земельного участка для размещения каждого блока - 250 кв. м. Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов - 5 м.
Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.
Минимальный отступ от границы земельного участка при строительстве, реконструкции жилых домов блокированной застройки в месте примыкания с соседним блоком или соседними блоками - 0 м.
Максимальное количество надземных этажей - 3.
Минимальное количество надземных этажей - 2.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60 (площадь под территорию благоустройства не учитывается).
[bookmark: _GoBack]Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.



