п. Приполярный, 2 мкр, д. 5
	№
п/п
	Наименование
	Информация

	1
	Ссылка на интернет ресурс, где размещена информация для потенциального инвестора
	http://www.berezovo.ru/activity/economy/business_segment/investitsionnye-predlozheniya/ 

	2
	наименование проекта
	Для малоэтажной многоквартирной жилой застройки

	3
	краткая характеристика проекта
	Застройка индивидуальными жилыми домами

	4
	расчетная сумма инвестиций
	

	5
	местоположение земельного участка
	п. Приполярный, 2 мкр, д. 5


	6
	кадастровый номер земельного участка
	86:05:0204004:6

	7
	площадь земельного участка
	0,1367 га
га

	8
	возможные формы муниципальной поддержки
	Предоставление земельного участка в аренду субъектам МСП с применением понижающего коэффициента.
Консультационная поддержка, предоставляемая по принципу «одного окна».

	9
	информация о точках подключения к объектам энергетической и коммунальной инфраструктуры, другие условия
	Электроснабжение  – 1. Источник электроэнергии - ЛЭП - 0,4 кВт, централизованное электроснабжение с.п. Приполярный;
2. Используемая мощность - 0 кВт;
3. Свободная мощность - 15 кВт;    4. Расстояние до ближайшей точки подключения - 0,05 км.;
5.  Ориентировочная стоимость подключения - 50,00 тыс.руб.
Газоснабжение –  1. Стальной газопровод d=57;    2. Давление  низкое, 0,03кгс/см2; 3. Расстояние до ближайшей точки подключения - 0,05 км. Зона действия АО «Газпром газораспределение Север»;                       4. Ориентировочная стоимость подключения - 150,00 тыс. руб.
Водоснабжение – 1. Размер (диаметр) водопровода - d=160 мм ПЭ;
2. Давление - 2,5 кгс/см2;
3. Резервная мощность - 250 м3 /сутки;
4. Расстояние до ближайшей точки подключения - 0,05 км. Зона действия Уральского ЛПУМГ
5. Ориентировочная стоимость подключения - 100,00 тыс.рублей.
Теплоснабжение  –1. Используемая мощность - 0 Гкал/час;
2. Свободная мощность - 1 Гкал/час;
3.  Расстояние до ближайшей точки подключения - 0,1 км. Зона действия Уральского ЛПУМГ
4. Ориентировочная стоимость подключения - 150,00 тыс.рублей.
Канализация - 1. Расстояние до ближайшей точки подключения - 0,12 км. Зона действия Уральское ЛПУМГ
2. Вид канализации -  хозяйственно-бытовая;
3. Используемая мощность - 0 л/с;
4. Свободная мощность - 20 л/с;
5. Ориентировочная стоимость подключения -100,00 тыс.рублей.

	10
	Другая информация
	Связь - При выполнении технических условий застройщиком : возможно подключение стационарных телефонов  (около 15 свободных абонентских номеров) , подключение к сети интернет (менее 2 Мбит/с). Мобильная  связь  операторов: Билайн, Мегафон, Мотив. Стоимость подключения 0.7 тыс. рублей.

	11
	Транспортная инфраструктура на площадке
	Автомобильные дороги – 1. вид дорожного покрытия – грунтовая дорога, в летний период со стороны Ухты или автозимник со стороны Югорска; 2. Состояние -неудовлетворительное; 3. Расстояние до ближайшей автомобильной дороги с твердым покрытием круглогодичного использования – 200 км.
Железнодорожные пути – 1. Возможность присоединения - нет;
2. Расстояние до ближайшей железнодорожной ветки с указанием наименования дороги - 
На территории пгт. Березово отсутствует сеть железных дорог, ближайшая точка Приобье расположена на расстоянии 360 км
Речной порт – 1. Период навигации - 6 месяцев (май-октябрь); 2. Наличие причальной стены с описанием характеристик - Грузовой причал отсутствует. 

	12
	Справочная информация о предельных параметрах разрешенного строительства
	Минимальная нормируемая площадь земельного участка составляет – 35 кв.м. на одну квартиру (без учета площади застройки дома).
Минимальная площадь земельного участка - 800 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка не подлежат установлению.
Минимальная ширина земельного участка -20 м.
Минимальное расстояние от красной линии улиц до жилого дома – 5 м. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых зданий – не менее 15 м.
Минимальное расстояние между длинной стороной жилого здания и торцом жилого здания с окнами из жилых комнат – не менее 10 м. 
Предельное количество этажей – 4.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0 (в расчет не входит площадь под территорию благоустройства)
Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.
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