Приложение 5

 к приказу Государственной инспекции труда

 в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре

 от «14» марта 2005 г. № 250

**Классификатор**

**причин несчастных случаев на производстве**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование причины | Код |
|  1 | 2 | 3 |
|  1. | Конструктивные недостатки и недостаточная надежность машин, механизмов, оборудования | 01 |
|  2. | Несовершенство технологического процесса  | 02 |
|  3. | Эксплуатация неисправных машин, механизмов, оборудования  | 03 |
|  4. | Неудовлетворительное техническое состояние зданий, сооружений, территории  | 04 |
|  5. | Нарушение технического процесса  | 05 |
|  6. | Нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных средств  | 06 |
|  7. | Нарушение правил дорожного движений  | 07 |
|  8. | Неудовлетворительная организация производства работ  | 08 |
|  9. | Неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест  | 09 |
|  10. | Недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда в том числе: | 10 |
| 10.1 | Не проведение инструктажа по охране труда  | 10.1 |
| 10.2 | Не проведение обучения и проверки знаний по охране труда  | 10.2 |
|  11. | Применение работником средств индивидуальной защиты в том числе: | 11 |
| 11.1 | Вследствие необеспеченности ими работодателем | 11.1 |
|  12. | Неприменение средств коллективной защиты  | 12 |
|  13. | Нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда в том числе: | 13 |
| 13.1  | Нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного, наркотического и иного токсического опьянения  | 13.1 |
|  14. | Использование пострадавшего не по специальности  | 14 |
|  15.  | Прочие причины, квалифицированные по материалам расследования несчастных случаев | 15 |